| 網路密鑰設置
| 輸入適合的網路密鑰並按一下「下一步」。每種安全方法都有某些規則。
| 使用 WEP 的開放系統／共用密鑰 此密鑰為必須以 ASCII 或十六進位格式輸入的 64 位元或 128 位元值。

- 64 (40) 位元 ASCII：
  使用 5 個文字字元，如「WSLAN」（區分大小寫）。
- 64 (40) 位元十六進位：
  使用 10 位數的十六進位資料，如「71f2234aba」。
- 128 (104) 位元 ASCII：
  使用 13 個文字字元，如「Wirelesscomms」（區分大小寫）。
- 128 (104) 位元十六進位：
  使用 26 位數的十六進位資料，如「71f2234ab56cd709e5412aa2ba」。

WPA-PSK/WPA2-PSK 和 TKIP 或 AES
使用最少 8 個字元，最多 63 個字元長度 的預先共用密鑰（PSK）。