| Método de Autenticação e o Modo de Encriptação
| A maioria das redes sem fios utiliza algum tipo de configuração de segurança. Essas configurações de segurança definem a autenticação (como o dispositivo se identifica para a rede) e encriptação (como os dados são codificados enquanto são enviados pela rede). Se você não especificar corretamente essas opções quando estiver configurando sua impressora/aparelho multifunção sem fios, este(a) não conseguirá se conectar à rede sem fios. Portanto, deve-se tomar cuidado quando configurar essas opções. Consulte as informações abaixo para ver quais métodos de autenticação e encriptação são aceitos pela sua impressora/aparelho multifunção sem fios.
| Métodos de autenticação

- Sistema aberto
  É permitido aos dispositivos sem fios o acesso à rede sem qualquer autenticação.
- Chave compartilhada (somente no modo infraestrutura)
  Uma chave secreta predeterminada é compartilhada por todos os dispositivos que acessarão a rede sem fios.
- WPA/WPA2-PSK
  Uma senha secreta predeterminada é compartilhada por todos os dispositivos que acessarão a rede sem fios. Esse método de autenticação permite que você se comunique de forma segura usando um método de criptografia potente.
  A WPA/WPA2-PSK pode ser usada apenas na rede de infraestrutura sem fios.
- LEAP (não disponível em alguns modelos)
  O protocolo LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) da Cisco® usa autenticação com ID de usuário e senha.
- EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (não disponível em alguns modelos)
  Os protocolos EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) da Cisco® usam autenticação com um ID de usuário e uma senha.Você pode verificar o certificado do servidor usando o certificado CA.
- EAP-TLS (não disponível em alguns modelos)
  O protocolo EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) usa autenticação com uma ID de usuário e um certificado cliente. Você também pode verificar o certificado do servidor SSL usando o certificado CA.

| Métodos de Autenticação Interna (não disponível em alguns modelos)
| É preciso especificar um dos métodos de autenticação interna de acordo com o que você selecionou.

- NENHUM
  MS-CHAPv2 é usado para Provisionamento e para o método de EAP-FAST, que corresponde ao método de autenticação de segunda fase.
- MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) é um método de autenticação interna para EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
- GTC
  GTC (Generic Token Card) é um método de autenticação interna para EAP-FAST/PEAP.
- MS-CHAP
  MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) é um método de autenticação interna para EAP-TTLS.
- CHAP
  CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) é um método de autenticação interna para EAP-TTLS.
- PAP
  PAP (Password Authentication Protocol) é um método de autenticação interna para EAP-TTLS.

| Métodos de encriptação

- Nenhum
  Nenhum método de encriptação é utilizado.
- WEP (Privacidade equivalente à rede fixa)
  Os dados são transmitidos e recebidos com uma chave de segurança da escolha do usuário.
- TKIP
  O protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) remove a previsibilidade com que os intrusos contam para explorar os pontos fracos de segurança causados pelo uso de chaves WEP atribuídas manualmente. As chaves TKIP são geradas automaticamente e são mais longas que as chaves WEP.
- AES
  O AES (Padrão de Criptografia Avançado) é um padrão de criptografia robusto autorizado pela Wi-Fi®
- CKIP
  É o Protocolo de Integridade de Chave original para LEAP, da Cisco Systems, Inc.