CSR maken

Overzicht
  De afdrukserver maakt een certificaatondertekeningsaanvraag voor het verlenen van een certificaat door een certificeringsinstantie.
  Nadat de instantie een certificaat heeft verleend, moet u het certificaat installeren via de pagina Certificaat installeren.
  LET OP :
  Wanneer de printer een nieuw certificaat maakt, wordt het oude verwijderd.
  Installeer het certificaat dat is verleend met de meest recente ondertekeningsaanvraag voor deze printer.
Algemene naam
  Voer een algemene naam voor het certificaat in(Verplicht).
  De algemene naam moet korter zijn dan 64 byte.
  Voer een identificatie in, zoals een IP-adres, hostnaam of domeinnaam, voor het benaderen van deze printer via SSL/TLS-communicatie.
  Standaard wordt de hostnaam weergegeven.
Organisatie
  Voer uw organisatie of bedrijf in (optie).
  De organisatie moet korter zijn dan 64 byte.
Organisatorische eenheid
  Voer uw afdeling of divisie in (optie).
  De afdeling moet korter zijn dan 64 byte.
Plaats
  Voer de plaats in waar uw organisatie zich bevindt (optie).
  De plaats moet korter zijn dan 64 byte.
Provincie
  Voer de staat of provincie in waar uw organisatie zich bevindt (optie).
  De staat of provincie moet korter zijn dan 64 byte.
Land/Regio
  Voer het land of de regio in waar uw organisatie zich bevindt (optie).
  Het land moet een landcode van twee tekens conform ISO 3166 zijn.
Uitgebreide partitie configureren
SubjectAltName
Automatisch (IPv4 registreren)
  IPv4 registreren
Handmatig
  U moet het type en de waarde opgeven (bijvoorbeeld DNS:www.brother.co.jp). Andere ondersteunde typen zijn email, URI, RID, IP, OtherName.
  U kunt maximaal 256 byte aan UTF8-tekens gebruiken.
Algoritme van openbare sleutel
  Selecteer de lengte van de openbare sleutel.
  Selecteer de standaardinstelling. Daarmee krijgt u de beste beveiliging. Gebruik de andere beveiligingsinstellingen alleen wanneer het apparaat de strengste beveiligingsvariant niet ondersteunt.
  RSA (2048-bits): RSA 2048-bits sleutellengte (standaard)
  RSA (1024-bits) : RSA 1024-bits sleutellengte
Digest-algoritme
  Selecteer Digest-algoritme als handtekening.
  Selecteer de standaardinstelling. Daarmee krijgt u de beste beveiliging. Gebruik de andere beveiligingsinstellingen alleen wanneer het apparaat de strengste beveiligingsvariant niet ondersteunt.
  SHA256: SHA256 Digest-algoritme (standaard)
  SHA1: SHA1 Digest-algoritme