| Glossaire
| 802.11b ou 802.11g Les réseaux 802.11b peuvent assurer un débit maximal de 11 Mbits par seconde. Les réseaux 802.11g assurent jusqu’à 54 Mbits par seconde. Point d’accès Aussi appelé routeur sans fil, un point d’accès représente le coeur de votre réseau sans fil et contrôle la configuration de sa sécurité. Si vous utilisez un point d’accès, vous avez un réseau en mode infrastructure.
Ad-hoc
Les appareils communiquent directement avec les autres. Il n’y a pas de point d’accès central contrôlant la communication réseau sans fil. Ce type de réseau est également appelé réseau sans fil peer-to-peer (point à point).
APIPA
La fonctionnalité APIPA (Automatic Private IP Addressing) est utilisée quand votre ordinateur/imprimante réseau ou votre appareil multifonctions ne peut pas obtenir d’adresse IP d’un serveur DHCP.
ASCII
Code standard américain pour l'échange d'informations. Il s’agit de la représentation numérique d’un caractère. Par exemple, le code ASCII de la lettre A est 65.
Méthode d’authentification
Le type d’authentification sans fil utilisée sur votre réseau.
Canal
Les réseaux sans fil utilisent des canaux. Chaque canal utilise une fréquence radio différente appartenant à une plage prédéterminée. Tous les appareils sans fil du réseau sans fil utilisent le même canal sauf si ces appareils sont connectés à d’autres points d’accès sans fil faisant office de passerelle vers le réseau sans fil.
DHCP
Un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) attribue les adresses IP aux appareils du réseau.
DSL
La ligne numérique DSL (Digital Subscriber Line) également appelée ADSL ou xDSL. Il s’agit d’une connexion Internet haute vitesse.
EAP
Le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) fournit une infrastructure d’authentification pour les réseaux sans fil et câblés. EAP utilise un serveur RADIUS, qui authentifie les utilisateurs sur les réseaux d’entreprise avant de les autoriser à accéder au réseau sans fil ou câblé.
Câble réseau (câble ethernet)
Le câble utilisé pour connecter votre ordinateur/imprimante/appareil multifonctions à votre réseau câblé. Les câbles Ethernet utilisent des connecteurs RJ45 et le câble lui-même est aussi appelé câble direct.
Adresse de passerelle
Une adresse de passerelle permet à l’appareil de communiquer avec d’autres appareils sur différents réseaux. En principe, vous n’avez pas besoin de définir une adresse de passerelle.
HEX
Abréviation de HEXADECIMAL, un système de numérotation utilisant les chiffres 0-9 et les lettres A-F.
Infrastructure
Chaque appareil communique via un point d’accès central. Il s’agit du type de réseau sans fil le plus couramment utilisé.
Adresse IP
Chaque appareil du réseau doit utiliser une adresse unique. Cette adresse est appelée adresse IP et doit être saisie manuellement ou être automatiquement allouée à l’aide d’un serveur DHCP. Une adresse IP est obligatoire sur un réseau TCP/IP.
LEAP
LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) est un protocole Cisco utilisé pour l’authentification 802.1X sur les LAN sans fil. Comme EAP, LEAP utilise un serveur RADIUS, qui authentifie les utilisateurs sur les réseaux d’entreprise avant de les autoriser à accéder au réseau sans fil ou câblé.
Adresse MAC
Une adresse MAC (Media Access Control) est un numéro unique de 12 chiffres alloué à chaque appareil du réseau.
Nom du noeud
Un nom unique pour le périphérique d’impression sans fil. En principe, le nom du noeud repose sur l’adresse MAC.
Intensité du signal
L’intensité du signal sans fil entre votre ordinateur/imprimante/appareil multifonctions et le point d’accès avec lequel vous communiquez.
Masque de sous-réseau
Une adresse IP nécessite également un masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau est saisi manuellement ou alloué automatiquement si un serveur DHCP est utilisé. Un masque de sous-réseau est obligatoire sur un réseau TCP/IP.
SSID
Le SSID (Service Set Identifier), également appelé nom du réseau, est le nom utilisé par votre réseau sans fil. Sur certains réseaux sans fil, le nom SSID n’est pas communiqué pour augmenter la sécurité.
Commutateur
Un commutateur permet à plusieurs appareils de réseau de communiquer entre eux.
TKIP
Le protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) élimine le risque d’exploitation par des intrus des lacunes de sécurité résultant de l’utilisation de clés WEP allouées manuellement. Les clés TKIP sont générées automatiquement et sont plus longues que les clés WEP. Elles sont donc plus sûres que les clés WEP standard.
Clé WEP
La clé WEP (Wireless Equivalent Protocol) est une fonctionnalité de sécurité sans fil de base qui protège votre réseau sans fil des écoutes clandestines occasionnelles. On l'appelle aussi clé réseau.