无线 (个人)

概述
  Brother 设备支持个人和企业级别的安全性设置。本页面用于配置个人或家庭级别的设置。
通信模式
  有2种类型的无线网络：基础架构模式和Ad-hoc
基础模式
  基础架构模式在网络中心有一个中央接入点，通常为一台无线路由器。Brother 设备就是通过这个中央接入点来接收所有打印作业的。
Ad-hoc
  特定模式（有时也被称为对等网络）没有中心接入点。 每个无线客户端可以直接互相通信。 无线设备设置为此模式时，它会直接从发送打印数据的计算机接收所有打印工作。
无线网络名称(SSID)
  SSID（服务集标识符）指定了使用的无线网络。
通道
  无线以太网网络使用信道。最多可以使用13个信道。但是，许多国家都对可用信道的数量有所限制。
验证方式和加密方式
  大多数无线网络使用某种安全设置。
  这些安全设置定义了验证（设备如何在网络中定义自己）和加密（设备在网络上发送时如何加密数据）。
  如果在配置无线设备时没有正确选定这些选项，将无法连接到无线网络。
  因此在配置这些选项时要小心谨慎。
  请参见以下信息以了解您的无线设备支持的供家庭（个人）使用的验证和加密方法。
验证方式
  本设备支持以下方法供家庭（个人）使用：
  - 开放式系统
  - 共享密钥（仅限基础架构模式）
  - WPA/WPA2-PSK
开放式系统
  无线设备无需验证就可访问网络。
共享密钥（仅基础网络连接模式）
  所有要访问无线网络的设备都共享一个预置密钥。
WPA/WPA2-PSK
  访问无线网络的所有设备共享一个预先设定的密码组合。
  这个验证方法通过一个强大的加密方法可使您安全地通信。
  WPA/WPA2-PSK 仅仅用于无线基础网络。
加密方式
  加密用于保护数据本身。本设备支持以下方法供家庭（个人）使用：
无
  无加密方式被使用。
WEP
  使用WEP（有线等效保护），数据可以通过一个密钥进行发送和接收。
TKIP
  TKIP(暂时密钥集成协议）清除了可预测性；入侵者可以依靠预测充分利用手工指定WEP密钥带来的安全缺陷。TKIP密钥自动生成且比WEP密钥长，因而比标准的WEP密钥更安全。
AES
  AES （高级加密标准）是由 Wi-Fi®权威认可的强大的加密标准。
网络关键字
  每个安全方式都有许多规则：
开放式系统/使用WEP（有线等效保护）的共享密钥
  输入用来访问网络的WEP（有线等效保护）密钥。 密钥是以ASCII（美国国家信息交换标准码）或HEXADECIMAL（十六进制）格式输入的64位或128位的值。
64(40)位ASCII（美国国家信息交换标准码）
  使用5个文本字符。
  例如"Hello"（注意大小写）
64(40)位十六进制
  使用10位十六进制数据数字。
  例如"71f2234aba"
128(104)位ASCII（美国国家信息交换标准码）
  使用13个文本字符。
  例如"Wirelesscomms"（注意大小写）
128(104)位十六进制
  使用26位十六进制数据数字。
  例如"71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WPA/WPA2-PSK 和 TKIP/AES
  使用字符长度介于7和64之间的预先共享密钥(PSK)。