| Konfigurasjon av nettverksnøkkel
| Skriv inn riktig nettverksnøkkel, og klikk Neste. Hver sikkerhetsmetode har sine regler.
| Åpent system / delt nøkkel med WEP Denne nøkkelen har en 64-biters eller 128-biters verdi som må skrives inn i ASCII-format eller et heksadesimalt format.

- 64-biters (40) ASCII:
  Bruker 5 teksttegn, f.eks. “WSLAN” (skiller mellom små og store bokstaver).
- 64-biters (40) heksadesimalt:
  Bruker 10 sifre med heksadesimale data, f.eks. “71f2234aba”.
- 128-biters (104) ASCII:
  Bruker 13 teksttegn, f.eks. “TrådløstNettv” (skiller mellom små og store bokstaver).
- 128-biters (104) heksadesimalt:
  Bruker 26 sifre med heksadesimale data, f.eks. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK og TKIP eller AES
Bruker en forhåndsdelt nøkkel (PSK) på 8 eller flere tegn, men maksimalt 63 tegn.