WS01000010,무선 장치 설정 마법사
WS01000040,1.03
WS02010010,시작
WS02010020,무선 설정 마법사 시작
WS03010010,무선 장치를 검색하는 중……
WS03020010,사용 가능한 무선 장치
WS03020020,한 개 이상의 무선 장치를 찾았습니다.
WS03020030,구성할 장치를 선택하고 "다음"을 클릭하십시오.
WS03020040,노드 이름
WS03020050,IP 주소
WS03020060,MAC 주소
WS03020070,프린터 이름
WS03020080,위치
WS03020090,알림:
WS03020100,장치가 표시되지 않으면 개인 방화벽을 실행하고 있는 것입니다. 방화벽을 사용하지 않도록 설정하고 새로 고침 버튼을 클릭하여 무선 네트워크를 다시 검색하십시오.
WS03020130,구성되지 않음
WS04000010,IP 주소 구성
WS04000020,무선 장치의 IP 주소를 구성하십시오.
WS04000030,IP 주소를 자동으로 가져옵니다.
WS04000050,고정 IP 주소를 설정합니다.
WS04000060,IP 주소
WS04000070,서브넷 마스크
WS04000080,게이트웨이
WS05020010,무선 네트워크 이름
WS05020020,장치를 연결할 무선 네트워크 이름을 구성하십시오.
WS05020030,이름(SSID)
WS05020040,애드혹 네트워크이고 액세스 지점이 없습니다.
WS05020060,채널
WS05030010,무선 네트워크를 검색하는 중…
WS05040010,사용 가능한 무선 네트워크
WS05040020,사전에 체크한 SSID를 선택하십시오.
WS05040040,이름(SSID)
WS05040050,채널
WS05040060,무선 모드
WS05040070,신호
WS05040080,액세스 지점 / 베이스 스테이션
WS05040090,애드혹 네트워크
WS05040100,만일 SSID(무선 액세스 지점의 아이디)가 리스트에 표시되지 않거나 숨겨져 있는 경우, '고급'버튼을 클릭해서 표시할 수 있습니다.
WS05040110,802.11b/g(11Mbps/54Mbps)
WS05040120,802.11b(11Mbps)
WS05040130,802.11g(54Mbps)
WS05040140,802.11b/g/n 
WS05040150,802.11n
WS05060010,주의!
WS05060020,이 무선 네트워크는 보안이 되지 않습니다. 보안 인증 및 암호화를 사용하고 있지 않습니다.
WS05060030,설정을 계속하시겠습니까?
WS05060040,이름(SSID) :
WS06000010,인증 방법 및 암호화 모드
WS06000020,인증 방법 및 암호화 모드를 구성하십시오.
WS06000030,인증 방법
WS06000040,암호화 모드
WS06000050,네트워크 키
WS06000060,네트워크 키 확인
WS06000070,이름(SSID) :
WS06000080,내부 인증 방법
WS07000010,무선 네트워크 설정 확인
WS07000020,"다음"을 클릭하여 다음 설정을 장치에 전송하십시오.
WS07000040,대상 장치 = 
WS07000060,통신 모드
WS07000070,인프라
WS07000080,애드혹
WS07000090,이름(SSID)
WS07000100,"다음"을 클릭하면, 장치에서  "WLAN Report" 페이지가 인쇄됩니다. 이 페이지에서 연결 결과를 확인하십시오.
WS07000150,자동
WS07000190,IP 주소
WS07000200,서브넷 마스크
WS07000210,게이트웨이
WS07000220,채널
WS07000230,인증 방법
WS07000240,암호화 모드
WS07000270,IP 주소 변경
WS07000280,내부 인증 방법
WS08010010,설정을 전송하는 중 ...... 잠시 기다려 주십시오...
WS09000010,참고!
WS09000020,"무선 설정"이 완료되었습니다. 방화벽을 포함하여 사용자 컴퓨터의 무선 설정을 원래 설정으로 복원하십시오.
WS09000030,다음 설정을 복원하십시오.
WS09000040,통신 모드(인프라 / 애드혹)
WS09000050,채널(1-14)(해당하는 경우)
WS09000060,네트워크 이름(SSID / ESSID)
WS09000070,인증 방법(개방형 시스템 / 공유 키 / 기타 ..)
WS09000080,암호화 모드(None / WEP / 기타 ..)
WS09000090,암호화 키
WS09000100,사용자 컴퓨터 설정을 복원했으면 "다음"을 클릭하여 계속하십시오.
WS09000110,선택 및 확인됨
WS09000120,사용자 컴퓨터 설정을 복원했으면 "마침"을 클릭하여 계속하십시오.
WS21000010,사용자 인증
WS21000020,인증 방법 및 암호화 모드를 구성하십시오.
WS21000030,이름(SSID) :
WS21000040,사용자 인증
WS21000050,사용자 ID
WS21000060,사용자 암호
WS21000070,사용자 암호 확인
WS25000010,표준 네트워크 케이블을 사용하여 장치에 액세스 지점을 연결하고 "다음"을 클릭하십시오.
WS25000030,장치 및 액세스 지점 연결
WS26000010,액세스 지점과 장치 사이의 네트워크 케이블 연결을 끊고 "다음"을 클릭하십시오.
WS26000020,장치와 액세스 지점 연결 끊기
WS26000030,무선 설정이 완료되었습니다. 방화벽을 원래 설정으로 복원하십시오.
WS26000040,액세스 지점과 장치 사이의 네트워크 케이블 연결을 끊고 "마침"을 클릭하십시오.
WS27000010,컴퓨터의 무선 설정 변경
WS27000020,이 컴퓨터에서 무선 장치를 수동으로 구성하려면 이 컴퓨터의 현재 무선 설정을 임시로 변경해야 합니다.
WS27000030,계속하기 전에 현재 무선 네트워크 설정을 기록해 두십시오.
WS27000040,특히 다음 사항을 기록하십시오.
WS27000050,통신 모드(인프라 / 애드혹)
WS27000060,채널(1-14)(해당하는 경우)
WS27000070,네트워크 이름(SSID / ESSID)
WS27000080,인증 방법(개방형 시스템 / 공유 키)
WS27000090,암호화 모드(None / WEP / 기타 ..)
WS27000100,암호화 키
WS27000110,자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하거나 컴퓨터의 사용자 가이드를 참조하십시오.
WS27000120,"다음"을 클릭하여 계속하십시오.
WS28000010,컴퓨터의 무선 설정 변경
WS28000020,구성되지 않은 무선 장치와 통신하려면 이 컴퓨터의 무선 설정을 다음으로 변경하십시오.
WS28000030,통신 모드 :
WS28000040,채널 :
WS28000050,네트워크 이름(SSID)* :
WS28000060,암호화 모드 :
WS28000070,* 대/소문자 구분
WS28000080,자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하거나 컴퓨터의 사용자 가이드를 참조하십시오.
WS28000090,무선 네트워크 설정을 구성했으면 "다음"을 클릭하여 계속하십시오.
WS28000100,애드혹
WS28000110,11
WS28000120,SETUP
WS28000130,None
WS28000140,(해당하는 경우)
WS28000150,선택 및 확인됨
WS29000010,컴퓨터의 무선 설정 변경
WS29000020,구성된 무선 장치와 통신하려면 사용자 컴퓨터는 동일한 무선 설정을 사용하도록 구성되어야 합니다.
WS29000030,네트워크 구성 페이지에 표시된 것과 동일한 무선 설정을 사용자 컴퓨터에 수동으로 적용하십시오.
WS29000040,Communication Mode :
WS29000050,Channel :
WS29000060,Network Name (SSID)* :
WS29000070,Authentication Method :
WS29000080,Encryption Mode :
WS29000090,Network Key :
WS29000100,* Case sensitive
WS29000110,자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하거나 컴퓨터의 사용자 가이드를 참조하십시오.
WS29000120,"무선 설정"이 완료되었습니다. 방화벽을 원래 설정으로 복원하십시오. 무선 네트워크 설정을 구성했으면 "다음"을 클릭하여 계속하십시오.
WS29000130,(if applicable)
WS29000200,선택 및 확인됨
WS29000210,자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하거나 컴퓨터의 사용자 가이드를 참조하십시오.
WS29000220,"무선 설정"이 완료되었습니다. 방화벽을 원래 설정으로 복원하십시오.
WS40000010,"무선 설정"의 연결 결과 확인
WS40000020,장치에서 "WLAN Report" 페이지가 인쇄되었습니다. 페이지에서 <Connection>을 찾고 설명을통해 연결 결과를 확인하십시오. 
WS40000030,아래 선택 목록에서 결과를 선택하고 "다음"을 클릭하십시오.
WS40000040,"Connection : OK"
WS40000050,"Connection : Failed"
WS40000060,* 이 인쇄는 최대 2분이 걸릴 수 있습니다.
WS41000010,"무선 설정" 다시 시도
WS41000020,무선 네트워크와 연결할 수 없어 "무선 설정"에 실패했습니다. 잘못된 보안 설정 때문인 것 같습니다.
WS41000030,무선 네트워크의 보안 설정을 확인하고 "무선 설정"을 처음부터 다시 시도하십시오.
WS43000000,네트워크 키 구성
WS43000010,이전에 선택한 네트워크 보안 키를 입력하십시오.
WS43000020,무선 네트워크 인증 및 암호화 종류는 자동으로 검색됩니다. 네트워크 키만 입력해야 합니다.

WS44000010,인증서 구성
WS44000020,클라이언트 인증서 및 서버 인증서 확인을 구성하십시오.
WS44000030,이름(SSID) :
WS44000040,클라이언트 인증서
WS44000041,없음
WS44000050,서버 인증서 확인
WS44000051,확인 없음
WS44000052,CA 인증서
WS44000053,CA 인증서 + 서버 ID
WS44000060,서버 ID
WS45000010,네트워크에 연결하지 못했습니다.
WS45000020,이전에 입력한 SSID / ESSID 또는 네트워크 보안 키가 올바른지 확인하십시오.
WS45000030,이 정보는 다음과 같습니다.
WS45000040,SSID/ESSID : 
WS45000050,네트워크 키 : 
WS45000060,이 정보가 올바르면 다음을 확인하십시오.
WS45000070,무선 액세스 지점에 구성할 수 있는 다른 보안(예: MAC 주소 필터링)
WS45000080,해당 장치가 무선 액세스 지점에 충분히 가깝습니다.
WS45000090,이 정보에 대해 잘 모르겠으면 시스템 관리자, 인터넷 공급자 또는 무선 액세스 지점의 제조업체에 문의하십시오.
WS50000010,설치 확인
WS50000020,설치 중에 컴퓨터 또는 무선 액세스 포인트의 무선 설정이 자동으로 검색됩니다. 회사 네트워크에 무선 장치를 연결하기 전에 네트워크 관리자에게 확인하십시오.
WS50000030,점검 및 확인 완료
WS51000010,컴퓨터의 기존 무선 네트워크 설정 검색
WS51000020,컴퓨터 또는 무선 액세스 포인트의 무선 네트워크 설정이 검색되었습니다.
WS51000030,검색된 무선 네트워크 이름(무선 액세스 포인트/라우터 이름):
WS51000040,SSID:
WS51000050,이러한 설정을 사용하여 무선 네트워크에 연결하시겠습니까?
WS51000060,예
WS51000070,아니요
WS52000010,네트워크에 연결하지 못했습니다.
WS52000020,장치와 무선 액세스 포인트/라우터를 연결할 수 없습니다. 
WS52000030,SSID:
WS52000040,수동으로 설정해 보십시오.
WS98010010,구성 오류
WS98010020,설정을 무선 장치에 전송하는 동안 통신/구성 오류가 발생했습니다.
WS98010030,무선 장치가 켜져 있고 초기화되어 있는지 확인한 후 다시 시도하십시오.
WS98020010,주의
WS98020020,이 컴퓨터의 네트워크 설정으로는 무선 네트워크 장치와 통신할 수 없습니다. 
WS98020030,사용자 컴퓨터의 이더넷 연결 또는 무선 설정이 활성화되었는지 확인하고 사용자 컴퓨터의 네트워크 설정이 사용할 장치의 네트워크 설정과 일치하는지 확인하십시오. 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하거나 컴퓨터의 사용자 가이드를 참조하십시오.
WS98030010,통신 오류
WS98030020,무선 장치가 액세스 지점 또는 사용자 컴퓨터에서 너무 멀리 떨어져 있으면 무선 장치는 좋은 무선 신호를 수신하지 못하게 됩니다. 무선 장치를 액세스 지점에 더 가까이 옮기십시오.
WS98030030,무선 장치가 켜져 있고 초기화되어 있는지 확인한 후 다시 시도하십시오.
WS98040010,장치 찾기 오류
WS98040020,빠른 설정 가이드에 따라 사용자 컴퓨터 및 무선 장치를 올바르게 구성했는지 확인하십시오.
WS98040030,또한 사용자 컴퓨터가 여러 네트워크 인터페이스를 사용하는 경우 사용자 컴퓨터에 적절한 무선 네트워크 인터페이스 카드가 설정되었는지 확인하고 다른 네트워크 인터페이스를 사용하지 않도록 임시로 설정하십시오.
WS98050010,잘못된 네트워크 키
WS98050020,(ASCII WEP 키)
WS98050030,WEP 키 정보를 올바르게 입력하지 않았습니다.
WS98050040,64(40)비트 WEP   : "Hello"
WS98050050,128(104)비트 WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,5개 또는 13개의 텍스트 문자를 입력합니다. 예:
WS98060010,잘못된 네트워크 키
WS98060020,(16진수 WEP 키)
WS98060030,WEP 키 정보를 올바르게 입력하지 않았습니다.
WS98060040,10자리 또는 26자리의 16진수 데이터를 입력합니다. 예:
WS98060050,64(40)비트 WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128(104)비트 WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,설정 끝내기
WS98070020,설정이 완료되지 않았습니다.
WS98070030,이 설정 프로그램을 끝내면 무선 장치가 구성되지 않습니다.
WS98070040,이 설정 프로그램을 계속하려면 "계속"을 클릭하십시오.
WS98070050,이 설정 프로그램을 끝내려면 "끝내기"를 클릭하십시오.
WS98080010,네트워크 키 불일치
WS98080020,입력한 네트워크 키가 일치하지 않습니다.
WS98080030,"네트워크 키" 및 "네트워크 키 확인"이 동일하도록 키를 다시 입력하십시오.
WS98090010,초기화하는 중, 잠시 기다려 주십시오...
WS98100010,잘못된 네트워크 키
WS98100020,키는 8-63자의 ASCII 문자열입니다.
WS98130010,Information
WS98130020,This wizard is not able to use the wireless capability of this computer to configure your wireless device. The wizard will now try another method. Click "OK" to continue.
WS98140010,잘못된 암호
WS98140020,암호가 일치하지 않습니다.
WS98140030,"사용자 암호" 및 "사용자 암호 확인"이 동일하도록 암호를 다시 입력하십시오.
WS98150010,잘못된 네트워크 키
WS98150020,네트워크 키를 올바르게 입력하지 않았습니다. 보안 방법에 따라 5자 또는 8-63자를 입력하십시오.
WS98150030,자세한 내용은 도움말 텍스트를 참조하십시오.

WS98160010,USB 연결 오류
WS98160020,USB 케이블이 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오.
WS98160030,장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
WS99010010,확인
WS99010020,취소
WS99010030,끝내기
WS99010040,< 뒤로
WS99010050,다음 >
WS99010060,도움말
WS99010070,새로 고침
WS99010080,추가
WS99010090,계속
WS99010100,고급
WS99010110,마침
WS99010130,내 SSID의 위치
WS99010140,내 네트워크 키의 위치
WS99010150,다시 시도 >
WS99020100,개방형 시스템
WS99020110,공유 키
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,None
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,NONE
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
W999999999,