| Configuration du certificat.
| Certificat client
| Sélectionnez le certificat client pour l’authentification EAP-TLS. Veuillez noter que vous devez d’abord configurer le certificat au niveau de la page de configuration du certificat de la page Web interne (EWS) de votre périphérique. (la sélection du certificat client lors de l'utilisation d'une méthode d'authentification est uniquement nécessaire lors de l'utilisation du protocole EAP-TLS).
| Vérification du certificat de serveur
| Sélectionnez la méthode de vérification du certificat de serveur (il ne vous est pas nécessaire de sélectionner la méthode de vérification lors de l'utilisation du protocole LEAP).

- Aucune vérification
  Le certificat de serveur est certifié sans aucune vérification.
- Cert. AC
  Le certificat de serveur émis par l’autorité de certification est vérifié par le certificat AC installé au niveau du périphérique.Veuillez noter que vous devez d’abord configurer le certificat au niveau de la page de configuration du certificat de la page Web interne (EWS) de votre périphérique.
- Cert. AC + ID serveur
  Le certificat de serveur (émis par l’autorité de certification à l’aide du certificat AC installé au niveau de la machine) et le nom courant (ID serveur) sont vérifiés.Veuillez noter que vous devez d’abord configurer le certificat au niveau de la page de configuration du certificat de la page Web interne (EWS) de votre périphérique.

| ID serveur
| Saisissez l'ID serveur pour la vérification du certificat de serveur.L'ID serveur est le nom courant du certificat de serveur.
| Configuration du certificat
| Si vous utilisez un certificat client ou un certificat AC, vous devez d’abord configurer le certificat au niveau de la page de configuration du certificat de la page Web interne (EWS) de votre périphérique.