## 简介

本章将对机器进行概述说明。

本章内容包括：

- 机器概览

- 控制面板概览

- 了解状态 LED

- 有关有用按钮的介绍

## 机器概览

### 正视图

1 | 扫描仪盖 | 6 | 前门 | 11 | 内盖
2 | 扫描仪玻璃板 | 7 | 纸盘 | 12 | 墨粉盒
3 | 控制面板 | 8 | 纸张长度导板 | 13 | 墨粉盒手柄
4 | 出纸盘（朝下） | 9 | 纸张宽度导板 | 14 | 墨粉盒硒鼓
5 | 输出支架 | 10 | 扫描装置 |  |

### 后视图

1 | USB 端口
2 | 电源线插口

## 控制面板概览

1 | 电源 () | 允许您打开与关闭电源（参见电源按钮）。
2 | 经济打印 | 要打开或关闭环保模式（参见经济打印按钮）。
3 | 扫描到 | 发送已扫描的数据（参见扫描原件并发送至计算机（扫描到 PC））。
4 | 身份证双面复印 | 允许您将身份证件（如驾驶执照）的两面复印到纸张的单面（参见身份证双面复印）。
5 | 正面 LED | LED 灯亮起时，将身份证的正面向下放在扫描仪的玻璃板上（参见身份证双面复印）。
6 | 反面 LED | LED 灯亮起时，将身份证的背面向下放在扫描仪的玻璃板上（参见身份证双面复印）。
7 | 显示屏 | 显示要复印的页数。
8 | +/- 按钮 | 允许您增加/减少要复印的页数（参见+/- 按钮）。
9 | 票证复印 | 一键即可完成票据或证件的复印，并得到最佳效果。
10 | 停止/清除 () | 随时停止操作，此外还有更多功能（参见停止/清除按钮）。
11 | 开始 () | 开始打印、复印或扫描作业，视所使用的功能而定。
12 | 状态 LED | 显示打印机的状态（参见了解状态 LED）。

## 了解状态 LED

### 状态 LED

LED 的颜色指示机器的当前状态。

状态 LED | 说明
--- | ---
关 |

- 机器处于脱机状态。

- 机器处于休眠模式。

绿色 | 开 |

- 机器处于就绪或预热模式。

闪烁 |

- 当 LED 缓慢闪烁时，表明打印机正在接收来自计算机的数据或正在打印文档。

- 当 LED 快速闪烁时，表明打印机正在使用特殊功能。

红色 | 打开 |

- 内盖处于打开状态。完全关闭内盖。

- 纸盘中无纸。在纸盘中装入纸张。

- 由于出现严重错误，机器已经停止运行。

- 系统出现问题。如果出现此问题，请与维修代表联系。

- 墨粉盒已经达到其预计寿命[a]。建议更换墨粉盒（请参见更换墨粉盒）。

闪烁 |

- 墨粉盒中残留少量墨粉。墨粉盒中的墨粉[a]预计将用完。请准备新墨粉盒以备更换。可通过摇匀墨粉来暂时提高打印质量（参见摇匀墨粉）。

- 机器以手动进纸模式或手动双面模式进行打印。

橙色 | 打开 | 发生卡纸现象（参见清除卡纸）。
[a] 预计墨粉盒寿命是指墨粉盒的预期或预计寿命，根据 ISO/IEC 19752 设计，表示平均打印输出能力。打印页数可能会受操作环境、图像区域百分比、打印间隔、介质类型和介质尺寸的影响。即使红色 LED 亮起且打印机停止打印，墨粉盒中仍可能残留墨粉。

Lenovo 不推荐使用非原装 Lenovo 墨粉盒，如重新填装或改装的硒鼓墨粉盒。Lenovo 无法保证非原装 Lenovo 墨粉盒的质量。机器保修不包括由于使用非原装 Lenovo 墨粉盒引起的服务或维修。

所有打印错误都将显示在 Smart Panel 程序窗口中。如果问题仍然存在，请联系服务代表。

## 有关有用按钮的介绍

### 票证复印按钮

一键即可完成票据和证件的复印，并得到最佳效果。

1. 将账单或身份证面朝下放在扫描仪玻璃板上。

2. 按票证复印按钮。

- 您可以在打印机设置工具中更改此设置。（请参见票证复印）。

- 如果要复印另一页，您需要再次按票证复印按钮。

### 经济打印按钮

只要按下按钮即可开启或关闭经济打印模式。如果将经济打印模式设置为开，打印机将自动将 2-UP 和省墨选项设置为开，并按照这些选项进行打印。

1. 按控制面板上的经济打印按钮。

2. 经济打印 LED 灯会亮起。然后，经济打印模式即会开启。

要关闭经济打印模式，可再按一次经济打印按钮。

### +/- 按钮

可通过按 +/- 按钮确定要复印的份数（最多 99 份）。默认值为 1。

- 如果短暂地按 +/- 按钮，复印的份数将以一份的速度增加或减少。

- 如果长时间按 +/- 按钮，复印的份数将以十份的速度增加或减少。

### 停止/清除按钮

按 停止/清除按钮可以执行以下功能。

功能 | 描述
--- | ---
打印配置报告 | 在就绪模式下，按住此按钮足够长时间（约 2 秒钟），直至状态 LED 慢速闪烁为止，然后松开按钮（请参见打印配置报告）。
耗材信息报告 | 在就绪模式下，按住此按钮约 6 秒钟，直至状态 LED 亮起为止，然后松开按钮（请参见打印耗材信息报告）。
取消打印作业 | 操作过程中按 停止/清除按钮。从机器和计算机上清除打印作业，然后机器返回就绪模式。这可能需要一些时间，具体取决于打印作业的大小。

### 电源按钮

按 电源按钮可以开启或关闭机器。

### 开机/关机

1. 插上电源线。

2. 如果要打开电源，按控制面板上的 电源按钮。

   机器电源开启后，会看到显示屏上的 LED 不断变化闪烁。此时，机器即处于就绪模式。

   如果要关闭电源，请按住此按钮约 2 秒钟。