## 复印

本章将分步向您介绍复印文档的步骤。

本章内容包括：

- 基本复印

- 更改每次复印的设置

- 身份证双面复印

打印荧光色时，由于扫描仪的特性，打印结果可能会与原件不同。

## 基本复印

以下是复印原件的常规过程。

1. 将单个原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上（参见装入原件）。

2. 依需要使用 +/- 按钮输入复印份数。

   一次最多可以复印 99 页。

   - 如果短按 +/- 按钮，则显示屏上显示的个位数会逐一增加或减小。

   - 如果长按 +/- 按钮，则显示屏上显示的十位数会逐一增加或减小。

3. 如果需要自定义包括黑度和原件类型等在内的复印设置，请使用打印机设置工具（参见更改每次复印的设置）。

4. 按 开始按钮开始复印。

如果需要在操作过程中取消复印作业，按 停止/清除按钮，复印即会停止。

## 更改每次复印的设置

本机提供复印的默认设置，使您可以快速轻松地进行复印。但是，如果需要更改每次复印的选项，可使用打印机设置工具。

如果在设置复印选项时按控制面板上的 停止/清除按钮，则为当前复印作业设置的所有选项都将取消并恢复为默认状态。或者，它们将在完成正在进行的复印后自动恢复默认状态。

### 原件类型

原件类型设置用于通过选择当前复印作业的文档类型提高复印质量。

1. 双击 Windows 任务栏上（在 Linux 中为 Notification Area）的 Smart Panel 图标。也可单击 Mac OS X 状态栏中的智能面板。或者，如果您是 Windows 用户，则可从开始菜单选择程序或所有程序 > Lenovo > 打印机驱动程序名称 > 智能面板启动它。

2. 单击打印机设置。

3. 单击复印 > 原件类型。从下拉列表中选择相应的值，然后单击应用。

   - 文本：适用于内容主要是文本的原件。

   - 文本/照片：适用于带有文本和照片的原件。

   - 照片：适用于原件是照片的情况。

### 黑度

如果原件包含模糊标记和深色图像，您可以调节亮度，使复印件易于阅读。

1. 双击 Windows 任务栏上（在 Linux 中为 Notification Area）的 Smart Panel 图标。也可单击 Mac OS X 状态栏中的智能面板。或者，如果您是 Windows 用户，则可从开始菜单选择程序或所有程序 > Lenovo > 打印机驱动程序名称 > 智能面板启动它。

2. 单击打印机设置。

3. 单击复印 > 暗度。从下拉列表中选择相应的值，然后单击应用。

   - 最浅：适用于最浅色的打印文档。

   - 浅：适用于浅色的打印文档。

   - 标准：适用于键入或打印的标准原件。

   - 深：适用于深色的打印文档。

   - 最深：适用于最深色的打印文档。

### 清除背景图像

您可以将机器设置为打印图像而不打印其背景。此复印功能可以去掉背景色，在复印带有彩色背景的原件（如报纸或编录）时很有帮助。

1. 双击 Windows 任务栏上（在 Linux 中为 Notification Area）的 Smart Panel 图标。也可单击 Mac OS X 状态栏中的智能面板。或者，如果您是 Windows 用户，则可从开始菜单选择程序或所有程序 > Lenovo > 打印机驱动程序名称 > 智能面板启动它。

2. 单击打印机设置。

3. 单击复印 > 自动删除背景。从下拉列表中选择相应的值，然后单击应用。

   - 关：不使用此功能。

   - 自动：优化背景。

### 设置复印/扫描大小

1. 双击 Windows 任务栏上（在 Linux 中为 Notification Area）的 Smart Panel 图标。也可单击 Mac OS X 状态栏中的智能面板。或者，如果您是 Windows 用户，则可从开始菜单选择程序或所有程序 > Lenovo > 打印机驱动程序名称 > 智能面板启动它。

2. 单击打印机设置。

3. 单击复印 > 复印扫描范围。从下拉列表中选择相应的值，然后单击应用。

## 身份证双面复印

本打印机可以在一张纸上打印原件的双面。

机器将在纸张的上半部分打印原件的其中一面，在下半部分打印另一面，而不会缩小原件的尺寸。对于小尺寸文档的复印（如名片），此功能非常有用。

要使用此功能，原件必须放置在扫描仪玻璃板上。

1. 根据扫描仪玻璃板上所示的箭头，将原件正面朝下放置在扫描仪玻璃板上。然后，合上扫描仪盖。

2. 按控制面板上的身份证双面复印按钮。

   然后，控制面板上的正面 LED 会亮起。

3. 按控制面板上的 开始按钮。机器将开始扫描原件的正面。

   原件正面扫描完毕后，控制面板上的反面 LED 会亮起。

4. 翻转原件，并根据扫描仪玻璃板上所示的箭头将其放在扫描仪玻璃板上。然后，合上扫描仪盖。

5. 按控制面板上的 开始按钮，开始扫描原件的背面。

6. 机器会打印原件的双面，且其大小不会减小。

- 如果不按 开始按钮，则只复印正面。

- 如果原件大于可复印区域，则部分内容可能无法打印。

- 如果按 停止/清除按钮，则会取消复印作业。

## 票证复印

1. 从智能面板中选择打印机设置。

2. 选择票证复印，从下拉列表中更改账单原件类型和账单暗度的值。

3. 单击应用和退出。

4. 将账单或身份证面朝下放在扫描仪玻璃板上。

5. 根据需要使用 +/- 按钮输入复印份数。

6. 按控制面板上的票证复印按钮。

如果要使用默认设置，

1. 将账单或身份证面朝下放在扫描仪玻璃板上。

2. 根据需要使用 +/- 按钮输入复印份数。

3. 按控制面板上的票证复印按钮。