## 规格

本章将向您介绍机器不同功能等规格。

本章内容包括：

- 硬件规格

- 环境规格

- 电子规格

- 打印介质规格

此处的规格数值基于初始数据。有关最新信息，请访问 www.lenovo.com.cn。

## 硬件规格

项目 | 说明
--- | ---
尺寸[a] | 高度 | 318.9 mm
深度 | 415.4 mm
宽度 | 416 mm
重量[a] | 机器包括耗材 | 11.55 Kg
[a] 进行尺寸和重量测量（不含话筒）。

## 环境规格

项目 | 描述
--- | ---
噪声水平[a] | 就绪模式 | 26 dB(A)
打印模式 | 50 dB(A)
复印模式（扫描仪玻璃板） | 50 dB(A)
复印模式（进稿器） | 52 dB(A)
温度 | 操作 | 10 到 32 °C
存放 | 10 到 32 °С
湿度 | 操作 | 20-80% 相对湿度
存放 | 20-80% 相对湿度
[a] 声压级，ISO 7779。已测试配置：机器基本安装，A4 纸，单面打印。

## 电子规格

电源要求取决于销售设备的国家/地区。不要转换操作电压。这样做可能会损坏设备并失去产品保修权利。

项目 | 描述
--- | ---
额定电源 [a] | 110 伏型号 | AC 110-127 V
220 伏型号 | AC 220-240 V
功耗 | 平均运行模式 | 小于 370 W
就绪模式 | 小于 45 W
节能模式 | 小于 10 W
电源关闭模式 | 小于 1 W
[a] 有关打印机的正确电压，频率（赫兹）和电流类型，请参见打印机上的铭牌。

## 打印介质规格

类型 | 大小 | 尺寸 | 打印介质重量[a]/容量[b]
--- | --- | --- | ---
纸盘 1 | 手动纸盘
普通纸 | Letter | 216 x 279 mm | 60 to 120 g/m2

- 250 张 80g/m2

60 到 220 g/m2

- 1 张叠放

Legal | 216 x 356 mm
US Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm | 60 到 90 g/m2

- 150 张 80 g/m2

ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm
A6 | 105 x 148 mm
信封 | Monarch Env. | 98 x 191 mm | 不在纸盘 1 中 | 75 到 90 g/m2

- 1 张叠放

No.10 Env. | 105 x 241 mm
DL Env. | 110 x 220 mm
C5 Env. | 162 x 229 mm
C6 Env. | 114 x 162 mm
厚纸 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 90 g/m2 | 90 g/m2

- 1 张叠放

薄纸 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 60 到 70 g/m2 | 60 到 70 g/m2

- 1 张叠放

透明胶片 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 不在纸盘 1 中 | 138 到 146 g/m2

- 1 张叠放

标签[c] | Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、Statement | 请参阅普通纸部分 | 不在纸盘 1 中 | 120 到 150 g/m2

- 1 张叠放

卡片纸 | Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、Statement、明信片 4x6 | 请参阅普通纸部分 | 不在纸盘 1 中 | 105 到 163 g/m2

- 1 张叠放

最小尺寸（自定义） | 76 x 127 mm | 60 到 163 g/m2 |
最大尺寸（自定义） | 216 x 356 mm
[a] 如果介质重量超过 120 g/m2，请将纸张逐张装入纸盘中。 [b] 最大容量取决于介质重量、厚度和环境因素。 [c] 平滑度：100 到 250（镀银）。