5. الإعدادات اللاسلكية (لطُرز الطباعة من خلال Wi-Fi)

5.1. أنواع الشبكة اللاسلكية

استنادًا للطُرز، فإن الطُرز التي يمكنها الطباعة بواسطة Wi-Fi تدعم نوعين من الاتصالات اللاسلكية، هما وضع البنية الأساسية وSoft-AP. وبشكل عام، يمكن استخدام نوع واحد من الاتصالات فقط بين الكمبيوتر والطابعة في كل مرة.

| وضع البنية الأساسية تتصل الطابعة بالجهاز اللاسلكي من خلال نقطة وصول.
| Wi-Fi Direct يكون الكمبيوتر متصلاً لاسلكيًا بالجهاز اللاسلكي مباشرة.

5.1.1. التكوين من خلال وضع البنية الأساسية

إذا كانت الطابعة ونقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) يدعم WPS ‏(Wi-Fi Protected Setup™‎)، فيمكن تكوين إعدادات الشبكة اللاسلكية بسهولة من خلال زر Wi-Fi في لوحة التحكم دون استخدام الكمبيوتر.

التكوين بواسطة الزر: اضغط مع الاستمرار على الزر Wi-Fi في لوحة التحكم للطابعة؛ واضغط على الزر WPS ‏(تكوين زر الدفع) في نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) لمدة دقيقتين، وبمجرد بدء WPS؛ فسيتم توصيل الطابعة بالشبكة اللاسلكية.

| ملاحظة: | • يجب أن تدعم نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) Wi-Fi Protected Setup™‎ (‏WPS) • يجب أن يتم تكوين WPS مع كبل الشبكة الذي تم فصله

5.1.1.1. توصيل الشبكة اللاسلكية وتكوينها من خلال كبل USB

استخدم كبل USB لتوصيل الطابعة بالكمبيوتر، ثم قم ببدء أداة تكوين الشبكة اللاسلكية على الكمبيوتر. ستحاول الطابعة الحصول على اتصال عند استلام معلومات التكوين اللاسلكية من منفذ USB.

5.1.1.1.1. أداة تكوين Wi-Fi

1. وصف الوظيفة

تستخدم أداة تكوين Wi-Fi لتكوين الطابعة بمعرف مجموعة الخدمات (SSID) وأسلوب التشفير وكلمة المرور المقدمة بواسطة المستخدم لتوصيل الطابعة بالشبكة اللاسلكية.

| ملاحظة: | • إذا كان الكمبيوتر يحتوي على بطاقة شبكة لاسلكية، فيمكنك تحديد SSID من قائمة الشبكات اللاسلكية المكتشفة بواسطة الكمبيوتر. • إذا كان الكمبيوتر لا يحتوي على بطاقة شبكة لاسلكية، فيمكنك اختيار إدخال SSID يدويًا. • يمكنك أيضًا الحصول على قائمة SSID بواسطة طباعة صفحة معلومات الشبكة اللاسلكية، ثم إدخال SSID يدويًا.

2. الخطوات

1) اكتشاف بطاقة الشبكة اللاسلكية

تستخدم أداة تكوين Wi-Fi بطاقة الشبكة اللاسلكية على الكمبيوتر للبحث عن الشبكة اللاسلكية. في حالة عدم احتواء الكمبيوتر على بطاقة شبكة لاسلكية، سيتم تحديد الخيار "إدخال SSID يدويًا" تلقائيًا في صفحة "قائمة الشبكات اللاسلكية". يرجى التخطي للخطوة 3 في هذه الحالة.

2) قائمة الشبكة اللاسلكية

بعد بدء أداة التكوين، فستظهر شاشة قائمة الشبكات المكتشفة بواسطة برنامج تكوين الشبكة اللاسلكية، حيث يمكنك تحديد الشبكة اللاسلكية.

• تعرض قائمة الشبكات المعلومات التي تم العثور عليها بواسطة البرنامج، على سبيل المثال، SSID، التي تم فرزها بواسطة SSID. يمكن للمستخدمين تحديد عنصر في القائمة، ثم النقر فوق "التالي" للدخول لواجهة إدخال المعلومات.

• إدخال SSID يدويًا: انقر للتبديل إلى شاشة "إدخال SSID يدويًا".

3) شاشة "إدخال SSID يدويًا"

ستظهر هذه الشاشة عندما يحدد المستخدم الخيار "إدخال SSID يدويًا".

معرف مجموعة الخدمات (SSID): أدخل معرف مجموعة الخدمات الخاص بالشبكة التي تريد الاتصال بها أثناء الطباعة، بحد أقصى 32 حرفًا.

طباعة صفحة معلومات الشبكة اللاسلكية: تسمح لك بطباعة قائمة الشبكات اللاسلكية التي تم العثور عليها بواسطة الطابعة.

4) شاشة إدخال المعلومات

شاشة إدخال المعلومات: تسمح لك بالدخول إلى الشبكة اللاسلكية.

الوضع الآمن: يتوفر ثلاثة أنواع حاليًا، هما: بلا وWEP وWPA/WPA2. عندما تكون "بلا"، سيكون حقل إدخال كلمة المرور مخفيًا، والذي يفيد بأن كلمة المرور غير ضرورية أثناء الاتصال بـ SSID. النطاق الخاص بإدخال WEP هو 1~26 حرفًا، أيضًا النطاق الخاص بـ WPA/WPA2 هو 8~64 حرفًا.

إظهار كلمة المرور: نظرًا لعد تحديدها افتراضيًا؛فسيتم عرض كلمة المرور التي تم إدخالها كما هي بدلاً من العلامات النجمية عندما يتم تحديدها.

5) شاشة التكوين

شاشة تكوين الشبكة: توفر نتائج تكوين الشبكة اللاسلكية الخاصة بالطابعة. تعرض الشاشة تقدم عملية إرسال الكمبيوتر لرسالة التكوين إلى الطابعة لإعداد الاتصال اللاسلكي.

ستظهر الرسالة التالية إذا لم يتم توصيل الطابعة بالكمبيوتر:

ستظهر الرسالة التالية إذا فشلت الطابعة في تطبيق التكوين من خلال استخدام الشبكة اللاسلكية المتوفرة:

ستظهر الرسالة التالية إذا تمكنت الطابعة من تطبيق التكوين باستخدام الشبكة اللاسلكية المتوفرة، وعدم دعم الكمبيوتر للشبكة اللاسلكية:

ستظهر الرسالة التالية للاتصالات اللاسلكية الناجحة عند تمكن الطابعة من تطبيق التكوين بواسطة استخدام الشبكة اللاسلكية المتوفرة وأيضًا عندما يدعم الكمبيوتر الشبكة اللاسلكية:

5.1.2. التكوين من خلال Wi-Fi Direct

عند تنشيط نقطة اتصال Wi-Fi، فيمكن لمستخدمي الوحدة الطرفية (المحطة) العثور على
نقطة اتصال Wi-Fi للطابعة والاتصال بها بواسطة البحث عنها. يتم تمكين نقطة اتصال Wi-Fi افتراضيًا. يمكن الاتصال بها بدون كلمة مرور كما يمكن التواجد بها مع محطة أو شبكة سلكية.

| الميزة | الوصف | التعليق
1 | SSID | Pantum-AP-XXXXXX افتراضيًا يتعين استبدال XXXXXX بالثلاثة أرقام الأخيرة لعنوان mac | يمكن تعديل القسم XXXXXX في WebPage
2 | نطاق التردد | تلقائي افتراضيًا | يمكن تعديله في WebPage
3 | عنوان IP | 192.168.223.1 افتراضيًا | يمكن تعديله في WebPage
4 | قناع الشبكة الفرعية | 255.255.255.0 افتراضيًا | يمكن تعديله في WebPage
5 | خدمة DHCP | ممكنة بشكل افتراضي |
6 | عنوان البدء لخدمة DHCP | 192.168.223.100 افتراضيًا | يمكن تعديله في WebPage
7 | عنوان إنهاء خدمة DHCP | 192,168,223,200 افتراضيًا | يمكن تعديله في WebPage

5.2. إيقاف الجهاز اللاسلكي

إذا كنت تريد قطع اتصال الطابعة بالشبكة اللاسلكية، فيمكنك إيقاف تشغيل الجهاز اللاسلكي الخاص بالطابعة.

1. يمكنك قطع اتصال الشبكة اللاسلكية بواسطة الضغط على الزر Wi-Fi في لوحة تحكم الطابعة لأكثر من ثانيتين.

2. للتحقق مما إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز اللاسلكي، اضغط مع الاستمرار على الزر "إلغاء/متابعة" لطباعة نسخة من صفحة التكوين. سيتم قطع اتصال الشبكة اللاسلكية بنجاح إذا كان عنوان IP للطابعة في صفحة التكوين هو 0.0.0.0.