9. Профилактическое обслуживание

9.1. Очистка принтера

| Примечание: | • Используйте мягкие моющие средства.

Для очистки принтера выполните следующие действия.

1. Выключите основной переключатель питания, отсоедините кабель питания и кабель USB.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Мягкой тканью протрите принтер со внешней стороны.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Откройте верхнюю крышку и выньте лазерный картридж с тонером.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Примечание: | • Вынув лазерный картридж с тонером из принтера, поместите его в защитный пакет или заверните в плотную бумагу во избежание повреждения светом фоточувствительного барабана.

4. Очистите принтер изнутри с помощью сухой ткани, не оставляющей ворса, осторожно протерев затемненную область на рисунке ниже.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

9.2. Обслуживание лазерного картриджа с тонером

9.2.1. Использование и обслуживание лазерного картриджа с тонером

Для наилучшего качества печати используйте оригинальный лазерный картридж с тонером Pantum.

| Примечание: | При использовании лазерного картриджа с тонером обращайте внимание на следующее: • Не вынимайте лазерный картридж с тонером из пакета, если он не будет использоваться немедленно. Не пытайтесь заправлять картридж без разрешения. Гарантия принтера не покрывает повреждения, которые могут возникнуть в противном случае.

• Храните лазерный картридж с тонером в прохладном сухом месте.

• Тонер, находящийся внутри картриджа, легко воспламеняется. Не приближайте картридж к источникам возгорания, чтобы предотвратить возникновение пожара.

• Вынимая или разбирая картридж, следите, не высыпается ли из него тонер. Если вы просыпали тонер, в результате чего он попал вам на кожу, в глаза или рот, немедленно смойте его чистой водой и обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия.

• Храните картридж в недоступном для детей месте.

9.2.2. Срок службы лазерного картриджа с тонером

Срок службы лазерного картриджа с тонером зависит от количества тонера, требуемого для печати заданий.

Светодиодный индикатор принтера как на следующем рисунке показывает, срок службы лазерного картриджа с тонером истек и необходима его замена.

9.2.3. Замена лазерного картриджа с тонером

| Примечание: | Перед заменой лазерного картриджа с тонером обращайте внимание на следующее: • На поверхности картриджа может осесть тонер. Аккуратно уберите его, чтобы не просыпать. • Положите извлеченный картридж на лист бумаги, чтобы из него случайно не высыпался тонер.

• После удаления защитной крышки немедленно установите картридж в принтер во избежание его повреждения под воздействием прямых солнечных лучей или комнатного освещения.

• При установке лазерного картриджа с тонером не касайтесь поверхности фоточувствительного барабана, чтобы не поцарапать ее.

Для замены необходимо выполнить следующие действия:

1. Откройте верхнюю крышку и выньте пустой лазерный картридж с тонером по направляющим.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Откройте упаковку нового лазерного картриджа с тонером, удерживайте картридж за ручку и аккуратно встряхните его 5–6 раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Снимите защитную крышку и вставьте лазерный картридж с тонером в принтер по направляющим.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Примечание: | • Перед установкой лазерного картриджа с тонером в принтер посмотрите, нет ли на нем пломбы; при наличии пломбы оторвите ее, а затем установите картридж.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

4. Плотно закройте верхнюю крышку.

P2200/P2500 Series | P2600 Series