5. Настройки беспроводного подключения (для моделей с возможностью печати по сети Wi-Fi)

5.1. Тип беспроводной сети

В зависимости от модели принтеры с возможностью печати по сети Wi-Fi поддерживают два типа беспроводного подключения, режим инфраструктуры и Wi-Fi Direct. Одновременно между компьютером и принтером можно установить только одно подключение.

| Режим инфраструктуры Обмен данными между беспроводным устройством и принтером осуществляется через беспроводную точку доступа.
| Wi-Fi Direct Беспроводной компьютер напрямую подключается к беспроводному устройству.

5.1.1. Настройка в режиме инфраструктуры

Если принтер и точка доступа (или беспроводной маршрутизатор) поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup™), параметры беспроводной сети можно легко настроить с помощью кнопки Wi-Fi на панели управления, не используя компьютер.

Настройка с помощью кнопки: нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления принтера; нажмите кнопку WPS (PBC) на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе) в течение 2 минут после запуска WPS; принтер будет подключен к беспроводной сети.

| Примечание: | • Точка доступа (или беспроводной маршрутизатор) должна поддерживать Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) • WPS следует настраивать при отключенном сетевом кабеле

5.1.1.1. Подключение и настройка беспроводной сети с помощью кабеля USB

С помощью кабеля USB подключите принтер к компьютеру и запустите инструмент настройки беспроводной сети на компьютере. Принтер попытается установить подключение при получении сведений о беспроводной конфигурации с порта USB.

5.1.1.1.1. Инструмент настройки Wi-Fi

1. Описание функции

Инструмент настройки Wi-Fi используется для настройки принтера с использованием номера SSID, метода шифрования и пароля, предоставленного пользователем, для подключения принтера к беспроводной сети.

| Примечание: | • Если компьютер оснащен беспроводной сетевой картой, можно выбрать SSID в списке беспроводных сетей, обнаружен компьютер. • Если компьютер не оснащен беспроводной сетевой картой, можно ввести номер SSID вручную. • Можно также получить спискок номеров SSID, напечатав страницу информации о беспроводных сетях, а затем ввести номер SSID вручную.

2. Этапы

1) Обнаружение беспроводной сетевой карты

Инструмент настройки Wi-Fi использует беспроводную сетевую карту на компьютере для поиска беспроводной сети. Если на компьютере не установлена беспроводная сетевая карта, на странице списка беспроводных сетей автоматически будет установлен флажок ввода номера SSID вручную. В этом случае перейдите к этапу 3.

2) Список беспроводных сетей

После запуска инструмента настройки откроется экран списка сетей, обнаруженных программой настройки беспроводной сети, на котором можно выбрать беспроводную сеть.

• В списке сетей отображаются данные, найденные программой, например номер SSID, которые сортируются по SSID. Можно выбрать элемент списка, а затем нажать кнопку "Далее", чтобы войти в интерфейс ввода информации.

• Ввести номер SSID вручную: щелкните, чтобы перейти на экран "Ввести номер SSID вручную".

3) Экран "Ввести номер SSID вручную"

Этот экран появляется, если установить флажок "Ввести номер SSID вручную".

Номер SSID: введите номер SSID сети, к которой необходимо установить подключение во время печати, длиной не более 32 символов.

Печать сведений о беспроводных сетях: позволяет напечатать список беспроводных сетей, найденных принтером.

4) Экран ввода информации

Экран ввода информации: позволяет войти в беспроводную сеть.

Безопасный режим: в настоящее время доступны три варианта, а именно "Нет", WEP и WPA/WPA2. Если выбрано значение "Нет", поле для ввода пароля будет скрыто, что означает при подключении с предоставленным номером SSID пароль не требуется. Диапазон для ввода WEP составляет 1–26 символов, а для WPA/WPA2 — 8–64 символов.

Показать пароль: по умолчанию флажок снят; если флажок установлен, вместо звездочек будет отображаться введенный пароль.

5) Экран настройки

Экран настройки сети: отображает результаты настройки беспроводной сети для принтера. На экране отображается выполнение отправки сообщения с компьютера на принтер для установки беспроводного подключения.

Если принтер не подключен к компьютеру, отобразится следующее сообщение:

Если принтеру не удастся применить настройки с помощью предоставленной беспроводной сети, отобразится следующее сообщение:

Если принтер может применить настройки с помощью предоставленной беспроводной сети, а компьютер не поддерживает беспроводную сеть, отобразится следующее сообщение:

Если принтер может применить настройки с помощью предоставленной беспроводной сети и компьютер поддерживает беспроводную сеть, для успешного беспроводного подключения отобразится следующее сообщение:

5.1.2. Настройка с помощью

Когда точка доступа Wi-Fi активна, конечные пользователи (станция) могут найти и подключиться к точке доступа Wi-Fi принтера, выполнив ее поиск. Точка доступа Wi-Fi включена по умолчанию. К ней можно подключиться без указания пароля параллельно со станцией или проводной сетью.

| Функция | Описание | Коментарий
1 | Номер SSID | Pantum-AP-XXXXXX по умолчанию XXXXXX следует заменить последними тремя цифрами Mac-адреса | Часть XXXXXX можно изменить на веб-странице
2 | Диапазон частот | По умолчанию автоматически | Можно изменить на веб-странице
3 | IP-адрес | 192.168.223.1 по умолчанию | Можно изменить на веб-странице
4 | Маска подсети | 255.255.255.0 по умолчанию | Можно изменить на веб-странице
5 | Служба DHCP | Включена по умолчанию |
6 | Начальный адрес службы DHCP | 192.168.223.100 по умолчанию | Можно изменить на веб-странице
7 | Конечный адрес службы DHCP | 192.168.223.200 по умолчанию | Можно изменить на веб-странице

5.2. Отключение беспроводного устройства

Если необходимо отключить принтер от беспроводной сети, можно отключить беспроводное устройство на принтере.

1. Можно отключить беспроводную сеть, нажав кнопку Wi-Fi на панели управления принтера и удерживая ее более 2 секунд.

2. Чтобы проверить, отключено ли беспроводное устройство, нажмите и удерживайте кнопку "Отмена/Продолжить" для печати копии страницы настройки. Беспроводная сеть будет успешно отключена, если IP-адрес принтера на странице конфигурации — 0.0.0.0.