9. Underhåll

9.1. Rengöring av skrivaren

| Obs! | • Använd skonsamma rengöringsmedel.

Följ nedanstående steg då skrivaren rengörs:

1. Stäng av huvudbrytaren och dra ut nätkabeln och USB-kabeln.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Torka rent skrivarens utsida med en mjuk trasa.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Öppna den övre luckan och ta ut tonerpatronen.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Obs! | • Lägg tonerpatronen i en skyddande påse när du har tagit ut den, eller svep tjockt papper om den för att undvika att direkt ljus skadar den ljuskänsliga trumman.

4. Rengör skrivarens insida med en torr, luddfri trasa. Torka försiktigt det skuggade området i figurerna nedan.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

9.2. Underhåll av tonerpatronen

9.2.1. Användning och underhåll av tonerpatronen

Använd originaltonerpatroner från Pantum för bästa utskriftskvalitet.

| Obs! | Var uppmärksam på följande när du använder tonerpatronen: • Ta inte ut tonerpatronen ur förpackningen om den inte ska användas omedelbart. • Försök inte fylla på tonerpatronen utan behörighet. Det kan orsaka skador som inte täcks av skrivarens garanti.

• Förvara tonerpatronen på en sval och torr plats.

• Tonern inne i patronen är brännbar. Placera inte tonerpatronen i närheten av en tändkälla för att undvika risken för brand.

• När tonerpatronen avlägsnas eller plockas isär kan den läcka toner. Om tonern kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du genast skölja med rent vatten och kontakta läkare omedelbart om du inte mår bra.

• Se till att barn inte kan komma i kontakt med tonerpatronen när du lägger den ifrån dig.

9.2.2. Tonerpatronens livslängd

Tonerpatronens livslängd beror på hur mycket toner som används för utskrifterna.

När skrivarens lysdiodindikator visar status enligt figuren nedan innebär det att tonerpatronen har tagit slut och behöver bytas ut.

9.2.3. Byte av tonerpatron

| Obs! | Var uppmärksam på följande innan du byter ut tonerpatronen: • Det kan finnas toner på tonerpatronens yta. Avlägsna den försiktigt för att undvika tonerspill. • Lägg den gamla tonerpatronen på ett papper för att undvika att toner av misstag läcker ut.

• När skyddspapperet har tagits bort ska tonerpatronen genast installeras i skrivaren för att den ljuskänsliga trumman inte ska skadas av för mycket direkt solljus eller inomhusbelysning.

• Vidrör inte ytan på den ljuskänsliga trumman så att den inte repas då tonerpatronen installeras.

Byt tonerpatronen enligt följande steg:

1. Öppna den övre luckan och ta ut den tomma tonerpatronen längs med styrskenorna.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Öppna den nya tonerpatronens förpackning, håll i patronens handtag och skaka den försiktigt 5–6 gånger för att fördela tonern jämnt inuti tonerpatronen.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Ta bort skyddet och sätt in tonerpatronen i skrivaren längs styrskenorna.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Obs! | • Kontrollera om det finns någon försegling av tonerpatronen innan du installerar den i skrivaren. Riv i så fall loss förseglingen och installera sedan patronen.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

4. Stäng den övre luckan ordentligt.

P2200/P2500 Series | P2600 Series