8. Pannello di controllo

8.1. Panoramica del pannello di controllo

Il layout del pannello di controllo della stampante comprende 2 pulsanti e 2 indicatori a LED colorati, come illustrato sotto. Lo schema a sinistra presenta il pannello di controllo della stampante con interfaccia USB+Wi-Fi, mentre quello a destra illustra il pannello di controllo della stampante con la sola interfaccia USB.

N. | Nome
1 | Indicatore LED1 a più colori
2 | Indicatore LED2 a più colori
3 | Pulsante di ricerca Wi-Fi
4 | Pulsante Annulla/Continua
5 | Pulsante Informazioni

8.1.1. Funzioni dei pulsanti del pannello di controllo

8.1.1.1. Funzionamento del pulsante di ricerca Wi-Fi

Se non è presente alcuna connessione Wi-Fi, premere brevemente questo pulsante per avviare la connessione Wi-Fi e cercare l'AP hotspot Wi-Fi; arrestare la ricerca se non viene trovato alcun punto di accesso (AP) entro 2 minuti.

Se non è presente alcuna connessione Wi-Fi, tenere premuto questo pulsante per avviare la connessione WPS e nel frattempo premere il pulsante WPS sul router wireless entro 2 minuti; arrestare la connessione WPS se non è possibile stabilire la connessione Wi-Fi entro 2 minuti.

Se la connessione Wi-Fi è presente ma non vi è alcun processo di stampa Wi-Fi, tenere premuto questo pulsante per scollegare la connessione Wi-Fi.

Se sono presenti sia la connessione Wi-Fi sia un processo di stampa Wi-Fi, attendere il completamento del processo poi tenere premuto questo pulsante per scollegare la connessione Wi-Fi.

Durante la connessione Wi-Fi o la ricerca WPS, premere a lungo per annullare la connessione o la ricerca.

8.1.1.2. Funzionamento del pulsante Annulla/Continua

Se la stampante è in modalità di sospensione, premere o tenere premuto questo pulsante per riattivarla.

Tenendo premuto questo pulsante durante la stampa, viene annullato il processo di stampa in corso.

Quando la stampante è pronta per la stampa, tenere premuto questo pulsante per stampare la pagina di prova.

8.1.1.3. Funzionamento del pulsante Informazioni

Quando la stampante è pronta per la stampa, tenere premuto questo pulsante per stampare la pagina di prova.

8.1.2. Funzioni degli indicatori a LED del pannello di controllo

8.1.2.1. Indicatore di stato LED1

Il significato delle indicazioni di stato di LED1 è descritto di seguito.

N. | Indicatore di stato LED1 a più colori carta/Wi-Fi | Descrizione dello stato (per stampanti con interfaccia USB+Wi-Fi) | Descrizione dello stato (per stampanti con interfaccia USB)
1 |  | Nessuna connessione Wi-Fi, nessun errore carta, modalità di sospensione LED1 spento | Nessuna connessione Wi-Fi, nessun errore carta, modalità di sospensione LED1 spento
2 |  | Ricerca Wi-Fi, nessuna indicazione di errore carta LED1 con luce verde che lampeggia lentamente | N/A
3 |  | Connessione Wi-Fi in corso, nessuna indicazione di errore carta LED1 con luce verde che lampeggia rapidamente | N/A
4 |  | Connessione Wi-Fi riuscita, nessun errore carta LED1 con luce verde accesa fissa | N/A
5 |  | Errore carta inceppata LED1 con luce rossa accesa fissa | Errore carta inceppata LED1 con luce rossa accesa fissa
6 |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta LED1 con luce rossa che lampeggia rapidamente | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta LED1 con luce rossa che lampeggia rapidamente

8.1.2.2. Indicatore di stato LED2

Il significato delle indicazioni di stato di LED2 è descritto di seguito.

N. | Indicatore di stato LED2 a più colori dati/cartuccia | Descrizione dello stato (per stampanti con interfaccia USB+Wi-Fi e stampanti con la sola interfaccia USB)
1 |  | Avvio e riscaldamento della stampante, attivazione e riscaldamento della stampante, riscaldamento della stampante aprendo e chiudendo il coperchio. LED2 con luce verde che lampeggia lentamente
2 |  | La stampante è pronta LED2 con luce verde accesa fissa
3 |  | Sospensione LED2 con luce verde che lampeggia lentamente
4 |  | Stampa LED2 a più colori con luce verde che lampeggia rapidamente
5 |  | Avviso di toner in esaurimento LED2 con luce arancione che lampeggia rapidamente
6 |  | Errore cartuccia (non installata, non conforme, scaduta) LED2 con luce arancione accesa fissa
7 |  | Errore grave della stampante (anomalie di riscaldamento del rullo, anomalie del motore laser, errore di comunicazione, coperchio aperto ecc.) LED2 con luce rossa accesa fissa
8 |  | Processo di stampa annullato dal pannello di controllo LED2 con luce che lampeggia rapidamente

8.1.2.3. Indicatori di stato LED1 e LED2 combinati

Fare riferimento all'elenco delle combinazioni degli indicatori per informazioni sullo stato di funzionamento della stampante. Alcune delle indicazioni di LED1 e LED2 combinati sono le seguenti.

N. | Stato | Descrizione dello stato
Carta/Wi-Fi (LED1 a più colori) | Dati/cartuccia (LED2 a più colori)
1 |  |  | Inceppamento carta, la stampante è pronta LED1 con luce rossa accesa fissa, LED2 spento
2 |  |  | Inceppamento della carta durante la stampa LED1 con luce rossa accesa fissa, LED2 a più colori spento
3 |  |  | Inceppamento della carta, avviso di toner in esaurimento LED1 con luce rossa accesa fissa, LED2 spento
4 |  |  | Inceppamento carta, errore cartuccia (non installata, non conforme, scaduta) LED1 con luce rossa accesa fissa, LED2 spento
5 |  |  | Inceppamento carta, errore grave della stampante (anomalie di riscaldamento del rullo, anomalie del motore laser, errore di comunicazione, coperchio aperto ecc.) LED1 spento, LED2 con luce rossa accesa fissa
6 |  |  | Inceppamento carta, processo di stampa annullato dal pannello di controllo LED1 spento, LED2 con luce verde che lampeggia rapidamente
7 |  |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta; mostra solo gli errori relativi alla carta LED1 con luce rossa che lampeggia rapidamente, LED2 spento
8 |  |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta; avviso di toner in esaurimento LED1 con luce rossa che lampeggia rapidamente, LED2 spento
9 |  |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta; errore cartuccia (non installata, non conforme, scaduta) LED1 spento, LED2 con luce arancione accesa fissa
| 10 |  |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta, nel frattempo errore grave della stampante (anomalie di riscaldamento del rullo, anomalie del motore laser, errore di comunicazione, coperchio aperto ecc.) LED1 spento, LED2 con luce rossa accesa fissa
11 |  |  | Processo di stampa annullato dal pannello di controllo a seguito di esaurimento della carta durante la stampa o errore nell'alimentazione carta LED1 con luce verde spenta, LED2 con luce verde che lampeggia rapidamente