5. Impostazioni wireless (per modelli con stampa Wi-Fi)

5.1. Tipo di rete wireless

A seconda dei modelli, le stampanti dotate di funzionalità Wi-Fi supportano due tipi di connessioni wireless, Modalità infrastruttura e Wi-Fi Direct . In generale, può essere utilizzato un solo tipo di connessione alla volta tra il computer e la stampante.

| Modalità infrastruttura La stampante comunica con il dispositivo wireless tramite il punto di accesso.
| Wi-Fi Direct Il computer wireless è connesso direttamente al dispositivo wireless.

5.1.1. Configurazione in modalità infrastruttura

Se la stampante e il punto di accesso (o il router wireless) supportano la funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup™), le impostazioni della rete wireless possono essere configurate semplicemente mediante il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo, senza usare il computer.

Configurazione con il pulsante: tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo della stampante; premere il pulsante WPS (PBC) sul punto di accesso (o sul router wireless) entro 2 minuti dall'avvio del WPS; la stampante è connessa alla rete wireless.

| Nota: | • il punto di accesso (o il router wireless) deve supportare la funzionalità Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). • La funzionalità WPS deve essere configurata con il cavo di rete scollegato.

5.1.1.1. Connessione e configurazione della rete wireless tramite il cavo USB

Usare il cavo USB per connettere la stampante al computer e avviare lo strumento di configurazione della rete wireless sul computer. La stampante tenta di ottenere la connessione quando riceve le informazioni di configurazione wireless dalla porta USB.

5.1.1.1.1. Strumento di configurazione Wi-Fi

1. Descrizione delle funzioni

Lo strumento di configurazione Wi-Fi è utilizzato per configurare la stampante con il SSID, il metodo di crittografia e la password forniti dall'utente per connettere la stampante alla rete wireless.

| Nota: | • se il PC dispone di una scheda di rete wireless, è possibile selezionare un SSID dall'elenco di reti wireless rilevato dal PC. • Se il PC non è dotato di scheda di rete wireless, il SSID può essere immesso manualmente. • È inoltre possibile ottenere l'elenco SSID stampando la pagina delle informazioni di rete wireless e poi immettere il SSID manualmente.

2. Fasi

1) Rilevamento della scheda di rete wireless

Lo strumento di configurazione Wi-Fi utilizza la scheda di rete wireless sul computer per la ricerca della rete wireless. Se il computer non dispone di una scheda di rete wireless, viene selezionata automaticamente l'opzione di immissione manuale del SSID nella pagina Elenco reti wireless. In questo caso, passare alla fase 3.

2) Elenco reti wireless

Quando lo strumento di configurazione è avviato, viene visualizzata la schermata con l'elenco delle reti rilevate dal programma di configurazione della rete wireless, dove è possibile selezionare la rete wireless appropriata.

• L'elenco delle reti presenta le informazioni trovate dal programma, ad esempio il SSID, in ordine alfabetico. L'utente può selezionare una voce dall'elenco, poi fare clic su Avanti per entrare nell'interfaccia di immissione informazioni.

• Immissione manuale del SSID: fare clic per passare alla schermata di immissione manuale del SSID.

3) Schermata di immissione manuale del SSID

Questa schermata viene visualizzata quando l'utente seleziona l'opzione di immissione manuale del SSID.

SSID: immettere l'identificativo SSID della rete cui collegarsi per la stampa, la lunghezza massima è 32 caratteri.

Stampa della pagina di informazioni della rete wireless: consente di stampare l'elenco delle reti wireless rilevate dalla stampante.

4) Schermata di immissione informazioni

Schermata di immissione informazioni: consente di immettere la rete wireless.

Modalità sicura: attualmente ne sono disponibili tre tipi, ovvero Nessuna, WEP e WPA/WPA2. Se l'impostazione è Nessuna, il campo di immissione della password è nascosto, il che significa che non è necessaria alcuna password per connettersi con il SSID in questione. L'intervallo per l'immissione della voce WEP è 1~26 caratteri, per quella della voce WPA/WPA2 è 8~64 caratteri.

Mostra password: l'impostazione predefinita è non selezionata; quando è selezionata, la password immessa viene visualizzata al posto degli asterischi.

5) Schermata di configurazione

Schermata di configurazione della rete: fornisce i risultati della configurazione della rete wireless per la stampante. La schermata presenta l'avanzamento dell'invio da parte del PC del messaggio di configurazione alla stampante per l'impostazione della connessione wireless.

Se la stampante non è connessa al PC, viene visualizzato il seguente messaggio:

Se la stampante non riesce ad applicare la configurazione utilizzando la rete wireless fornita, viene visualizzato il seguente messaggio:

Se la stampante riesce ad applicare la configurazione utilizzando la rete wireless fornita, ma il PC non supporta la rete wireless, viene visualizzato il seguente messaggio:

Se la stampante riesce ad applicare la configurazione utilizzando la rete wireless fornita e il PC supporta la rete wireless, viene visualizzato il seguente messaggio a conferma della connessione wireless stabilita correttamente:

5.1.2. Configurazione con Soft-AP

Quando è attiva la funzionalità Hotspot Wi-Fi, gli utenti del terminale (Station) possono trovare e connettersi all'hotspot
Wi-Fi della stampante mediante la ricerca. Hotspot Wi-Fi è l'impostazione predefinita attivata. Consente la connessione senza password e può coesistere con Station o rete cablata.

| Caratteristica | Descrizione | Commento
1 | SSID | Pantum-AP-XXXXXX come impostazione predefinita XXXXXX deve essere sostituito con le ultime tre cifre dell'indirizzo mac. | La sezione XXXXXX può essere modificata nella pagina web.
2 | Banda di frequenze | Auto come impostazione predefinita | Modificabile nella pagina web
3 | Indirizzo IP | 192.168.223.1 come impostazione predefinita | Modificabile nella pagina web
4 | Maschera di sottorete | 255.255.255.0 come impostazione predefinita | Modificabile nella pagina web
5 | Servizio DHCP | Attivato come impostazione predefinita |
6 | Indirizzo di partenza del servizio DHCP | 192.168.223.100 come impostazione predefinita | Modificabile nella pagina web
7 | Indirizzo finale del servizio DHCP | 192.168.223.200 come impostazione predefinita | Modificabile nella pagina web

5.2. Spegnimento del dispositivo wireless

Se si desidera scollegare la stampante dalla rete wireless, è possibile spegnere il dispositivo wireless all'interno della stampante.

1. Per scollegare la rete wireless, tenere premuto per più di 2 secondi il pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo della stampante.

2. Per verificare che il dispositivo wireless sia spento, tenere premuto il pulsante Annulla/Continua per stampare una copia della pagina di configurazione. La rete wireless è scollegata correttamente se l'indirizzo IP della stampante sulla pagina di configurazione è 0.0.0.0.