9. 日常维护

9.1. 打印机清洁

| 注： | • 请使用中性清洁剂。

请按如下步骤清洁本机：

1. 关闭电源总开关，拨下电源线及USB连接线。

P2200/P2500系列 | P2600系列

2. 使用柔软的抹布擦拭打印机外部，拭去灰尘。

P2200/P2500系列 | P2600系列

3. 打开上盖，取出激光碳粉盒。

P2200/P2500系列 | P2600系列

| 注： | • 取下激光碳粉盒时，请将激光碳粉盒装入保护袋或用厚纸包裹，避免光线照射而损坏感光鼓。

4.清洁打印机内部，如下图所示，用干燥无绒布料轻轻擦拭图示阴影处。

P2200/P2500系列 | P2600系列

9.2. 激光碳粉盒的维护

9.2.1. 激光碳粉盒的使用和维护

为了获得更好的打印质量，请使用奔图原装激光碳粉盒。

| 注： | 使用激光碳粉盒时，请注意下列事项： • 除非立即使用，否则请勿从包装中取出激光碳粉盒。 • 请勿擅自重新填充激光碳粉盒。否则由此引起的损坏不包括在打印机保修范围内。 • 请将激光碳粉盒存放在阴凉干燥的环境。 • 请勿将激光碳粉盒置于火源附近，激光碳粉盒内的碳粉为易燃物, 避免引起火灾。

• 在取出或拆卸激光碳粉盒时, 请注意碳粉泄露问题, 若发生碳粉泄露导致碳粉与皮肤接触或者飞溅入眼睛和口中, 请立即用清水清洗, 如有不适请立即就医。

• 放置激光碳粉盒时, 请远离儿童可接触区域。

9.2.2. 激光碳粉盒使用寿命

激光碳粉盒的使用寿命取决于打印作业需要的碳粉量。

当打印机LED 指示灯显示下图状态时，表示该激光碳粉盒已到寿命期限，请更换激光碳粉盒。

9.2.3. 更换激光碳粉盒

| 注： | 在更换激光碳粉盒前，请注意如下事项： • 因激光碳粉盒表面可能含有碳粉，取出时请小心处理，避免洒落。 • 取出的激光碳粉盒请放置在纸张上，以免碳粉意外洒落。 • 取下保护罩时，应立即将激光碳粉盒装入打印机，以免过多地受到阳光或室内光线直射，损坏激光碳粉盒感光鼓。 • 安装时，请勿触碰感光鼓表面，以免刮伤感光鼓。

更换步骤如下：

1. 打开上盖，沿着导轨取出用尽的激光碳粉盒。

P2200/P2500系列 | P2600系列

2. 打开新的激光碳粉盒包装，握住激光碳粉盒把手，轻轻左右摇晃5-6 次，使激光碳粉盒内碳粉均匀分散。

P2200/P2500系列 | P2600系列

3. 取下保护罩，将激光碳粉盒沿导轨放入打印机

P2200/P2500系列 | P2600系列

| 注： | • 激光碳粉盒放入打印机前请检查是否有封条，如果有请先撕下封条再安装。

P2200/P2500系列 | P2600系列

4. 盖紧上盖

P2200/P2500系列 | P2600系列