8. Panel de control

8.1. Descripción general del panel de control

El diseño del panel de control de la impresora incluye dos botones y dos indicadores LED multicolor, tal y como se muestra a continuación. El diagrama de la izquierda muestra el panel de control de la impresora con la interfaz USB+Wi-Fi, mientras que el diagrama de la derecha muestra el panel de control de la impresora únicamente con la interfaz USB:

N.º de serie | Nombre
1 | Indicador LED 1 multicolor
2 | Indicador LED 2 multicolor
3 | Botón de búsqueda de Wi-Fi
4 | Botón Cancelar/Continuar
5 | Botón Información

8.1.1. Funciones de los botones del panel de control

8.1.1.1. Funcionamiento del botón de búsqueda de Wi-Fi

Si no hay conexión Wi-Fi, presione este botón para iniciar la conexión Wi-Fi y buscar puntos de acceso de hotspot Wi-Fi. Debe detener la búsqueda si no se encuentra ningún punto de acceso (AP) en dos minutos.

Si no hay conexión Wi-Fi, mantenga presionado este botón para iniciar la conexión WPS y presione el botón WPS del router inalámbrico en dos minutos. Debe detener la conexión WPS si no se puede establecer la conexión Wi-Fi en dos minutos.

Si hay conexión Wi-Fi pero no hay trabajos de impresión Wi-Fi, mantenga presionado este botón para desconectar la conexión Wi-Fi.

Si hay conexión Wi-Fi y trabajos de impresión Wi-Fi, espere a que finalice el trabajo y mantenga presionado este botón para desconectar la conexión Wi-Fi.

Durante la connessione Wi-Fi o la ricerca WPS, premere a lungo per annullare la connessione o la ricerca.

8.1.1.2. Funcionamiento del botón Cancelar/Continuar

Si la impresora está en modo de suspensión, presione o mantenga presionado este botón para activarla.

Mantenga presionado este botón durante la impresión para cancelar el trabajo de impresión en curso.

Si la impresora se encuentra en modo Listo, mantenga presionado este botón para imprimir la página de prueba.

8.1.1.3. Funcionamiento del botón Información

Si la impresora se encuentra en modo Listo, mantenga presionado este botón para imprimir la página de prueba.

8.1.2. Funcionamiento de los indicadores LED del panel de control

8.1.2.1. Indicación del estado del indicador LED 1

A continuación se incluyen los significados de la indicación de estado del indicador LED 1:

N.º de serie | Indicación del estado del indicador LED 1 multicolor de papel y de Wi-Fi | Descripción del estado (para impresoras con interfaz USB+Wi-Fi) | Descripción del estado (para impresoras con interfaz USB)
1 |  | No hay conexión Wi-Fi, no hay errores de papel, modo de suspensión Indicador LED 1 apagado | No hay conexión Wi-Fi, no hay errores de papel, modo de suspensión Indicador LED 1 apagado
2 |  | Búsqueda de Wi-Fi, no hay indicios de errores de papel El indicador LED 1 parpadea en verde lentamente | N/A
3 |  | Conectando a Wi-Fi..., no hay indicios de errores de papel El indicador LED 1 parpadea en verde rápidamente | N/A
4 |  | Conexión Wi-Fi correcta, no hay errores de papel Indicador LED 1 con luz verde fija | N/A
5 |  | Error por atasco de papel Indicador LED 1 con luz roja fija | Error por atasco de papel Indicador LED 1 con luz roja fija
6 |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación El indicador LED 1 parpadea en rojo rápidamente | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación El indicador LED 1 parpadea en rojo rápidamente

8.1.2.2. Indicación del estado del indicador LED 2

A continuación se incluyen los significados de la indicación de estado del indicador LED 2:

N.º de serie | Indicación del estado del indicador LED 2 multicolor de datos y de cartucho | Descripción del estado (para impresoras con interfaz USB+WiFi o solo con interfaz USB)n
1 |  | Iniciando y calentando la impresora, activando y calentando la impresora, y calentando la impresora abriendo y cerrando la cubierta. El indicador LED 2 parpadea en verde lentamente
2 |  | La impresora está lista Indicador LED 2 con luz verde fija
3 |  | Suspensión El indicador LED 2 está encendido y parpadea en verde lentamente
4 |  | Imprimiendo El indicador LED 2 multicolor parpadea en verde rápidamente
5 |  | Alarma de nivel bajo de tóner El indicador LED 2 está encendido y parpadea en naranja rápidamente
6 |  | Error de cartucho (no instalado, no coincide o caducado) Indicador LED 2 con luz naranja fija
7 |  | Error grave de la impresora (anomalías en el rodillo término, anomalías en el motor de láser, error de comunicación, cubierta abierta, etc.) Indicador LED 2 con luz roja fija
8 |  | Trabajo cancelado a través del panel El indicador LED 2 parpadea rápidamente

8.1.2.3. Indicación del estado combinado de los indicadores LED 1 y 2

Puede consultar la lista de combinaciones de los indicadores para obtener información sobre el estado de funcionamiento de la impresora. A continuación se incluyen algunas de las indicaciones combinadas de los indicadores LED 1 y 2:

N.º de serie | Estado | Descripción del estado
Papel/Wi-Fi (indicador LED 1 multicolor) | Datos/cartucho (indicador LED 2 multicolor)
1 |  |  | Atasco de papel, la impresora está lista Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador LED 2 apagado
2 |  |  | Atasco de papel durante la impresión Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador LED 2 multicolor apagado
3 |  |  | Atasco de papel, alarma por nivel bajo de tóner Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador LED 2 apagado
4 |  |  | Atasco de papel, error de cartucho (no instalado, no coincide o caducado) Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador LED 2 apagado
5 |  |  | Atasco de papel, error grave de la impresora (anomalías en el rodillo término, anomalías en el motor de láser, error de comunicación, cubierta abierta, etc.) Indicador LED 1 apagado e indicador LED 2 con luz roja fija
6 |  |  | Atasco de papel, trabajo cancelado a través del panel Indicador LED 1 apagado y el indicador LED 2 parpadea en verde rápidamente
7 |  |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación, solo se muestran errores de papel El indicador LED 1 parpadea en rojo rápidamente e indicador LED 2 apagado
8 |  |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación, alarma de nivel bajo de tóner El indicador LED 1 parpadea en rojo rápidamente e indicador LED 2 apagado
9 |  |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación, error de cartucho (no instalado, no coincide o caducado) Indicador LED 1 apagado e indicador LED 2 con luz naranja fija
10 |  |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación y error grave de la impresora (anomalías en el rodillo término, anomalías en el motor de láser, error de comunicación, cubierta abierta, etc.) Indicador LED 1 apagado e indicador LED 2 con luz roja fija
11 |  |  | Cancelando un trabajo a través del panel porque falta papel durante la impresión o hay un error de alimentación Indicador LED 1 con luz verde apagada y el indicador LED 2 parpadea en verde rápidamente