6. Приложение Pantum Mobile Print

6.1. Сведения о приложении Pantum Mobile Print

Pantum Mobile Print — это бесплатное приложение, которое позволяет пользователям печатать фотографии, документы и веб-страницы непосредственно с мобильного устройства. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android 2.3 или более поздней версии и поддерживает разрешение 240 х 320 точек на дюйм или более. Оно позволяет подключить мобильное устройство с помощью принтера через точки доступа Wi-Fi. Необходимо только установить приложение Pantum Mobile Print для настройки параметров сети, и оно автоматически обнаружит совместимые принтеры для печати. Это очень удобно и эффективно.

6.2. Загрузка приложения Pantum Mobile Print

Чтобы загрузить приложение Pantum Mobile Print, перейдите на официальный веб-сайт Pantum по адресу: www.pantum.com.

6.3. Поддерживаемые мобильные операционные системы

Android 2.3 или более поздней версии.

6.4. Использование мобильные устройства для выполнения мобильной печати

6.4.1. Мобильная печать с использованием точки доступа принтера

6.4.1.1. Для устройств Android

1. Включите принтер.

2. Включите функцию Wi-Fi на мобильном устройстве и подключитесь к точке доступа Wi-Fi принтера Pantum (например, может использоваться имя Pantum-AP-XXXXXX).

3. Теперь все готово для печати, откройте приложение и перейдите на главную страницу.

4. Выберите необходимые для печати параметры. Выберите файл, а затем параметр “Print Preview” (Предварительный просмотр печати).

5. Выберите принтер, количество копий, размер бумаги, затем параметр “Print” (Печать). Печать выполняется.

| Примечание: | • Установите приложение Mobile Printing App (доступно несколько вариантов установки: QR-код, Google Play Store, веб-сайт Pantum). • Отсканируйте QR-код на принтере, посетите веб-сайт www.pantum.com или загрузите приложение Mobile Printing App непосредственно из Google Play Store и установите его на мобильное устройство.

6.4.1.2. Для устройств Apple IOS (iPad, iPhone и пр.)

1. Включите принтер.

2. Включите функцию Wi-Fi на мобильном устройстве и подключитесь к точке доступа Wi-Fi принтера Pantum (например, может использоваться имя Pantum-AP-XXXXXX).

3. Выберите файл, который требуется распечатать.

4. Нажмите кнопку “ ” и выберите “Print” (Печать) в нижнем правом углу.

5. Выберите принтер, количество копий, затем параметр “Print” (Печать). Печать выполняется.

| Примечание: | • Если не удается выполнить печать, убедитесь, что мобильное устройство подключено к точке доступа Wi-Fi принтера и принтер подключен к источнику питания. • Если на экране устройства отображается, что принтер не обнаружен, убедитесь, что принтер подключен к источнику питания и включен.

6.4.2. Мобильная печать с использованием точек доступа Wi-Fi (для всех мобильных устройств)

1. Установите драйвер. Вставьте компакт-диск или загрузите драйвер на веб-сайте www.pantum.com и нажмите “Autorun” (Автозапуск).

2. На главной странице выберите язык, серию принтера и режим установки, затем параметр “Printers connected to a new network” (Принтеры, подключенные к новой сети) и нажмите кнопку “Install” (Установить).

3. Выполните конфигурацию принтера для подключения к точке доступа Wi-Fi. Выберите точку доступа Wi-Fi, к которой требуется подключить принтер, и нажмите кнопку “Next” (Далее).

4. Введите пароль сети Wi-Fi и нажмите кнопку “Next” (Далее).

5. Подождите, пока принтер подключится к беспроводной сети, и нажмите кнопку “Done” (Готово).

6. Драйвер выполнит автоматический поиск доступного принтера.

7. Выберите принтер P2500W и нажмите кнопку “Next” (Далее).

8. Дождитесь завершения установки.

9. Теперь можно использовать принтер Pantum для выполнения печати с портативного компьютера или мобильных устройств, просто убедившись, что устройство подключено к настроенной точке доступа Wi-Fi или точке доступа Wi-Fi принтера с именем Pantum-AP-XXXXXX.

| Примечание: | • Если на экране устройства отображается, что принтер не обнаружен, убедитесь, что при подключении принтера к сети Wi-Fi он подключен к источнику питания и портативный компьютер также подключен к источнику питания с помощью поставляемого в комплекте кабеля.