9. Rutinemessig vedlikehold

9.1. Rengjøring av skriveren

| merk: | • Bruk milde rengjøringsmidler

Rengjør skriveren i henhold til følgende trinn:

1. Slå av hovedstrømbryteren og koble fra strømledningen og USB-kabelen.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Tørk utsiden av skriveren med en myk klut.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Åpne det øvre dekselet og ta ut lasertonerkassetten.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| merk: | • Når du tar ut lasertonerkassetten, må du legge den i en beskyttende pose eller pakke den inn med tykt papir for å unngå skade som følge av lys på den fotosensitive trommelen.

4. Rengjør skriveren innvendig med en tørr lofri klut for å forsiktig tørke det skyggelagte området som vist i figuren nedenfor.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

9.2. Vedlikehold av lasertonerkassetten

9.2.1. Bruk og vedlikehold av lasertonerkassetten

For bedre utskriftskvalitet, bruk en original Pantum-lasertonerkassett.

| merk: | når du bruker lasertonerkassetten må overholde følgende: • Ikke fjern emballasjen til lasertonerkassetten før du skal bruke den. Ikke fyll opp lasertonerkassetten uten tillatelse. Skade som følge av dette vil ikke bli dekket av garantien. • Oppbevar lasertonerkassetten i kjølige og tørre omgivelser.

• Toneren inne i lasertonerkassetten er antennelig. Ikke plasser lasertonerkassetten i nærheten av antennelseskilder, dette for å unngå brann.

• Vær oppmerksom på fare for lekkasje når du tar ut eller demonterer lasertonerkassetten. Ved tonerlekkasje og hudkontakt, eller hvis du får tonersprut i øynene eller munnen, skyll umiddelbart med rent vann og ta kontakt med lege hvis du føler deg uvell.

• Oppbevar lasertonerkassetten utenfor barns rekkevidde.

9.2.2. Lasertonerkassettens levetid

Lasertonerkassettens levetid avhenger av hvor mye toner som brukes på utskriftsjobbene.

Når LED-indikatoren viser følgende status betyr det at tonerkassettens levetid er ute, og at tonerkassetten må byttes ut

9.2.3. Bytte ut lasertonerkassetten

| merk: | når du bytter ut lasertonerkassetten må overholde følgende: • Lasertonerkassettens overflate kan inneholde toner. Ta ut tonerkassetten forsiktig for å unngå søl. • Legg den brukte lasertonerkassetten på en papirbit for å unngå søl. • Når du har fjernet det beskyttende dekselet, må du straks sette inn den lasertonerkassetten i skriveren, dette for å unngå skade på grunn av for mye naturlig eller kunstig lys

• Under installasjon av lasertonerkassetten må du ikke berøre overflaten til den fotosensitive trommelen, dette for å unngå å lage riper.

Utbytte gjøres som følger:

1. Åpne det øvre dekselet og ta ut den brukte lasertonerkassetten etter styreskinnene.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Åpne pakken med den nye lasertonerkassetten, hold fast i håndtaket til tonerkassetten og rist forsiktig 5–6 ganger. På den måten vil toner fordeles jevnt inne i tonerkassetten.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Fjern det beskyttende dekselet, sett lasertonerkassetten inn i skriveren etter styreskinnene

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| merk: | • Før du setter inn kassetten i skriveren, må du kontrollere om patronen er forseglet. Riv av forseglingen og sett inn kassetten.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

4. Steng det øvre dekselet godt

P2200/P2500 Series | P2600 Series