5. 无线网络设置（适用于Wi-Fi打印功能机型）

5.1. 无线网络类型

根据型号，拥有Wi-Fi打印功能的打印机型号，支持基础结构连接模式和Wi-Fi 直连，两种无线网络连接类型，通常计算机和打印机之间每次只能有一个连接。

| 基础结构连接模式 通过接入点与无线设备通信
| Wi-Fi 直连 无线计算机与无线设备直接连接

5.1.1. 基础连接模式配置方法

如果打印机和接入点（或无线路由器）支持 WPS (Wi-Fi Protected Setup™)则可以在没有计算机的情况下，通过按控制面板上的“Wi-Fi”按钮，轻松配置无线网络设置。

按钮配置：在打印机控制面板上长按“Wi-Fi”按钮；在启动 WPS 后的 2 分钟内按下接入点（或无线路由器）上的 WPS (PBC) 按钮；，从而将机器连接到无线网络。

| 注： | • 接入点（或无线路由器）必须支持 Wi-Fi Protected Setup™（WPS） • 必须在网络电缆拔出的情况下进行WPS配置

5.1.1.1. 通过USB线连接配置无线网络

使用USB线连接打印机和计算机，并在计算机上打开无线网络配置工具。打印机收到USB端口下发的无线配置信息后，尝试连接。

5.1.1.1.1. Wi-Fi配置工具

1. 功能描述

Wi-fi配置工具的功能是：使用用户提供的网络名、加密方式和密码配置打印机，使打印机连接到无线网络。

| 注： | • 如果计算机具有无线网卡，用户可以从计算机搜索的无线网络列表中选择一个网络名。 • 如果计算机没有无线网卡，用户可以选择手动输入网络名。 • 用户还可以通过打印无线网络信息页，获得网络名称的列表，然后手动输入网络名。

2. 步骤

1) 检测无线网卡

WI-FI配置工具利用计算机的无线网卡搜索无线网络。如果计算机没有无线网卡，“无线网络列表”页面会自动勾选“手动输入网络名”，请直接转至第 3) 步。

2) 无线网络列表

配置工具启动后进入该界面，无线网络配置程序搜索到的网络列表界面，提供对无线网络的选择功能。

• 网络列表出现所搜索到的无线网络名称等信息，默认按“网络名”排序。用户可选择列表中的某一项，点击“下一步”后进入信息输入界面。

• “手动输入网络名”：点击切换到手动输入网络名界面。

3) 手动输入网络名界面

用户如果勾选了“手动输入网络名”，就会切换到该界面。

“网络名称”：输入打印要连接的网络名，最大长度32个字符。

“打印无线网络信息页”：打印打印机搜索到的无线网络列表。

4) 信息输入界面

信息输入界面，提供对无线网络的输入功能。

“安全模式”：目前分为无、WEP、WPA/WPA2三种。当为“无”时，则密码输入栏隐藏，即表示所填的SSID连接时不需密码。WEP的输入范围是1~26个字符。WPA/WPA2输入范围是8~64个字符。

“显示密码”：默认不勾选，勾选后所输入的密码直接显示，不再以星号显示。

5) 配置界面

网络配置界面，提供对打印机的无线网络配置结果。显示 PC 发送配置信息至打印机建立无线网络连接的进度界面。

若打印机没有连接计算机，则弹出如下信息：

若打印机无法使用所提供的无线网络进行配置，则弹出如下信息：

若打印机可以使用所提供的无线网络进行配置，但 PC 不支持无线网，则弹出信息：

若打印机可以使用所提供的无线网络进行配置，且 PC 支持无线网络，无线连接成功则弹出如下信息：

5.1.2.Wi-Fi 直连配置方法

当无线热点处于激活状态时终端（Station）用户可以通过搜索热点搜索到打印机的无线热点并与之建立连接。无线热点默认为开启状态并且无需密码即可连接，并且可以和Station或者有线网络同时存在。

| 特性 | 描述 | 备注
1 | SSID | 默认为Pantum-AP-XXXXXX XXXXXX由mac地址后三位组成 | 可以在WebPage修改XXXXXX部分
2 | 频段 | 默认为为自动 | 可以在WebPage修改
3 | IP地址 | 默认为192.168.223.1 | 可以在WebPage修改
4 | 子网掩码 | 默认子网掩码为255.255.255.0 | 可以在WebPage修改
5 | DHCP服务 | 默认开启 |
6 | DHCP服务开始地址 | 默认为192.168.223.100 | 可以在WebPage修改
7 | DHCP服务结束地址 | 默认为192.168.223.200 | 可以在WebPage修改

5.2. 关闭无线设备

如果要将产品与无线网络断开连接，您可以关闭产品中的无线设备。

1. 在产品控制面板中，长按“Wi-Fi”按钮 2 秒钟以上，即可断开无线网络连接

2. 若需要确认无线设备是否关闭，请长按“取消/继续”按钮，打印一张配置页，若配置页中产品 IP 地址为 0.0.0.0，则成功断开无线网络连接。