6. Pantum Mobile Print

6.1. ¿Qué es Pantum Mobile Print?

Pantum Mobile Print es una aplicación gratuita que permite a los usuarios imprimir fotos, documentos y páginas web directamente desde un terminal móvil. Esta aplicación está disponible para sistemas operativos móviles con Android 2.3 o versiones superiores y dispositivos que admitan una resolución de 240 x 320 ppp* o superior. La aplicación conecta el dispositivo móvil con la impresora a través de puntos de acceso Wi-Fi. Solo necesita instalar la aplicación Pantum Mobile Print para configurar los ajustes de red y las impresoras compatibles para imprimir se detectarán automáticamente. Se trata de una función práctica y eficaz.

*ppp son puntos por pulgada

6.2. Descarga de Pantum Mobile Print

Para descargar la aplicación Pantum Mobile Print, acceda al sitio web oficial de Pantum
(www.pantum.com).

6.3. Sistema operativo móvil admitido

Android OS 2.3 o versiones superiores.

6.4. Cómo usar dispositivos móviles para la impresión móvil

6.4.1. Impresión móvil a través del hotspot de la impresora

6.4.1.1. Para dispositivos Android

1. Encienda la impresora.

2. Active la función Wi-Fi de su dispositivo móvil y conéctese al hotspot Wi-Fi de la impresora Pantum (debe ser Pantum-AP-XXXXXX).

3. Ya está listo para imprimir. Abra la aplicación y acceda a la página de inicio.

4. Para imprimir, seleccione una de las opciones del menú. Seleccione el archivo y haga clic en “Print Preview” (Vista previa de impresión).

5. A continuación solo tendrá que seleccionar la impresora, el número de copias y el tamaño del papel y hacer clic en “Print” (Imprimir).

| Nota: | • Instale la aplicación de impresión móvil (dispone de varias opciones: código QR, Google Play Store y sitio web de Pantum). • Escanee el código QR de la impresora, acceda a la página www.pantum.com o descargue la aplicación de impresión móvil directamente de Google Play Store e instálela en el dispositivo móvil.

6.4.1.2. Para dispositivos Apple iOS (iPad, iPhone, etc.)

1. Encienda la impresora.

2. Active la función Wi-Fi de su dispositivo móvil y conéctese al hotspot Wi-Fi de la impresora Pantum (debe ser Pantum-AP-XXXXXX).

3. Seleccione el archivo que desee imprimir.

4. Haga clic en el botón “ ” y seleccione “Print” (Imprimir) en la esquina inferior derecha.

5. A continuación solo tendrá que seleccionar la impresora y el número de copias y hacer clic en “Print” (Imprimir).

| Nota: | • Si se produce algún error al imprimir, compruebe si el dispositivo móvil está conectado al hotspot Wi-Fi de la impresora y si la impresora está conectada a una toma de corriente. • Si se indica que no se detecta ninguna impresora, compruebe si la impresora está conectada a una toma de corriente y si está encendida.

6.4.2. Impresión móvil a través de puntos de acceso Wi-Fi (para todos los dispositivos móviles)

1. Instale el controlador. Inserte el CD o descargue el controlador de www.pantum.com y haga clic en “Autorun” (Ejecución automática).

2. En la página de inicio del programa de instalación, seleccione un idioma, el modelo de impresora y el modo de instalación “Printers connected to a new network” (Impresoras conectadas a una red nueva) y haga clic en “Install” (Instalar).

3. Configure la impresora en el punto de acceso Wi-Fi. Para hacerlo, seleccione el punto de acceso Wi-Fi al que desee vincular la impresora y haga clic en “Next” (Siguiente).

4. Escriba la contraseña de la red Wi-Fi y haga clic en “Next” (Siguiente).

5. Espere hasta que la impresora se conecte a la red inalámbrica y haga clic en “Done” (Listo).

6. El controlador buscará automáticamente las impresoras disponibles.

7. Seleccione la impresora P2500W y haga clic en “Next” (Siguiente).

8. Espere hasta que la instalación se haya completado.

9. Ya puede imprimir en su impresora Pantum desde su portátil y sus dispositivos móviles. Solo debe comprobar que su dispositivo esté conectado al punto de acceso Wi-Fi o al hotspot Wi-Fi de la impresora (Pantum-AP-XXXXXX).

| Nota: | • Si se indica que no se detecta ninguna impresora, compruebe si la impresora está conectada a la toma de corriente y al portátil con el cable proporcionado en la caja cuando conecte la impresora a la red Wi-Fi.