7. Печать

7.1. Функция печати

Для печати можно настроить различные свойства на экране "Настройки печати", некоторые из функций приведены далее.

Функция | Диаграмма
Ручная двусторонняя |
Разбор |
Обратный порядок печати |
N-на-1 |
Печать плакатов (только для системы Windows) |
Печать с масштабированием |
Настраиваемый формат |

| Примечание: | • Можно выбрать печать плаката 2 x 2 в компоновке N-на-1, чтобы включить функцию печати плаката. • Чтобы просмотреть объяснение определенной функции, откройте "Настройки печати" и нажмите кнопку "Справка". Сведения о том, как открыть справку, см. в разделе 7.2.

7.2. Вызов справки

Можно открыть экран "Настройки печати" и нажать кнопку "Справка" (только для систем Windows). Справка содержит руководство пользователя, где можно найти информацию о настройках печати.

7.3. Ручная двусторонняя

1. Драйвер принтера поддерживает ручную двустороннюю печать.

| Примечание: | • Тонкая бумага может помяться. • Если бумага свернулась, расправьте ее и положите в лоток устройства ручной или автоматической подачи. • Если при ручной двусторонней печати происходит замятие бумаги, для его устранения см. раздел 10.1.

2. Перед печатью убедитесь, что в лоток автоматической подачи загружена бумага.

| Примечание: | • Для загрузки бумаги см. раздел 2.2. • Для материала, на котором можно выполнять печать с использованием лотка автоматической подачи, см. раздел 2.1. Рекомендуется использовать стандартную бумагу. • Некоторые типы бумаги не подходят для двусторонней печати. Двусторонняя печать на ней может привести к повреждению принтера. Не пытайтесь использовать двустороннюю печать на плотной бумаге или прозрачной пленке. Если в диалоговом окне "Настройки печати" установлен флажок "Печать плакатов 2 x 2", ручная двусторонняя печать не будет поддерживаться.

• Замятие бумаги или проблемы с подачей бумаги возникают, если в лоток устройства автоматической подачи загружено более 150 листов.

3. Для печати необходимо выполнить следующие действия (только для системы Windows):

a) Откройте документ для печати в приложении (например, Блокнота) и в меню "Файл" пункт "Печать".

б) Выберите принтер Pantum.

Нажмите "Настройка", чтобы настроить печать.

в) Установите на вкладке "Базовые" флажок "Ручная двусторонняя печать" и после завершения настройки нажмите кнопку OK.

г) Нажмите "Печать".

| Примечание: | • Чтобы бумага не выпадала из выходного лотка, рекомендуется его поднять. Если выходной лоток не поднят, рекомендуется вынимать отпечатки из лотка по мере их выхода из принтера.

д) После выбора параметра "Ручная двусторонняя печать" отправьте задание на печать, откроется окно с инструкциями по следующим операциям. Интерфейсы могут отличаться в зависимости от моделей.

е) Переверните бумагу в соответствии с инструкцией и нажмите кнопку принтера "Продолжить" для продолжения печати на другой стороне.

ж) Можно нажать кнопку "Закрыть", чтобы закрыть это окно с инструкциями, и оно не будет открываться до тех пор, пока не поступит следующее задание ручной двусторонней печати.

7.4. Отмена задания печати

Нажмите и удерживайте кнопку "Отмена/Продолжить" на панели управления для отмены задания, которое необходимо отменить во время процесса печати.