8. Kontrollpanel

8.1. Kontrollpaneloversikt

Skriverkontrollpanelet består av to knapper og to flerfargede LED-indikatorer som vist nedenfor. Diagrammet til venstre viser kontrollpanelet til skriveren med USB+Wi-Fi-grensesnitt, mens det til høyre viser kontrollpanelet til skriveren med kun USB-grensesnitt.

Serienummer | Betegnelse
1 | Flerfarget LED1-indikator
2 | Flerfarget LED2-indikator
3 | Wi-Fi søkeknapp
4 | Avbryt/fortsett-knapp
5 | Informasjon-knapp

8.1.1. Knappefunksjoner på kontrollpanelet

8.1.1.1. Operasjonsfunksjon til Wi-Fi-søkeknapp

Hvis det ikke finnes noen Wi-Fi-forbindelse kan du trykke lett på denne knappen for å starte Wi-Fi forbindelse og søke etter Wi-Fi hotspot TP; stopp søket hvis den ikke finner noen tilgangspunkter (TP) innen to minutter.

Hvis det ikke finnes noen Wi-Fi forbindelse kan du trykke og holde inne denne knappen for å starte WPS-forbindelse, og samtidig trykke på WPS-knappen på den trådløse ruteren innen to minutter; stopp WPS-forbindelse hvis Wi-Fi forbindelse ikke kan opprettes innen to minutter.

Hvis det finnes Wi-Fi-forbindelse uten noen Wi-Fi-utskriftsjobb kan du trykke og holde inne denne knappen for å frakoble Wi-Fi forbindelsen.

Hvis det finnes Wi-Fi-forbindelse og en Wi-Fi-utskriftsjobb, skal du vente til denne jobben er fullført og deretter trykke og holde inne denne knappen for å frakoble Wi-Fi-forbindelsen.

Under Wi-Fi-forbindelse eller WPS-søk kan du trykke den lenge for å avbryte forbindelsen eller søket.

8.1.1.2. Operasjonsfunksjon til Avbryt/fortsett-knapp

Hvis skriveren er i hvilemodus kan den vekkes ved å trykke og holde inne denne knappen.

Trykk og hold inne denne knappen i løpet av utskrift for å avbryte utskriften.

Når skriveren er i klar-modus kan du trykke og holde inne denne knappen for å skrive ut en testside.

8.1.1.3. Informasjon-knappen

Når skriveren er i klar-modus kan du trykke og holde inne denne knappen for å skrive ut en testside.

8.1.2. LED-indikatorfunksjoner på kontrollpanelet

8.1.2.1. LED1 statusindikasjon

Meningene til statusindikator på LED1 er som følger:

Serienummer | Papir/Wi-Fi flerfarget LED1-statusindikasjon | Statusbeskrivelse (For skrivere med USB+Wi-Fi-grensesnitt) | Statusbeskrivelse (For skrivere med USB-grensesnitt)
1 |  | Ingen Wi-Fi-forbindelse, ingen papirfeil, hvilemodus LED1 av | Ingen Wi-Fi-forbindelse, ingen papirfeil, hvilemodus LED1 av
2 |  | Søker etter Wi-Fi, ingen indikasjon på papirfeil LED1 med grønt lys som blinker sakte | Ikke relevant
3 |  | Søker etter Wi-Fi …, ingen indikasjon på papirfeil LED1 med grønt lys som blinker raskt | Ikke relevant
4 |  | Vellykket Wi-Fi-forbindelse, ingen papirfeil LED1 med grønt lys som lyser jevnt | Ikke relevant
5 |  | Fastkjørt papir LED1 med rødt lys som lyser jevnt | Fastkjørt papir LED1 med rødt lys som lyser jevnt
6 |  | Mangel på papir under utskrift, eller feil ved mating LED1 med rødt lys som blinker raskt | Mangel på papir under utskrift, eller feil ved mating LED1 med rødt lys som blinker raskt

8.1.2.2. LED2 statusindikasjon

Meningene til statusindikator på LED2 er som følger:

Serienummer | Data/kassett flerfarget LED2-statusindikasjon | Statusbeskrivelse (For skrivere med USB+Wi-Fi-grensesnitt og de med kun USB-grensesnitt)
1 |  | Oppstart og oppvarming av skriveren, våkner opp og varmer opp skriveren og varmer opp skriveren ved å åpne og stenge dens deksel. LED2 med grønt lys som blinker sakte
2 |  | Skriveren er klar LED2 med grønt lys som lyser jevnt
3 |  | Hvilemodus LED2 med grønt lys på og som blinker sakte
4 |  | Utskrift Flerfarget LED2 med grønt lys som blinker raskt
5 |  | Alarm for lav toner LED2 med oransje lys på og som blinker raskt
6 |  | Kassettfeil (ikke installert, feil format, utgått) LED2 med oransje lys som lyser jevnt
7 |  | Alvorlig skriverfeil (feil ved oppvarmingsrull eller lasermotor, kommunikasjonsfeil, åpent deksel osv.) LED2 med rødt lys som lyser jevnt
8 |  | En jobb er avbrutt gjennom panelet LED2 med lys som blinker raskt

8.1.2.3. Indikasjon av LED1 og LED2 kombinasjonsstatus

Du kan se indikatorkombinasjonslisten for informasjon om arbeidsstatusen til skriveren. Noen av LED1 og LED2 kombinerte indikasjoner er som følger:

Serienummer | Status | Beskrivelse av status
Papir/Wi-Fi (flerfarget LED1) | Data/kassett (flerfarget LED2)
1 |  |  | Fastkjørt papir, skriveren er klar LED1 med rødt lys som lyser jevnt, LED2 av
2 |  |  | Fastkjørt papir i løpet av utskrift LED1 med rødt lys som lyser jevnt, flerfarget LED2 av
3 |  |  | Fastkjørt papir, alarm for lav toner LED1 med rødt lys som lyser jevnt, LED2 av
4 |  |  | Fastkjørt papir, kassettfeil (ikke installert, feil format, utløpt) LED1 med rødt lys som lyser jevnt, LED2 av
5 |  |  | Fastkjørt papir, alvorlig skriverfeil (feil ved oppvarmingsrull eller lasermotor, kommunikasjonsfeil, åpent deksel osv.) LED1 av, LED2 med rødt lys som lyser jevnt
6 |  |  | Fastkjørt papir, en jobb er avbrutt gjennom panelet LED1 av, LED2 med grønt lys som blinker raskt
7 |  |  | Mangel på papir under utskrift, eller feil ved mating, viser kun papirfeil LED1 med rødt lys som blinker raskt, LED2 av
8 |  |  | Mangel på papir under utskrift, eller feil ved mating, alarm for lav toner LED1 med rødt lys som blinker raskt, LED2 av
9 |  |  | Mangel på papir under utskrift, eller feil ved mating, kassettfeil (ikke installert, feil format, utløpt) LED1 av, LED2 med oransje lys som lyser jevnt
10 |  |  | Mangel på papir under utskrift eller feil ved mating og samtidig seriøs skriverfeil (feil ved oppvarmingsrull eller lasermotor, kommunikasjonsfeil, åpent deksel osv.) LED1 av, LED2 med rødt lys som lyser jevnt
11 |  |  | En jobb avbrytes gjennom panelet på grunn av mangel på papir under utskrift eller feil ved mating LED1 med grønt lys av, LED2 med grønt lys som blinker raskt