8. Kontrollpanel

8.1. Översikt över kontrollpanelen

Skrivarens kontrollpanel har två knappar och två flerfärgade lysdiodindikatorer enligt figuren nedan. Figuren till vänster visar kontrollpanelen för en skrivare med både USB- och Wi-Fi-gränssnitt. Figuren till höger visar kontrollpanelen för en skrivare som bara har USB-gränssnitt.

Nummer | Namn
1 | Flerfärgad lysdiodindikator 1
2 | Flerfärgad lysdiodindikator 2
3 | Knapp för Wi-Fi-sökning
4 | Knapp Avbryt/Fortsätt
5 | Knapp Information

8.1.1. Knapparnas funktion på kontrollpanelen

8.1.1.1. Knappen för Wi-Fi-sökning

Gör ett kort tryck på den här knappen om det inte finns någon Wi-Fi-uppkoppling för att upprätta en Wi-Fi-uppkoppling och söka efter Wi-Fi Hotspot accesspunkt (AP). Stoppa sökningen om det inte går att hitta någon accesspunkt (AP) inom 2 minuter.

Håll ned knappen om det inte finns någon Wi-Fi-uppkoppling för att upprätta en WPS-uppkoppling. Tryck samtidigt på WPS-knappen på den trådlösa routern inom 2 minuter. Stoppa WPS-anslutningen om det inte går att upprätta en Wi-Fi-uppkoppling inom 2 minuter.

Håll ned knappen för att avsluta Wi-Fi-uppkopplingen om det finns Wi-Fi-uppkoppling men inget Wi-Fi-jobb som ska skrivas ut.

Om det finns Wi-Fi-uppkoppling och Wi-Fi-jobb som ska skrivas ut väntar du tills utskriften är klar. Håll sedan ned knappen för att avbryta Wi-Fi-uppkopplingen.

Håll knappen intryckt en lång stund för att avsluta Wi-Fi-anslutningen eller avbryta WPS-sökningen.

8.1.1.2. Knappen Avbryt/Fortsätt

Om skrivaren är i viloläge trycker du på knappen, eller trycker och håller ned den, för att väcka skrivaren till liv.

Håll ned knappen när utskriften pågår för att avbryta pågående utskriftsjobb.

8.1.1.3. Knappen Information

Håll ned knappen för att skriva ut en testsida om skrivaren är klar för utskrift.

8.1.2. Lysdiodindikatorernas funktion på kontrollpanelen

8.1.2.1. Statusindikering lysdiod 1

Statusindikeringen på lysdiod 1 har följande betydelse:

Nummer | Papper/Wi-Fi statusindikering 1 | Statusbeskrivning (skrivare med både USB- och Wi-Fi-gränssnitt) | Statusbeskrivning (skrivare med endast USB-gränssnitt)
1 |  | Ingen Wi-Fi-anslutning, inget pappersfel, viloläge. Lysdiod 1 släckt. | Ingen Wi-Fi-anslutning, inget pappersfel, viloläge. Lysdiod 1 släckt.
2 |  | Söker Wi-Fi, inget pappersfel. Lysdiod 1 långsamt grönt blinkljus. | –
3 |  | Ansluter Wi-Fi..., inget pappersfel. Lysdiod 1 snabbt grönt blinkljus. | –
4 |  | Wi-Fi-anslutning upprättad, inget pappersfel. Lysdiod 1 fast grönt ljus. | –
5 |  | Fel: papperet har fastnat. Lysdiod 1 fast rött ljus. | Fel: papperet har fastnat. Lysdiod 1 fast rött ljus.
6 |  | Slut på papper eller matningsfel. Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus. | Slut på papper eller matningsfel. Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus.

8.1.2.2. Statusindikering lysdiod 2

Statusindikeringen på lysdiod 2 har följande betydelse:

Nummer | Data/tonerpatron statusindikering 2 | Statusbeskrivning (skrivare med både USB- och Wi-Fi-gränssnitt och skrivare med endast USB-gränssnitt)
1 |  | Start och uppvärmning av skrivaren, väckning och uppvärmning av skrivaren samt uppvärmning av skrivaren genom att locket öppnas och stängs. Lysdiod 2 långsamt grönt blinkljus.
2 |  | Skrivaren är klar. Lysdiod 2 fast grönt ljus.
3 |  | Viloläge. Lysdiod 2 långsamt grönt blinkljus.
4 |  | Utskrift pågår. Lysdiod 2 snabbt grönt blinkljus.
5 |  | Larm för låg tonernivå. Lysdiod 2 snabbt orange blinkljus.
6 |  | Tonerpatronfel (ej installerad, fel typ, slut på toner). Lysdiod 2 fast orange ljus.
7 |  | Allvarligt skrivarfel (fel på värmevals, lasermotor, kommunikationsfel, locket öppet etc.). Lysdiod 2 fast rött ljus.
8 |  | Ett jobb har avbrutits från panelen. Lysdiod 2 snabbt blinkljus.

8.1.2.3. Kombinerad statusindikering lysdiod 1 och 2

Den kombinerade statusindikeringslistan visar skrivarens arbetsstatus. Här visas vissa av de kombinerade indikeringarna för lysdiod 1 och 2.

Nummer | Status | Statusbeskrivning
Papper/Wi-Fi (lysdiod 1) | Data/tonerpatron (lysdiod 2)
1 |  |  | Papperet har fastnat, skrivaren är klar. Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.
2 |  |  | Papperet har fastnat under utskrift. Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.
3 |  |  | Papperet har fastnat, larm för låg tonernivå. Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.
4 |  |  | Papperet har fastnat, tonerpatronfel (ej installerad, fel typ, slut på toner). Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.
5 |  |  | Papperet har fastnat, allvarligt skrivarfel (fel på värmevals, lasermotor, kommunikationsfel, locket öppet etc.). Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 fast rött ljus.
6 |  |  | Papperet har fastnat, ett jobb har avbrutits från panelen. Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 snabbt grönt blinkljus.
7 |  |  | Slut på papper eller matningsfel, visar endast pappersfel. Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus, lysdiod 2 släckt.
8 |  |  | Slut på papper eller matningsfel, larm för låg tonernivå. Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus, lysdiod 2 släckt.
9 |  |  | Slut på papper eller matningsfel, tonerpatronfel (ej installerad, fel typ, slut på toner). Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 fast orange ljus.
10 |  |  | Slut på papper eller matningsfel, samtidigt allvarligt skrivarfel (fel på värmevals, lasermotor, kommunikationsfel, locket öppet etc.). Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 fast rött ljus.
11 |  |  | Ett jobb har avbrutits från panelen på grund av att papperet har tagit slut eller matningsfel. Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 snabbt grönt blinkljus.