9. Maintenance de routine

9.1. Nettoyage de l'imprimante

| Remarque : | • Veuillez utiliser des nettoyants doux.

Veuillez nettoyer l'imprimante en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation principal pour l'éteindre, puis débranchez le cordon d'alimentation et le câble USB.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Ouvrez le capot supérieur, puis retirez la cartouche de toner.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Remarque : | • Lorsque vous enlevez la cartouche de toner, placez-la dans un sac de protection ou enveloppez-la dans du papier épais pour éviter que le tambour photosensible ne soit endommagé par une exposition directe à la lumière.

4. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en utilisant un chiffon sec et non pelucheux pour essuyer doucement la zone grisée, comme illustré ci-dessous.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

9.2. Maintenance de la cartouche de toner

9.2.1. Utilisation et maintenance de la cartouche de toner

Pour une meilleure qualité d'impression, veuillez utiliser une cartouche de toner Pantum originale.

| Remarque : | Lorsque vous utilisez une cartouche de toner, faites attention aux éléments suivants : • Sauf si vous l'utilisez immédiatement, n'enlevez pas la cartouche de toner de son emballage. N'essayez pas de remplir la cartouche de toner sans autorisation. Les dommages résultant de cette opération ne sont pas couverts par la garantie.

• Veuillez stocker la cartouche de toner dans un endroit sec et frais.

• Le toner situé à l'intérieur de la cartouche est inflammable. Veuillez ne pas placer la cartouche de toner près d'une source d'inflammation afin d'éviter un incendie.

• Lorsque vous sortez ou démontez la cartouche de toner, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites. Si le toner fuit et entre en contact avec votre peau, vos yeux et votre bouche, rincez immédiatement à l'eau, puis, si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin en urgence.

• Placez la cartouche de toner hors de la portée des enfants.

9.2.2. Durée de vie de la cartouche de toner

La durée de vie de la cartouche de toner dépend de la quantité de toner requise pour les travaux d'impression.

Lorsque le voyant LED de l'imprimante présente l'état indiqué sur le schéma suivant, cela signifie que la cartouche a expiré et doit être remplacée.

9.2.3. Remplacer la cartouche de toner

| Remarque : | Lorsque vous remplacez la cartouche de toner, tenez compte des éléments suivants : • La surface de la cartouche peut être recouverte de toner. Enlevez la cartouche doucement afin d'éviter de renverser du toner. • Placez la cartouche de toner dans du papier afin d'éviter que la cartouche ne se renverse.

• Après avoir enlevé le film de protection, installez immédiatement la cartouche de toner dans l'imprimante pour éviter que le tambour photosensible ne soit endommagé par une exposition à la lumière directe ou intérieure.

• Lors de l'installation de la cartouche de toner, ne touchez pas la surface du tambour photosensible pour éviter de le rayer.

Les étapes de remplacement sont les suivantes :

1. Ouvrez le capot supérieur, puis retirez la cartouche de toner usagée, en suivant les guides.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche de toner, tenez la poignée de la cartouche de toner, puis secouez-la doucement 5 ou 6 fois afin que le toner soit bien réparti dans la cartouche.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Retirez le film de protection, puis placez la cartouche dans l'imprimante le long des guides.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Remarque : | • Avant d'installer la cartouche de toner dans l'imprimante, vérifiez la présence d'une protection. Le cas échéant, retirez-la, puis installez la cartouche.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

4. Fermez le capot supérieur correctement.

P2200/P2500 Series | P2600 Series