2. Papir og utskriftsmedier

2.1. Papirspesifikasjon

P2200/P2500 Series P2600 Series | Automatisk mateskuff | Type medium | Normalt, tynt, spesialpapir (gjennomsiktig, kartong, etikett, konvolutt, tykt osv.)
Mediestørrelse | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6, Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2, custom, etc.
Vekt på medium | 60~163g/m²
Skuffens maksimumskapasitet | 150 sider (80 g/m²)
P2600 Series | Manuell mateskuff | Type medium | Normalt, tynt, spesialpapir (gjennomsiktig, kartong, etikett, konvolutt, tykt osv.)
Vekt på medium | 60~163g/m²
Skuffens maksimumskapasitet | 1 side

| merk: | Det anbefales å bruke standardpapir for skriveren. • Hyppig bruk av spesialpapir kan forkorte skriverens levetid • Bruk av utskriftsmedier som ikke oppfyller retningslinjene beskrevet i denne brukerveiledningen, kan gi dårlig utskriftskvalitet, økt risiko for fastkjørt papir og stor slitasje på skriveren.

• Egenskaper som f.eks. vekt, sammensetning, struktur og fuktighet er viktige faktorer som har betydning for skriverens ytelse og utskriftskvalitet.

• Ta følgende faktorer i betraktning når du velger utskriftsmedier:

1. Ønsket utskriftseffekt: De valgte mediene skal oppfylle kravet til utskriftsoppgaven.

2. Jevnhetsgrad på overflatene: Graden av jevnhet på utskriftsmediene kan ha betydning for hvor skarp utskriften blir.

3. Enkelte utskriftsmedier oppfyller alle de retningslinjene som er beskrevet her, men gir likevel utilfredsstillende utskrift. Dette kan skyldes feil bruk, uheldig temperatur og fuktighet, eller andre faktorer som er utenfor Pantums kontroll. Før du kjøper store mengder utskriftsmedier må du forsikre deg om at utskriftsmediene overholder spesifikasjonene i denne brukerveiledningen.

4. Bruk av utskriftsmedier som ikke overholder disse spesifikasjonene kan skade skriveren.

2.2. Spesialpapir

Denne skriveren støtter bruk av spesialpapir for utskrift. Spesialpapir omfatter: etiketter, konvolutter, gjennomsiktig papir, tykt papir, kartong osv.

| merk: | • Når du bruker spesialpapir eller utskriftsmedier, må du være nøye med å velge passende papirtype/-størrelse i skriverinnstillingene, slik at du får optimal utskriftseffekt. • Ved bruk av spesielle utskriftsmedier anbefales det å legge inn ett ark om gangen. For P2200/ P2500 Series skal du legge ett ark med spesialpapir inn i den automatiske mateskuffen om gangen. For P2600 Series skal du legge ett ark med spesialpapir inn i den manuelle mateskuffen om gangen.

| Ta hensyn til følgende standarder:

Typer utskriftsmedier | Riktige rutiner | Feil rutiner
Etiketter | Bruk kun etiketter uten papir med eksponert fôr. Etikettene skal plasseres flatt. Bruk kun fulle etikettark. Det er ingen garanti for at alle etiketter på markedet oppfyller de nødvendige kravene. | Bruk krøllete etiketter eller etiketter med utbuktninger/skader
Konvolutter | Konvolutter må settes inn jevnt. | Bruk krøllete konvolutter, konvolutter med hakk i, gjenklistrede konvolutter eller skadede konvolutter Bruk konvolutter med klips, lås, vinduer eller belagt fôr Bruk selvklebende klistremerker eller andre syntetiske materialer
Gjennomsiktig papir | Bruk kun gjennomsiktig papir godkjent for bruk i laserskrivere. | Bruk gjennomsiktige utskriftsmedier som ikke er egnet for laserskrivere.
Tykt papir, kartong | Bruk kun tykt papir som er godkjent for bruk i laserskrivere og oppfyller vektspesifikasjonene for denne skriveren. | Bruk papir med høyere vekt enn anbefalt mediespesifikasjon for denne skriveren.

2.3. Legge i papir

2.3.1. Legge i papir i den automatiske mateskuffen

a) Åpne mateskuffen.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

b) Skyv den automatiske styreskinnen for å tilpasse begge sidene på papiret.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

c) Løft opp utskriftsskuffen for å unngå at papiret kommer ut av posisjon og faller ned.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

d) Legg papiret inn i den automatiske mateskuffen med utskriftssiden opp.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| merk: | • Før du legger i papir må du brette ut stablet papir slik at du unngår fastkjørt papir eller matefeil. Deretter må du legge i papiret i skuffen med utskriftssiden ned.

e) Tilpass papirstoppen for å holde papiret på plass. Du sikrer vanlig papirmating ved å justere den nederste papirstoppen ① inn i åpningen for å hindre at det sklir ut, og deretter justerer du den blå stoppen② slik at den passer til papirstørrelsen

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| merk: | • Hvis antall ark i den automatiske materen overskrider 150 sider, vil papiret kjøre seg fast eller ikke kunne mates. • Hvis du bruker utskrevet papir, må du kontrollere at siden som skal skrives ut (den blanke siden), vender opp. • Når du skriver ut på A5-ark, anbefales det at papiret mates i liggende papirretning, dette kan forlenge lasertonerkassettens levetid.

2.3.2. Legge i papir i den manuelle mateskuffen

| merk: | • Kun P2600 Series produkter støtter manuell mating.

a) Åpne mateskuffen.

b) Skyv den manuelle styreskinnen for å tilpasse begge sidene på papiret.

c) Løft opp utskriftsskuffen for å unngå at papiret kommer ut av posisjon og faller ned.

d) Før utskriftsmediene, som en konvolutt eller det gjennomsiktige papiret, inn i den manuelle mateskuffen med begge hendene, inntil den fremre enden av konvolutten eller det gjennomsiktige papiret kommer i kontakt med korreksjonsrullen.

| merk: | • Når du legger i papir i den manuelle mateskuffen, vil skriveren automatisk bytte til manuell matemodus. • Legg papiret inn i den manuelle mateskuffen med utskriftssiden opp. Legg i arket i den manuelle mateskuffen med toppen først. • Påse at papiret, konvolutten eller det gjennomsiktige papiret er lagt inn i rett vinkel og på riktig sted i den manuelle mateskuffen. Ellers vil dette føre til skjev utskrift eller fastkjøring.

e) Når den utskrevne siden har kommet ut av skriveren, legger du i et nytt ark i henhold til trinnene ovenfor for å fortsette utskriften.

Advarsel
| • Etter utskrift må du straks fjerne papiret, konvoluttene og det gjennomsiktige papiret. Stabler kan gjøre at papir eller konvolutter kjører seg fast, eller at papir krølles.

2.4. Område som ikke kan skrives ut

Det skyggelagte området indikerer området som ikke kan skrives ut.

Bruk | Papirstørrelse | Topp- og bunnmarg (A) | Venstre- og høyremarg (B)
Utskrift | A4 | 5 mm (0,197 inch) | 5 mm (0,197 inch)
Letter | 5 mm (0,197 inch) | 5 mm (0,197 inch)

2.5. Retningslinjer for papirbruk

• Papir eller manuskripter med grov struktur, konkavt papir, konvekst papir, papir med oljeflekker samt fint papir vil gi dårligere utskrift

• Kontroller at det ikke er støv, rusk etc. på papiret.

• Papiret skal plasseres på en flat overflate og oppbevares i kjølige og tørre omgivelser