1. 使用本机前

1.1. 装箱清单

当您打开包装时，检查纸箱中是否包括以下部件：

P2200/P2500系列 | P2600系列 | 名称 | 数量
|  | 打印机 | 1
|  | 激光碳粉盒 | 1
|  | USB连接线 | 1
|  | 电源线 | 1
|  | 随机光盘 | 1
|  | 快速安装指南 | 1
|  | 三包凭证 | 1

| 注： | • 个别地区可能不包含三包凭证。

1.2. 本机组件

| 前视图

序号 | P2200/P2500系列 | P2600系列
1 | 出纸槽 | 出纸槽
2 | 控制面板 | 控制面板
3 | 出纸托盘 | 出纸托盘
4 | 自动进纸导纸板 | 手动进纸导纸板
5 | 挡纸板 | 自动进纸导纸板
6 | 进纸托盘 | 挡纸板
7 | 自动进纸盘 | 手动进纸盘
8 |  | 自动进纸盘
9 |  | 进纸托盘

| 后视图

| 注： | • 不同型号不同功能的打印机，后视图略有不同。

序号 | P2200/P2500系列 | P2600系列
1 | 网络接口 | 网络接口
2 | USB接口 | USB接口
3 | 电源开关 | 电源开关
4 | 电源接口 | 电源接口

1.3. 激光碳粉盒

| 激光碳粉盒使用寿命

系列名称 | P2200/P2500 系列 | P2600 系列
示意图 |  |
类型 | 平均打印量
标准容量激光碳粉盒 | 约 1600 页 （以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准） | 约 1500 页 （以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）
高容量激光碳粉盒 | 无 | 约 2300 页 （以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）

| 注： | • 如有型号增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 • 本公司不建议使用 Pantum 原装耗材以外的耗材。 • 因使用非 Pantum 原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。

1.4. P2200/P2500系列易加粉激光碳粉盒

1.4.1. 易加粉激光碳粉盒结构

序号 | 名称
1 | 废粉口
2 | 加粉口
3 | 废粉仓
4 | 粉仓

1.4.2. 易加粉激光碳粉盒灌粉步骤

| 注： | • 本产品支持奔图原装瓶装碳粉，碳粉补充操作请由奔图认诃代理商或专业人士操作。

步骤 | 示意图 | 说明
1 |  | 把激光碳粉盒加粉口向下，竖立上下摇动5-6次。
2 |  | 打开废粉口盖子。
3 |  | 倒出废粉仓中的废粉。
4 |  | 盖上废粉口盖子。
5 |  | 打开加粉口盖子。
6 |  | 把瓶装碳粉口对准加粉口。
7 |  | 把碳粉倒入粉仓。
8 |  | 盖上加粉口盖子。
9 |  | 完成加粉。