2. Papper och utskriftsmaterial

2.1. Pappersspecifikation

P2200/P2500 Series P2600 Series | Automatiskt matningsfack | Medietyp | Vanligt papper, tunt papper, specialpapper (OH-film, kartong, etikett, kuvert, tjockt papper etc.)
Pappersstorlek | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Officio, Statement, japanskt vykort, Monarch-kuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, nr 10-kuvert, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2, kundspecifikt etc.
Pappersvikt | 60~163g/m²
Matningsfackets maxkapacitet | 150 sidor 80 g/m²
P2600 Series | Manuellt matningsfack | Medietyp | Vanligt papper, tunt papper, specialpapper (OH-film, kartong, etikett, kuvert, tjockt papper etc.)
Pappersvikt | 60–163 g/m²
Matningsfackets maxkapacitet | 1 sida

| Obs! | • Användning av standardpapper rekommenderas. • Frekvent användning av specialpapper kan påverka skrivarens livslängd. • Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller de standardkrav som anges i den här användarhandboken kan leda till dålig utskriftskvalitet, ökad risk för att papperet ska fastna och ökat slitage på skrivaren.

• Vikt, sammansättning, yta och luftfuktighet är viktiga faktorer som påverkar skrivarens prestanda och utskriftskvaliteten.

• Ha följande faktorer i åtanke vid val av utskriftsmaterial:

1. Önskad utskriftseffekt: Det valda utskriftsmaterialet bör uppfylla kraven på utskrifterna.

2. Ytjämnhet: Ytjämnheten kan påverka skärpan i utskriften.

3. Vissa utskriftsmaterial kan uppfylla alla krav som anges här men ger ändå inte något bra utskriftsresultat. Det kan bero på felaktig hantering, olämplig temperatur eller luftfuktighet eller andra faktorer som Pantum inte råder över. Försäkra dig om att utskriftsmaterialet uppfyller specifikationerna i den här användarhandboken innan du köper större kvantiteter av det.

4. Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller dessa specifikationer kan medföra skador på skrivaren.

2.2. Specialpapper

Skrivaren stödjer användning av specialpapper för utskrift. Specialpapper omfattar etiketter, kuvert, OH-film, tjockt papper etc.

| Obs! | • Se till att välja motsvarande papperstyp och storlek i utskriftsinställningarna när du använder specialpapper eller speciellt utskriftsmaterial för att få bästa möjliga utskriftseffekt. • Vid användning av specialmedium för utskrift rekommenderas iläggning av ett papper i taget. För P2200/P2500-serien: lägg ett specialpapper i taget i det automatiska matningsfacket. För P2600-serien: lägg ett specialpapper i taget i det manuella matningsfacket.

| Lägg märke till följande standarder:

Utskriftsmaterial | Rätt hantering | Fel hantering
Etikett | Använd endast etiketter utan exponerat baspapper. Etiketterna ska ligga plant när de används. Använd endast etiketter som fyller ett helt ark. Det finns ingen garanti för att alla etiketter på marknaden uppfyller dessa krav. | Etiketter med veck eller skador, etiketter med bubblor.
Kuvert | Mata in kuverten jämnt. | Kuvert med veck eller jack, kuvert som har fastnat eller är skadade. Kuvert med gem eller pappersklämmor, fönsterkuvert eller fordrade kuvert. Kuvert med självhäftande klisteretiketter eller andra syntetiska material.
OH-film | Använd endast OH-film som är godkänd för laserskrivare. | OH-film som inte är lämplig för laserskrivare.
Tjockt papper, papp | Använd endast tjockt papper som är godkänt för laserskrivare och som uppfyller viktspecifikationerna för den här skrivaren. | Papper med vikt som överskrider de rekommenderade mediespecifikationerna för den här skrivaren.

2.3. Påfyllning av papper

2.3.1. Påfyllning av papper i det automatiska matningsfacket

a) Öppna matningsfacket.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

b) Ställ in de automatiska styrklackarna så att de passar papperet på båda sidorna.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

c) Höj utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider och ramlar ut.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

d) Ladda det automatiska matningsfacket med papper med den sida som ska skrivas ut vänd uppåt.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Obs! | • Bläddra igenom pappershögen innan du fyller på papper för att minska risken för att papper fastnar eller matas in fel. Fyll sedan på papper i facket med utskriftssidan uppåt.

e) Justera pappersstoppet så att det håller papperet på plats. För att pappersmatningen ska fungera normalt justerar du det nedre pappersstoppet ① i spåret så att det inte glider ut. Sedan justerar du det blåa stoppet ② så att det passar pappersstorleken.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Obs! | • Om antalet papper i det automatiska matningsfacket överskrider 150 ark fastnar papperet i skrivaren och kan inte matas in. • Kontrollera att utskriftssidan (den blanka sidan) är vänd uppåt när du matar in papper med utskrift på. • Vid utskrift av A5-papper rekommenderas iläggning i stående riktning (landskap). Det ökar tonerpatronens livslängd.

2.3.2. Påfyllning av papper i det manuella matningsfacket

| Obs! | • Endast produkterna i P2600-serien stödjer manuell matning.

a) Öppna matningsfacket.

b) Ställ in de manuella styrklackarna så att de passar papperet på båda sidorna.

c) Höj utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider och ramlar ut.

d) Lägg utskriftsmaterialet, t.ex. ett kuvert eller en OH-film, i det manuella matningsfacket med båda händerna tills framkanten av kuvertet eller OH-filmen får kontakt med plockvalsen.

| Obs! | • När papper matas in i det manuella matningsfacket byter skrivaren automatiskt till manuellt matningsläge. • Ladda papperet i det manuella matningsfacket med den sida som ska skrivas ut vänd uppåt. Sidhuvudet ska matas in först i det manuella matningsfacket.

• Kontrollera att papper, kuvert och OH-film läggs i rakt och i rätt läge i det manuella matningsfacket. Annars hamnar utskriften snett eller papperet fastnar.

e) Lägg i nästa papper enligt ovanstående steg för att fortsätta utskriften när det föregående papperet har matats ut ur skrivaren.

Varning
| Ta bort papper, kuvert och OH-film direkt när utskriften är klar. Papper eller kuvert som staplas kan orsaka pappersstopp eller att papperet böjs.

2.4. Yta utanför utskriftsområdet

Det skuggade området visar det område som inte kan skrivas ut.

Användning | Pappersformat | Över- och underkantsmarginaler (A) | Vänster- och högermarginal (B)
Utskrift | A4 | 5 mm | 5 mm
Letter | 5 mm | 5 mm

2.5. Riktlinjer för pappershantering

• Papper eller dokument med rå yta, papper som är böjda (konvexa eller konkava), papper med fettfläckar och papper med hög jämnhet lämpar sig dåligt för utskrift.

• Kontrollera att det inte finns damm, smuts eller dylikt på papperet.

• Förvara papperet svalt och torrt på ett plant underlag.