9

9. 製品仕様

9. 1. 概要

メモリ | 64MB/128MB/512MB
インターフェイス タイプ | USB2. 0 および (特定のモデルのみ) 10/100 イーサネット
適用プラットフォーム | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows10 (32bit&64bit) Mac OS X 10. 4/10. 5/10. 6/10. 7/10. 8/10.9/10.10/10.11
電源 | 220V Model: AC220~240V (-15%,+10%)、50/60Hz (±2Hz)、4A 100V Model: AC100~127V (±10%)、50/60Hz (±2Hz)、8A (注:本プリンターに適する電源および電圧については、 プリンター背面のネームプレートを参照してください。)
消費 電力 | 印刷時 | 495W 最大出力 750W (25°C)
スタンバイ時 | 50W
スリーブ時 | 3. 5W
騒音 | 印刷時 | 55dB 以下
スタンバイ時 | 30dB 以下
スリープ モードの設定 | 初期設定では 1 分
動作環境 | 動作温度範囲 (最高印刷品質) 5-35 (10-32)°C 動作湿度範囲20~80% RH
製品サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) mm | 370 x 370 x 270mm
重量 (レーザー カートリッジを除く) | 約 9 kg
ネットワーク機能 | 使用プロトコル | TCP/IP (IPv4)
印刷方法 | Direct IP (port 9100)、LPR/LPD
管理プロトコル | DHCP、SNMPv1、DNS、HTTP
組み込み Web サーバー機能性 | 組み込み Web サーバーを通じての設定/ステータス
設定および その他のサービス | メール アラート、TCP/IP ポート アクセス制御、パスワードの設定、工場出荷時設定の復元
アプリケーション サービス | Ping、Bonjour
アドレス指定 | IPv4 32-bit アドレス MIB-2、ホスト リソース MIB、プリンター MIB、エンタープライズ MIBをサポート Internet Explorer 6.0 (以降)、Apple Safari 4.0 (以降)、Mozilla Firefox、Google Chrome、Opera でサポートされる機能

9. 2. 印刷仕様

印刷速度 (枚/分) | 30/33 (A4) 32/34 (LTR)
解像度 (DPI) | 1200*600DPI
印刷に使用する言語 | GDI
最初のページへの時間 | 8. 5 秒未満
最大印刷サイズ | リーガル (216 x 355. 6mm)
自動両面印刷 | サポート済み
用紙入力容量 | 多目的トレイ | 1 枚 (60~200 g/m²)
標準トレイ | 250 枚 (80 g/m²)
用紙出力容量 | 印刷側 | 150 枚 (80 g/m²)
印刷用紙 | 用紙の種類 | 普通紙、厚紙、特殊紙 (OHP フィルム、カードストック、ラベル、封筒)
用紙サイズ | A4、A5、JIS B5、IS0 B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、日本ハガキ、Monarch 封筒、DL 封筒、C5 封筒、C6 封筒、No.10 封筒、ZL、大16K、大32K、16K、32K、B6、封筒 洋形 4 号、往復はがき、封筒 洋形長 3 号、封筒 長形 3 号、封筒 洋形 2 号
用紙重量 | 60~200 g/m²