6. لوحة التحكم

6.1. نظرة عامة على "لوحة التحكم"

تتضمّن "لوحة التحكم" مؤشر LED متعدد الألوان وزر (سيعرض مؤشر LED اللون الأحمر والأخضر والبرتقالي) ومؤشر LED أحادي اللون، كما هو واضح في الشكل أدناه:

1 | الزر
2 | الورق: مؤشر LED بلون واحد أحمر
3 | البيانات والخرطوشة: مؤشر LED متعدد الألوان

6.2. وظائف LED وزر "لوحة التحكم"

1. وظائف الأزرار

بالضغط على الزر، يمكنك القيام بالوظائف التالية:

• طباعة صفحة DEMO بالضغط باستمرار أثناء التعيين في الحالة "خامل"؛

• اطبع صفحة قائمة الخطوط بالضغط ضغطتين قصيرتين في حالة الخمول (تتوفر هذه الميزة في الطابعات التي تدعم لغة PS)؛

• تنبيه الطابعة من الوضع "سكون"؛

• استئناف الطباعة بعد تعطل التغذية بالورق (ضغطة قصيرة)؛

• استئناف الطباعة بعد تحميل الورق في الدرج (ضغطة قصيرة)؛

• متابعة مسح الطباعة في حالة عدم توافق مصدر الورق (ضغطة قصيرة)؛

• متابعة الطباعة بعد إزالة تكدّس الورق في علبة التغذية بالورق (ضغطة قصيرة)؛

• يمكن للضغط الطويل أثناء الطباعة إلغاء مهمة الطباعة الحالية (ضغطة طويلة)؛

• استعادة إلى "إعدادات المصنع": في حالة إيقاف الطاقة، اضغط على الزر لتشغيل الطابعة لاستعادة إعدادات المصنع.

2. وظيفة مؤشر LED أحادي اللون

| سيظهر المؤشر باللون الأحمر وسيصدر المنبه صوتًا إذا ما فرغ الورق أو في حالة تكدّس الورق أو تكدّس التغذية بالورق أو عدم توافق الورق أو عدم توافق مصدر الورق ومصدر الورق المعيّن، وما إلى ذلك.

3. وظيفة مؤشر LED متعدد الألوان

سيعرض المؤشر LED متعدد الألوان اللون الأحمر والأخضر والبرتقالي بوظائف معيّنة كما يلي:

| يشير اللون الأحمر إلى حدوث خطأ كبير. للتعرّف على أخطاء معيّنة، راجع الفصل 8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها؛
| يُشير اللون البرتقالي إلى: أنه لم يتم تركيب خرطوشة الحبر أو إلى عدم توافق خرطوشة الحبر أو أن مستوى حبر الخرطوشة منخفض أو بعض المشكلات الأخرى ذات الصلة بخرطوشة الحبر؛
| يُشير اللون الأخضر إلى حالة تختلف عن تلك المذكورة أعلاه (مثل "طباعة" أو "إحماء" أو "سكون" أو "جاهزة" أو ما إلى ذلك).

6.3. إشارات LED

يمكن تحديد مصدر العطل عن طريق إشارة LED في حالة حدوث عطل.

تظهر معاني إشارة حالة مؤشرات LED كما يلي:

لا | الحالة | وصف الحالة
الورق | البيانات والخرطوشة
1 |  |  | سيتم تشغيل كل من مؤشري LED لفترة قصيرة عند تشغيل الطابعة.
2 |  |  | عند بدء تشغيل الطابعة، يتم إيقاف تشغيل مؤشر الورق ويومض مؤشر البيانات (باللون الأخضر).
3 |  |  | في الحالة "جاهزة"، يعرض مؤشر "البيانات" إشارة الجاهزية باللون الأخضر، ويتم إيقاف تشغيل مؤشر "الورق"، حتى عند عدم وجود ورق في الدرج.
4 |  |  | أثناء الطباعة، يتم إيقاف تشغيل مؤشر "الورق" باللون الأحمر ويومض مؤشر "البيانات" (باللون الأخضر).
5 |  |  | في الحالة "سكون"، يتم إيقاف تشغيل مؤشر "الورق" باللون الأحمر ويومض مؤشر "البيانات" (باللون الأخضر).
6 |  |  | يتم إلغاء المهمة من لوحة التحكم ويومض المؤشر متعدد الألوان (باللون الأخضر).
7 |  |  | في حالة عدم وجود ورق في الدرج، عدم وجود أي ورق في درج التغذية اليدوية بالورف، أو تكدّس وحدة التغذية بالورق أثناء عملية الطباعة، يومض مؤشر الورق باللون الأحمر.
8 |  |  | في حالة تكدّس الورق (تكدّس التغذية بالورق أو تكدّس داخلي أو تكدّس مخرج أو تكدّس وحدة الطباعة المزدوجة)، وأيضًا عند عدم توافق مصدر الورق مع مصدر الورق المعيّن، يَظل مؤشر "الورق" قيد التشغيل.
9 |  |  | في الحالة "جاهزة" أو "سكون"، في حالة التنبيه بانخفاض مستوى الحبر، يومض مؤشر "البيانات" باللون البرتقالي.
10 |  |  | في حالة وجود خطأ قي "خرطوشة الحبر" (عدم تركيب خرطوشة الحبر أو عدم توافق خرطوشة الحبر أو انتهاء صلاحية خرطوشة الحبر) يعرض مؤشر "الخرطوشة أو البيانات" الحالة "مستقرة" باللون البرتقالي.
11 |  |  | بالنسبة لأخطاء الطابعة الأخرى (أسطوانة تسخين غير طبيعية أو موتور ليزر غير طبيعي أو خطأ اتصال أو فتح الغطاء أو ما إلى ذلك)، يعرض مؤشر "الخرطوشة أو البيانات" اللون الأحمر المستقر.