4. Impostazioni di rete (per modelli con funzionalità di rete)

Potrebbe essere necessario impostare alcuni parametri di rete per la stampante. È possibile impostare tali parametri tramite il server Web incorporato.

4.1. Installazione della stampante sulla rete

Con questa impostazione, la stampante è collegata direttamente alla rete e può essere configurata per consentire a tutti i computer sulla rete di stampare direttamente sulla stampante.

1. Prima di accendere la stampante, collegare il cavo di rete alla porta di rete della stampante per collegarla direttamente alla rete.

2. Accendere la stampante e attendere finché l'indicatore di stato sul pannello di controllo non indica che la stampante è pronta, come mostrato nella figura sottostante.

3. Inserire il CD-ROM della stampante nel computer. Se il software dell'installazione non si avvia automaticamente, individuare il file “setup.exe” nel CD-ROM e fare doppio clic per eseguire il file.

4. Seguire le istruzioni del programma di installazione.

5. Continuare per completare l'installazione.

| Nota: | • Quando il programma di installazione chiede di selezionare una stampante, è possibile selezionare il nome della stampante appropriata dall'elenco Stampante rilevata; • Se il nome della stampante non viene visualizzato nell'elenco Stampante rilevata, fare clic su Aggiorna per avviare nuovamente la ricerca di stampanti nella rete;

• Se si conosce l'indirizzo IP della stampante da collegare, è possibile selezionare “Specifica un indirizzo IP per l'installazione” per inserire l'indirizzo IP con cui abilitare la connessione.

4.2. Impostazione dei prodotti di rete

4.2.1. Visualizzazione o modifica delle impostazioni di rete

È possibile utilizzare il server Web incorporato della stampante per visualizzare o modificare le impostazioni IP.

1. Stampare la pagina informazioni di prova per visualizzare le informazioni relative all'indirizzo IP della stampante.

È possibile stampare la pagina informazioni di prova tenendo premuto a lungo il pulsante sul pannello di controllo (come mostrato nella figura sottostante) in stato inattivo.

2. Digitare l'indirizzo IP della stampante nella riga degli indirizzi del browser Web per aprire il server Web incorporato.

3. Fare clic sulla scheda per ottenere le informazioni della rete. Modificare le impostazioni in base alle necessità.

4.2.2. Impostare o modificare la password di accesso di una pagina Web

Utilizzare il server Web incorporato per impostare una password di rete o modificare la password esistente.

1. Per aprire il server Web incorporato, è necessario eseguire prima l'accesso.

| Nota: | • Il nome utente predefinito è "admin" e la password iniziale è "000000".

2. Fare clic sulla scheda Impostazioni amministratore.

3. Digitare la nuova password nella casella Password e Conferma password.

4. Nella parte inferiore della finestra, fare clic su Modifiche per salvare le impostazioni.

4.2.3. Indirizzo IP

L'indirizzo IP della stampante può essere impostato automaticamente tramite la funzione DHCP ma è anche possibile impostarlo in modalità manuale.

| Impostazione automatica

La funzione di impostazione automatica DHCP è abilitata per impostazione predefinita.

1. Collegare la stampante alla rete tramite un cavo di rete e completare il lavoro di preparazione dell'avvio;

2. La stampante otterrà automaticamente l'indirizzo IP assegnato dal server e potrà usarlo dopo pochi secondi.

| Nota: | • Se il DHCP non riesce a ottenere automaticamente un indirizzo IP, la stampante utilizzerà l'indirizzo IP predefinito: 169.254.1.1. • A causa delle caratteristiche del DHCP, in caso di inattività della stampante per un lungo periodo o di modifica del punto di accesso alla rete, l'indirizzo IP assegnato automaticamente alla stampante dalla rete potrebbe cambiare e potrebbe non essere possibile collegare la stampante. Pertanto, si raccomanda di abilitare la funzione DHCP e associare l'indirizzo IP assegnato automaticamente dalla rete all'indirizzo MAC della stampante.

| Impostazione manuale

Digitare l'indirizzo IP nella riga degli indirizzi del browser Web per aprire il server Web incorporato.

1. Selezionare Impostazioni nella barra di navigazione per aprire l'interfaccia Impostazioni;

2. Selezionare Impostazioni di rete - Impostazioni IPV4;

3. Quindi impostare la Modalità di assegnazione indirizzo IP (manuale), l'Indirizzo IP e la Maschera di sottorete. Le altre voci sono opzionali;

4. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

| Nota: | • È possibile utilizzare il server Web incorporato per cambiare la Modalità di assegnazione indirizzo IP da Automatica a Manuale. • Se si desidera ripristinare tutte le impostazioni della stampante, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per fare ciò, premere il pulsante sul pannello di controllo (come mostrato di seguito), accendere la stampante da spenta e rilasciare il pulsante dopo 2-3 secondi. La reimpostazione sarà completata quando la stampante sarà pronta.