6. לוח בקרה

6.1. סקירה כללית של לוח הבקרה

לוח הבקרה כולל לחצן, נורית סימון צבעונית (נורית הסימון תדלוק באדום, ירוק וכתום) ונורית סימון בצבע אחד, כפי שניתן לראות בתרשים למטה:

1 | לחצן
2 | נייר: נורית סימון בצבע אדום בלבד
3 | נתונים/מחסנית טונר: נורית סימון צבעונית

6.2. פונקציות הלחצן ונוריות הסימון של לוח הבקרה

1. פונקציות לחצן

על ידי לחיצה על הלחצן ניתן לבצע את הפונקציות הבאות:

• הדפסת דף DEMO באמצעות לחיצה ממושכת במצב סרק;

• הדפס את הדף של רשימת הגופנים על ידי לחיצה קצרה פעמיים בעת שהמצב לא פעיל (התכונה הזו זמינה עם מדפסות שתומכות בשפת פוסטסקריפט);

• הערת המדפסת ממצב שינה;

• חידוש הדפסה לאחר כשל הזנה (לחיצה קצרה);

• חידוש הדפסה לאחר טעינת נייר במגש הניירות (לחיצה קצרה);

• המשך הדפסה במקרה של אי התאמה במקור הנייר (לחיצה קצרה);

• המשך הדפסה לאחר הסרת תקיעת נייר מהמזין (לחיצה קצרה);

• לחיצה ארוכה בזמן ההדפסה יכולה לבטל את עבודת ההדפסה הנוכחית (לחיצה ארוכה);

• שחזור להגדרות היצרן: במצב כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה של המדפסת כדי לשחזר להגדרות ברירת המחדל.

2. פונקציית נורית סימון בצבע אחד

| נורית הסימון תידלק באדום וישמע צליל התראה במקרה של מגש ניירות ריק, תקיעת נייר, תקיעת הזנה, אי התאמה של נייר, אי התאמה בין מקור נייר לבין הגדרת מקור נייר וכדומה.

3. פונקציית נורית סימון צבעונית

נורית הסימון הצבעונית תדלק באדום, ירוק וכתום והפונקציות הספציפיות שלה הן:

| אדום מסמן את התרחשותה של שגיאה חמורה. לשגיאות ספציפיות, ראה פרק 8 אבחון ותיקון תקלות;
| כתום מסמן כי: מחסנית טונר לא מותקנת, אי התאמה של מחסנית טונר, רמת הטונר במחסנית נמוכה, או בעיות אחרות הקשורות למחסנית הטונר;
| ירוק מסמן סטאטוס אחר מלבד הסטאטוסים המפורטים לעיל (כגון הדפסה, התחממות, שינה, מצב Ready וכדומה).

6.3. אותות נוריות הסימון

במקרה של כשל, ניתן לגלות את מקור הכשל באמצעות אותות נוריות הסימון.

המשמעויות של נוריות הסימון הן:

מס' | סטאטוס | תיאור סטאטוס
נייר | נתונים/מחסנית טונר
1 |  |  | שתי נוריות הסימון ידלקו בעת הפעלת המדפסת.
2 |  |  | בעת הפעלת המדפסת, נורית סימון הנייר נכבית, ונורית סימון הנתונים (ירוק) מהבהבת.
3 |  |  | במצב Ready, נורית סימון הנתונים דולקת בירוק ונורית סימון הנייר האדומה נכבית, גם אם אין נייר במגש הניירות.
4 |  |  | במהלך ההדפסה, נורית סימון הנייר נכבית, ונורית סימון הנתונים (ירוק) מהבהבת.
5 |  |  | במצב שינה, נורית סימון הנייר האדומה נכבית, ונורית סימון הנתונים (ירוק) מהבהבת.
6 |  |  | העבודה מתבטלת מהלוח ונורית הסימון הצבעונית (ירוק) מהבהבת.
7 |  |  | אם אין נייר במגש הניירות, מגש מזין המסמכים הידני ריק מנייר או שיש תקיעת הזנה בתהליך ההדפסה, נורית סימון הנייר האדומה מהבהבת.
8 |  |  | במקרה של תקיעת נייר (תקיעת הזנה, תקיעה פנימית, תקיעת יציאה ותקיעת הדפסה דו-צדדית), וכן אי התאמה בין מקור הנייר לבין הגדרת מקור הנייר, נורית סימון הנייר האדומה ממשיכה לדלוק.
9 |  |  | במצב Ready או שינה, במקרה של התראת התרוקנות מחסנית הטונר, נורית סימון הנתונים מהבהבת בכתום.
10 |  |  | במקרה של שגיאת מחסנית טונר (מחסנית טונר לא מותקנת, אי התאמה של מחסנית טונר, מחסנית טונר שפג תוקפה), נורית סימון הנתונים/מחסנית דולקת בכתום.
11 |  |  | בשגיאות מדפסת אחרות (התחממות חריגה של גלגל ההזנה, חריגה במנוע הלייזר, שגיאת תקשורת, מכסה פתוח וכדומה), נורית סימון הנתונים/מחסנית דולקת באדום.