4. Nettverksinnstillinger (for nettverksmodeller)

Du må kanskje angi noen nettverksparametere for skriveren. Disse parameterne kan angis i den integrerte nettserveren.

4.1. Installere skriveren i nettverket

I denne innstillingen er skriveren direkte koblet til nettverket og kan stilles inn til å tillate alle
datamaskinene i nettverket å skrive ut direkte fra skriveren.

1. Før du slår på skriveren, må du koble nettverkskabelen til skriverens nettverksport, slik at skriveren er direkte tilkoblet nettverket.

2. Slå på skriveren og vent til statusindikatoren på kontrollpanelet viser Klar (se nedenfor).

3. Sett inn skriverens CD-ROM i datamaskinen. Dersom installasjonsprogramvaren ikke starter automatisk, gå til filen "setup.exe" på CD-ROM-en og dobbeltklikk for å kjøre filen.

4. Følg betjeningsinstruksjonene i installasjonsprogrammet.

5. Fortsett for å fullføre installasjonen.

| Merk: | • Når installasjonsprogrammet ber deg om å velge skriver, kan du velge skriveren fra listen med skrivere • Dersom skriveren ikke vises på listen med skrivere, klikk "Oppdater" og søk etter skrivere i nettverket igjen • Dersom du kjenner IP-adressen til skriveren som skal kobles til, kan du velge "Spesifiser en IP-adresse for installasjon" for å angi IP-adresse og muliggjøre tilkobling

4.2. Registrere nettverksprodukter

4.2.1. Vise/endre nettverksinnstillinger

Du kan bruke skriverens integrerte nettserver til å vise/endre IP-innstillingene.

1. Skriv ut en demoinformasjonsside for å vise skriverens IP-adresse.

Demoinformasjonssiden kan skrives ut via langt trykk på knappen på kontrollpanelet (se figuren nedenfor) i hvilemodus.

2. Skriv skriverens IP-adresse inn i nettleserens adresselinje for å åpne den integrerte
nettserveren.

3. Klikk kategorien for å vise nettverksinformasjon. Endre innstillingene etter behov.

4.2.2. Angi/endre innloggingspassord for en nettside

Bruk den integrerte nettserveren til å angi et nettverkspassord eller endre eksisterende passord.

1. For å åpne den integrerte nettserveren må du først logge inn.

| Merk: | • Standard brukernavn er "admin", mens førstegangspassord er "000000"

2. Klikk kategorien Administratorinnstillinger.

3. Skriv inn det nye passordet i passordboksen og boksen Bekreft passord.

4. Klikk Endringer nederst i vinduet for å lagre innstillingene.

4.2.3. IP-adresse

Skriverens IP-adresse kan angis både automatisk via DHCP-funksjonen og manuelt.

| Automatisk innstilling

Den automatiske DHCP-innstillingsfunksjonen er aktivert som standard.

1. Koble skriveren til nettverket via en nettverkskabel og gjennomfør oppstartsprosedyren.

2. Skriveren vil automatisk motta serverens tildelte IP-adresse. Denne kan brukes etter noen få sekunder.

| Merk: | • Dersom DHCP ikke automatisk kan motta en IP-adresse, vil skriveren automatisk bruke standard IP-adresse: 169.254.1.1. • Dersom skriveren ikke brukes på lang tid, eller dersom nettverkstilgangspunktet endres, kan – grunnet DHCP-egenskapene – IP-adressen som automatisk er tildelt skriveren av nettverket, endre seg. Dette kan medføre at skriveren ikke kan kobles til, og derfor anbefales det å aktivere DHCP-funksjonen og knytte IP-adressen som automatisk er tildelt av nettverket, til skriverens MAC-adresse.

| Manuell innstilling

Skriv inn skriverens IP-adresse i nettleserens adresselinje for å åpne den integrerte nettserveren.

1. Klikk Innstillinger på navigasjonslinjen for å åpne grensesnittet "Innstillinger".

2. Velg nettverksinnstillinger – IPV4-innstillinger.

3. Angi tildelingsmodus for IP-adresse (manuell), IP-adresse og nettverksmaske fortløpende. Andre elementer er valgfrie.

4. Klikk Bruk for å lagre innstillingene.

| Merk: | • Du kan bruke den integrerte nettserveren til å endre tildelingsmodus for IP-adresse til automatisk eller manuell • Dersom du vil tilbakestille alle skriverinnstillingene, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene Dette kan gjøres ved å trykke knappen på kontrollpanelet
(som vist nedenfor), slå på skriveren når den er avslått og deretter slippe opp knappen etter 2–3 sekunder. Tilbakestillingen er fullført når skriveren befinner seg i klar-modus.