4. Ağ Ayarları (Ağ Modelleri için)

Yazıcıdaki bazı ağ parametrelerini ayarlamanız gerekebilir. Bu parametreler, ekli Web sunucusundan ayarlanabilir.

4.1. Yazıcıyı Ağa Kurma

Bu ayarda, yazıcı doğrudan ağa bağlanır ve ağdaki tüm bilgisayarların doğrudan ağda yazdırmasını sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

1. Yazıcıyı açmadan önce, doğrudan ağa bağlanması için ağ kablosunu yazıcının ağ bağlantı noktasına bağlayın.

2. Yazıcıyı açın ve kontrol panelindeki durum göstergesinde aşağıda gösterildiği gibi Hazır durumu görüntülenmesini bekleyin.

3. Yazıcının CD'sini bilgisayarınıza takın. Yükleyici yazılımı otomatik başlamazsa, CD'de "setup.exe" dosyasını bulun ve dosyayı çalıştırmak için çift tıklayın.

4. Yükleyicinin çalıştırma talimatlarına uyun.

5. Kurulumu tamamlamak için devam edin.

| Not: | • Yükleyici bir yazıcı seçmenizi istediğinde, Algılanan Yazıcı listesinden uygun yazıcı adını seçebilirsiniz; • Algılanan Yazıcı listesinde yazıcı adı görünmezse, lütfen Yenile'ye tıklayın ve tekrar ağdaki yazıcıları arayın; • Bağlanılacak yazıcının IP adresini biliyorsanız, bağlantıyı etkinleştirmek üzere IP adresini girmek için "Kurulum için IP adresi belirtin" seçeneğini belirtebilirsiniz.

4.2. Ağ Ürünlerini Ayarlama

4.2.1. Ağ Ayarlarını Görüntüleme ya da Değiştirme

IP ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için ekli Web sunucusunu kullanabilirsiniz.

1. Yazıcının IP adresi bilgisini görüntülemek için DEMO Bilgi Sayfasını yazdırın.

DEMO bilgi sayfası, boş durumdayken kontrol panelindeki düğmeye uzun süre basılı tutularak (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi) yazdırılabilir.

2. Yazıcının ekli Web sunucusunu açmak için yazıcı IP adresini Web tarayıcının adres
çubuğuna yazın.

3. Ağ bilgisini elde etmek için sekmeye tıklayın. Ayarları gereken şekilde değiştirin.

4.2.2. Web Sayfasının Oturum Açma Parolasını Ayarlama veya Değiştirme

Ağ parolası ayarlamak veya var olan parolayı değiştirmek için ekli Web sunucusunu kullanın.

1. Ekli Web sunucusunu açmak için, lütfen ilk önce oturum açın.

| Not: | • Varsayılan kullanıcı adı "admin" ve ilk parola "000000" olarak ayarlanmıştır.

2. Yönetici Ayarları sekmesine tıklayın.

3. Şifre kutusuna ve Şifreyi Onayla kutusuna yeni parolayı girin.

4. Ayarları kaydetmek için pencerenin alt kısmındaki Değiştir düğmesine tıklayın.

4.2.3. IP Adresi

Yazıcının IP adresi, DHCP işlevi üzerinden otomatik olarak ve manuel olarak ayarlanabilir.

| Otomatik Ayar

DHCP otomatik ayar işlevi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

1. Yazıcıyı bir ağ kablosu ile ağa bağlayın ve başlangıç hazırlama işini tamamlayın.

2. Yazıcı, sunucu tarafından atanan ve birkaç saniye sonra kullanılabilecek olan IP adresini otomatik olarak alır.

| Not: | • DHCP IP adresini otomatik olarak alamazsa, yazıcı otomatik olarak varsayılan IP adresini kullanacaktır: 169.254.1.1. • DHCP'nin özellikleri nedeniyle, yazıcı uzun süre kullanılamazsa veya ağ erişim noktası değiştirilmişse, yazıcıya ağ tarafından otomatik olarak atanan IP adresi değişebilir ve yazıcının bağlanamamasına yol açabilir. Bu nedenle, DHCP işlevinin etkinleştirilmesi ve ağ tarafından otomatik olarak atanan IP adresinin yazıcının MAC adresi ile bağlanması önerilir.

| Manuel Ayar

Yazıcının ekli Web sunucusunu açmak için IP adresini Web tarayıcının adres çubuğuna yazın.

1. Ayarlar arabirimini açmak için gezinme çubuğunda Ayarlar'a tıklayın;

2. Ağ Ayarları - IPV4 Ayarları'nı seçin;

3. Sırasıyla, IP Adresi Atama Modu (Manuel), IP Adresi ve Alt Ağ Maskesi'ni ayarlayın. Diğer öğeler isteğe bağlıdır;

4. Ayarlar'ı kaydetmek için Uygula'ya tıklayın.

| Not: | • IP Adresi Atama Modunu Otomatik veya Manuel olarak değiştirmek için ekli Web sunucusunu kullanabilirsiniz. • Yazıcının tüm ayarlarını sıfırlamak istiyorsanız, fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Bunu, kontrol panelindeki düğmeye basarak gerçekleştirebilirsiniz (aşağıda gösterildiği şekilde). Kapandığında yazıcıyı açın ve 2-3 saniye sonra düğmeyi serbest bırakın. Yazıcı hazır duruma geldiğinde, sıfırlama tamamlanır.