4. הגדרות רשת (לדגמי רשת)

יתכן שתצטרכו להגדיר מספר פרמטרי רשת למדפסת. פרמטרים אלו ניתן להגדיר משרת האינטרנט המשובץ.

4.1. התקנת המדפסת ברשת

בהגדרה זו, המדפסת מחוברת ישירות לרשת וניתן להגדירה כך שתאפשר לכל המחשבים ברשת להדפיס ישירות מהמדפסת.

1. לפני הפעלת המדפסת, חברו את כבל הרשת ליציאת הרשת של המדפסת כך שתהיה מחוברת ישירות לרשת.

2. הפעילו את המדפסת והמתינו עד שנורית סימון הסטאטוס על לוח הבקרה תציג מצב Ready‏, כפי שניתן לראות למטה.

3. הכניסו את תקליטור המדפסת למחשב שלכם. אם תוכנת ההתקנה אינה מופעלת אוטומטית, נע לעיין למציאת קובץ "setup.exe" על התקליטור, ואז ללחוץ פעמיים להפעלת הקובץ.

4. פעלו על פי הוראות ההפעלה של תוכנת ההתקנה.

5. המשיכו להשלמת ההתקנה.

| הערה: | • כאשר תוכנת ההתקנה מבקשת לבחור מדפסת, ניתן לבחור את שם המדפסת המתאימה מרשימת Detected Printer; • אם שם המדפסת אינו מופיע ברשימת Detected Printer, נא ללחוץ על Refresh ולחפש שוב מדפסות ברשת; • אם ידועה לכם כתובת IP של המדפסת שברצונכם לחבר לרשת, ניתן לבחור "Specify an IP Address for Installation" להזנת כתובת IP כדי לאפשר את החיבור.

4.2. הגדרת מוצרי רשת

4.2.1. צפייה או עריכת שינויים בהגדרות רשת

ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ של המדפסת לצפייה או לשינוי הגדרות IP שלה.

1. הדפיסו דף מידע DEMO לצפייה בפרטי כתובת IP של המדפסת.

במצב סרק, לחצו ממושכות על לחצן לוח הבקרה (כפי שניתן לראות למטה) להדפסת דף DEMO.

2. הקלידו את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ.

3. לחצו על הלשונית לקבלת מידע על הרשת. שנו את ההגדרות לפי הצורך.

4.2.2. צפייה או עריכת שינויים בסיסמת ההתחברות של עמוד אינטרנט

השתמשו בשרת האינטרנט המשובץ להגדרת סיסמת רשת או לשינוי הסיסמה הקיימת.

1. לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ, נא להתחבר קודם.

| הערה: | • שם משתמש ברירת מחדל הוא "admin" והסיסמה הראשונית היא "000000".

2. לחצו על לשונית Administrator Settings.

3. הקלידו את הסיסמה החדשה בתיבת Password ותיבת Confirm Password.

4. בתחתית החלון, לחצו על לחצן Modify לשמירת ההגדרות.

4.2.3. כתובת IP

ניתן להגדיר אוטומטית את כתובת ה-IP של המדפסת באמצעות פונקציית DHCP וגם באופן ידני.

| הגדרה אוטומטית

פונקציית ההגדרה האוטומטית DHCP מופעלת כברירת מחדל.

1. חברו את המדפסת לרשת באמצעות כבל רשת והשלימו את עבודת ההכנה להפעלה;

2. המדפסת תשיג אוטומטית את כתובת ה-IP שהוקצתה על ידי השרת הניתנת לשימוש לאחר מספר שניות.

| הערה: | • אם פונקציית DHCP אינה יכולה להשיג אוטומטית כתובת IP, המדפסת תשתמש אוטומטית בכתובת IP ברירת המחדל: 169.254.1.1. • בשל מאפייני DHCP, אם לא נעשה כל שימוש במדפסת במשך תקופה ארוכה או אם נקודת הגישה לרשת השתנתה, כתובת ה-‏IP שהוקצתה אוטומטית למדפסת על ידי הרשת עשויה להשתנות, וכתוצאה מכך לא ניתן לחבר את המדפסת; לכן מומלץ להפעיל את פונקציית DHCP ולקשר את כתובת ה-‏IP שהוקצתה אוטומטית על ידי הרשת לכתובת MAC של המדפסת.

| הגדרה ידנית

הקלידו את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ.

1. לחצו על Settings בסרגל הניווט לפתיחת ממשק Settings;

2. בחרו Network Settings - IPV4 Settings;

3. הגדירו ברציפות את מצב הקצאת כתובת IP (ידני), כתובת IP ומסיכת תת-רשת. פריטים אחרים הם אופציונאליים;

4. לחצו על Apply כדי לשמור את ההגדרות.

| הערה: | • ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ כדי לשנות את מצב ההקצאה של כתובת ה-IP ל-Automatic (אוטומטי) או Manual (ידני). • אם ברצונכם לאפס את כל הגדרות המדפסת, תוכלו לשחזר את הגדרות היצרן. ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על הלחצן בלוח הבקרה (כמוצג להלן), הפעלה של המדפסת כאשר היא כבויה, ושחרור הלחצן לאחר 2-3 שניות. האיפוס יושלם כאשר המדפסת תעבור למצב מוכן.