4. Nätverksinställningar (för nätverksmodeller)

Du kan eventuellt behöva ange en del nätverksparametrar för skrivaren. Parametrarna kan anges i den inbyggda webbservern.

4.1. Installera skrivaren i nätverk

För den här inställningen ansluts skrivaren direkt till nätverket och kan konfigureras till att tillåta alla datorer i nätverket att skriva ut direkt från skrivaren.

1. Anslut nätverkskabeln till skrivarens nätverksport innan du startar skrivaren, så att den är direkt ansluten till nätverket.

2. Starta skrivaren och vänta tills statusindikatorn på kontrollpanelen visar statusen Klar enligt bilden nedan.

3. Sätt i skrivarens cd-rom i datorn. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt bläddrar du till filen ”setup.exe” på cd-skivan och dubbelklickar på den för att köra filen.

4. Följ anvisningarna i programmet.

5. Fortsätt för att slutföra installationen.

| Obs! | • När installationsprogrammet körs och du uppmanas att välja en skrivare kan du välja ett lämpligt skrivarnamn från listan över identifierade skrivare; • Om skrivarens namn inte finns i listan över identifierade skrivare klickar du på Uppdatera och gör om sökningen efter skrivare i nätverket;

• Om du vet IP-adressen för den anslutna skrivaren kan du välja ”Ange en IP-adress för installation” och ange skrivarens IP-adress för att aktivera anslutningen.

4.2. Inställningar för nätverksprodukter

4.2.1. Visa eller ändra nätverksinställningar

Du kan använda skrivarens inbyggda webbserver för att visa eller ändra skrivarens
IP-inställningar.

1. Skriv ut en testsida för att se skrivarens IP-adress och relaterad information.

Testsidan skrivs ut när du håller inne knappen på kontrollpanelen (enligt bilden nedan) när skrivaren är i vänteläge.

2. Ange skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält för att öppna den inbyggda webbservern.

3. Klicka på fliken för att hämta nätverksinformationen. Ändra inställningarna vid behov.

4.2.2. Ange eller ändra inloggningslösenord för en webbsida

Använd den inbyggda webbservern för att ange ett nätverkslösenord eller för att ändra ett befintligt lösenord.

1. Logga in för att öppna den inbyggda webbservern.

| Obs! | • Användarnamn och lösenord är förinställda som ”admin” och ”000000”.

2. Klicka på fliken Administratörsinställningar.

3. Ange det nya lösenordet i fälten Lösenord och Bekräfta lösenord.

4. Klicka på knappen Ändra längst ned i fönstret för att spara inställningar.

4.2.3. IP-adress

Skrivarens IP-adress kan hämtas automatiskt med funktionen DHCP, men kan även anges manuellt.

| Automatisk inställning

Den automatiska DCHP-inställningen är aktiverad som standard.

1. Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel och gå igenom förberedelserna för uppstart;

2. Skrivaren hämtar automatiskt IP-adressen som den tilldelats från servern och den kan användas efter några sekunder.

| Obs! | • Om DHCP-funktionen inte kan hämta en IP-adress automatiskt används den förinställda IP-adressen: 169.254.1.1. • Beroende på DCHP-funktionens egenskaper kan den automatiskt tilldelade IP-adressen ändras om skrivaren inte används på länge eller om anslutningspunkten förändras. Skrivaren kan då inte upprätta en anslutning. Därför rekommenderas det att aktivera DHCP-funktionen och binda den automatiskt tilldelade IP-adressen till skrivarens MAC-adress.

| Manuell inställning

Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält för att öppna den inbyggda webbservern.

1. Klicka på Inställningar i navigeringsfältet för att öppna rutan Inställningar;

2. Välj Nätverksinställningar – inställningar för IPV4

3. Ange i följd läge för tilldelning av IP-adress (manuell), IP-adress och subnätmask. Övriga inställningar är valfria;

4. Klicka på Tillämpa för att spara inställningarna.

| Obs! | • Du kan använda den inbyggda webbservern för att ändra läget för tilldelning av IP-adress till Automatisk eller Manuell. • Om du vill återställa alla skrivarinställningar kan du återställa den till fabriksinställningarna. Detta görs genom att trycka ned knappen på kontrollpanelen (enligt bilden nedan), starta skrivaren när den är avstängd och sedan släppa knappen efter 2–3 sekunder. Återställningen är slutförd när skrivarstatusen ändrats till Klar.