4. ネットワーク設定 (ネットワーク モデル向け)

プリンターのネットワーク パラメーターを複数設定しなければならない場合があります。これらのパラメーターは、組み込み Web サーバーから設定できます。

4. 1. プリンターをネットワーク上にインストール

この設定では、プリンターは直接ネットワークに接続され、ネットワーク上のすべてのコンピューターがプリンターから直接印刷できるように設定できます。

1. プリンターの電源を入れる前に、プリンターのネットワーク ポートにネットワーク ケーブルを接続してプリンターが直接ネットワークと接続するようにします。

2. プリンターの電源を入れて、下の図のように、コントロール パネル上のステータス インジケーターが準備完了状態になるのを待ちます。

3. コンピューターにプリンターの CD-ROM を挿入します。インストーラー ソフトウェアが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 上の setup.exe ファイルを検索し、そのファイルをダブルクリックして起動させます。

4. インストーラーの操作指示に従ってください。

5. 操作を続けて、インストールを完了します。

| 注: | • インストーラーにプリンターを選択するように指示されたら、[検出されたプリンター] リストから適切なプリンター名を選択します。 • [検出されたプリンター] リスト内にプリンター名が表示されない場合は、[更新] ボタンをクリックしてネットワーク上のプリンターを再検索します。 • 接続するプリンターの IP アドレスがわかっている場合、[インストール用の IP アドレスを指定します] を選択し、その IP アドレスを入力して接続を有効にします。

4. 2. ネットワーク製品の設定

4. 2. 1. ネットワーク設定の閲覧および変更

プリンターの組み込み Web サーバーを使用して、IP 設定を閲覧・ 変更できます。

1. プリンターの IP アドレス情報を閲覧するには、DEMO 情報ページを印刷します。

DEMO 情報ページを印刷するには、下図のように、アイドル状態のときにコントロール パネルのボタンを長押しします。

2. プリンターの IP アドレスをウェブ ブラウザーのアドレス行に入力して、組み込み Web サーバーを開きます。

3. ネットワーク情報を得るには、タブをクリックします。必要に応じて、設定を変更します。

4. 2. 2. ウェブページのログイン パスワードの設定および変更

組み込み Web サーバーを使用して、ネットワークのパスワードを設定、または、既存のパスワードを変更します。

1. 組み込み Web サーバーを開くには、最初にログインしてください。

| 注: | • デフォルトのユーザー名は [admin] で、初期設定パスワードは [000000] です。

2. [管理設定] タブをクリックします。

3. パスワード ボックス内に新しいパスワードを入力し、パスワード ボックスを確認します。

4. ウィンドウの下部の [適用] ボタンをクリックして設定を保存します。

4. 2. 3. IP アドレス

プリンターの IP アドレスは DHCP 機能を通じて自動的に設定できます。また、手動で設定することもできます。

| 自動設定

DHCP 自動設定機能はデフォルトでは有効になっています。

1. ネットワーク ケーブルを通してプリンターをネットワークに接続し、開始準備作業を完了します。

2. プリンターは自動的にサーバーによって割り当てられる IP アドレスを得ます。このサーバーは数秒後に使用できます。

| 注: | • DHCP によって自動的に IP アドレスが得られない場合は、プリンターによって自動的にデフォルトの IP アドレス 169. 254. 1. 1 が使用されます。 • DHCP の特性により、プリンターが長時間使用されない場合や、ネットワーク アクセス ポイントが変更された場合、ネットワークによって自動的にプリンターに割り当てられる IP アドレスが変わって、プリンターを接続できないことがあります。したがって、DHCP 機能を有効にして、ネットワークによって自動的に割り当てられる IP アドレスをプリンターの MAC アドレスと紐付けておくことをお勧めします。

| 手動設定

IP アドレスをウェブ ブラウザーのアドレス行に入力して、組み込み Web サーバーを開きます。

1. ナビゲーション バー内の [設定] をクリックして、[設定] インターフェイスを開きます。

2. [ネットワーク設定] - [IPv4 設定] を選択します。

3. 引き続いて、IP アドレス割り当てモード (手動)、IP アドレス、サブネット マスクを設定します。その他の項目は任意です。

4. [適用] をクリックして設定を保存します。

| 注: | • 組み込み Web サーバーを使用して、IP アドレス割り当てモードを自動または手動に変更できます。 • プリンターのすべての設定をリセットするには、工場出荷時の設定に戻します。工場出荷時の設定に戻すには、下図のように、電源がオフのときに、コントロール パネル上のボタンを押してプリンターの電源をオンにし、2、3 秒後にボタンから手を離します。リセットはプリンターが 準備完了状態になった後に完了します。