2. 紙張與列印介質

2.1. 紙張規格

自動進紙盒 | 介質類型 | 普通紙
介質尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6 自訂等。
介質克重 | 60~105g/m²
紙盒最大容量 | 250 張 80g/m²
手動進紙盤 | 介質類型 | 普通紙，特殊用紙（透明膠片，卡片紙，標籤紙， 信封，厚紙等）。
介質克重 | 60~200g/m²
紙盒最大容量 | 1 張

| 注： | • 本款印表機建議使用標準紙。 • 不建議大量使用特殊紙，可能影響列印壽命。 • 不符合本使用者指南中所列準則的列印介質可能導致列印品質差、卡紙次數增多、打印機過度磨損。 • 重量、成分、紋理及濕度等屬性是影響印表機性能和輸出品質的重要因素。 • 在選擇列印介質時，請注意以下事項：

> 1. 所需列印效果：選擇的列印介質應符合列印任務的需要。

> 2. 表面平滑度：列印介質的平滑度會對列印結果的清晰程度產生影響。

> 3.3. 某些列印介質可能符合本部分的所有使用準則，但仍不能產生令人滿意的打印效果。這可能是由於不正確的操作、不適宜的溫度和濕度，或者奔圖無法控制的

> 其他因素造成的。在大批量購買列印介質之前，請確保列印介質符合本使用者指南中指定的規格。

> 4. 使用不符合這些規格要求的列印介質，可能會導致印表機的損壞。

2.2. 特殊紙張

本產品支援特殊紙張進行列印，特殊紙張包括：標籤紙、信封、透明膠片、厚紙等。

| 注： | • 當使用特殊紙張或列印介質時，請確保在列印設置上選擇匹配的列印類型和尺寸以 便獲得最佳列印效果。

| 請遵守以下標準：

列印介質種類 | 正確做法 | 錯誤做法
標籤紙 | 僅使用未暴露襯紙的標籤。 標籤使用時應放平。 僅使用整張的標籤。 不保證市面上所有的標籤紙都能夠 滿足要求。 | 使用褶皺、起泡或破損的標籤紙。
信封 | 信封應平整置入。 | 使用有褶皺、缺口、粘連或損壞的信封。 使用帶有別針、按扣、視窗或塗層襯裡的信封。 使用自粘不乾膠或其他合成材料。
透明膠片 | 僅使用經核准適用於雷射印表機的透明膠片。 從產品中取出透明膠片後，應將其放在一個平整的面上。 | 使用不適用於激光打印機的透明打印介質。
厚紙 | 僅使用經核准適用於雷射印表機並滿足本產品重量規格的重質紙。 | 使用重量超過本產品推薦介質規格的紙 張，除非是經核准適用於本產品的紙張。

2.3. 裝入紙張

2.3.1. 裝入自動進紙盒

1. 從印表機中完全抽出自動進紙盒。

2. 滑動自動進紙盒長度導紙板、寬度導紙板到所需的紙張尺寸卡槽，匹配紙張的長度和寬度。

| 注： | • 請不要過度擠壓“長度導紙板”和“寬度導紙板”，否則容易導致紙張變形。

3. 請在裝入紙張之前展開堆疊的紙張，避免卡紙或進紙錯誤，再把紙張列印面朝下裝入紙盒內。 自動進紙盒最多可裝入 250 張 80g/m² 紙。

4. 抬起出紙托盤，避免列印完的紙張滑落。

| 注： | • 建議抬起出紙托盤避免列印完紙張滑落。如果您選擇不抬起出紙托盤，我們建議立即取走從印表機中輸出的已打印紙張。 • 如果一次性放入標準紙盤的紙張超過 250 頁（80g/m2）會卡紙或不進紙。 • 如果僅列印單面時，請把要列印的面（空白面）向下。

2.3.2. 裝入手動進紙盤

1. 抬起出紙托盤，避免列印完的紙張滑落，或在列印完成後立即將列印的文檔取走。

2. 打開手動進紙盤。

3. 滑動手動進紙盤導紙板以匹配紙張的兩側。不要過度用力，否則會導致卡紙或紙張歪斜。

4. 雙手將一張信封或透明膠片等列印介質放入手動進紙盤中，直至信封或透明膠片的前端碰到校正錕。

| 注： | • 當您將紙張放入手動進紙盤時，印表機將自動進入手動進紙模式。 • 請每次放入一張列印介質到手動進紙盤中，列印結束後再放入另一張。 • 將列印介質列印面向上放入手動進紙盤，裝入時，紙張的頂部先進入手動進紙盤。 • 使用列印過的紙張時，請把要列印的面（空白面）朝上。

5. 當列印完的頁面從印表機輸出後，按照如上步驟，再放入第二張繼續列印。放入過慢，將會 提示缺紙，需要按控制台繼續列印；放入太快，紙張會被捲入印表機並容易造成卡紙。

| 注： | • 列印後，請立刻取送紙張、信封和透明膠片紙。堆疊的紙張或信封會引起卡紙或曲紙。

2.4. 非列印範圍

陰影部分表示非列印範圍。

用途 | 紙張尺寸 | 上下邊距（A） | 左右邊距（B）
列印 | A4 | 4.2mm（0.165 in） | 4.2mm（0.165 in）
Letter | 4.2mm（0.165 in） | 4.2mm（0.165 in）

以上邊距設置只對應 PCL6。

2.5. 紙張與原稿使用原則

• 紋理粗糙、有凹凸、油漬、十分光滑的紙張或原稿列印性能不佳。

• 請確保紙上無灰塵、絨毛等。

• 將紙張置於平坦的表面，存放在陰涼、乾燥的環境。