9. 产品规格

9.1. 规格总述

内存 | 128M
接口类型 | USB2.0 和 10/100BT Ethernet
支持操作系统 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10（32bit&64bit） Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
电源 | 220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 4.0A 100V Model: AC 100-127V, 50/60Hz, 8.0A （注意：本产品适用的电源及电压，请参照打印机背面的铭牌标示。）
功耗 | 打印 | 495W 最大功率 750W (25℃)
待机 | 50W
休眠 | 2.0W
噪音 | 打印 | 小于 55dB
待机 | 小于 30dB
休眠时间设定 | 默认 1 分钟
操作环境 | 操作温度范围（最佳打印质量）：5-35 (10-32)℃， 操作湿度范围：20~80% RH
产品尺寸 (W*D*H) mm | 370*370*270mm
重量（不含激光碳粉盒） | 约 9Kg
网络能力 | 协议簇 | TCP/IP (IPv4)
打印方法 | Direct IP (port 9100)，LPR/LPD
管理协议 | DHCP ,SNMPv1, DNS, HTTP
嵌入式网络服务器 | Configuration/Status via Embedded Web Server
配置服务和其他服务 | E-mail Alerts, TCP/IP port access control, Configuration Password, Restore Factory Settings
应用服务程序 | Ping
寻址 | IPv4 32-bit addresses Supports MIB-2, host resources MIB, printer MIB, enterprise MIB Function supported in Internet Explorer 6.0 (or later), Apple Safari 4.0 (or later), MozillaFireFox, Google Chrome, Opera.

9.2. 打印规格

打印速度 (PPM) | 30/33 (A4) 32/35 (Letter)
打印语言 | PCL/PS
首页打印时间 | 小于等于 8.5s
最大打印幅面 | Legal（216mm*355.6mm）
自动双面打印 | 支持
纸张输入能力 | 多功能纸盒 | 1 张
标准纸盒 | 250 张
纸张输出能力 | 面朝下 | 150 张
打印介质 | 介质类型 | 普通纸，厚纸，特殊用纸 (透明胶片，卡片纸，标签纸，信封)
介质尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
介质克重 | 60～200g/m²