5. Stampa

5.1. Funzione di stampa

È possibile usufruire delle seguenti funzioni di stampa impostando le diverse proprietà nelle Preferenze di stampa.

Funzioni | Diagramma
Stampa fronte/retro automatica |
Fascicola |
Stampa in ordine inverso |
N-in-1 |
Stampa di poster (solo per sistemi Windows) |
Stampa ingrandita |
Formato personalizzato |

| Nota: | • È possibile selezionare la stampa Poster 2 x 2 in N-in-1 per usufruire della funzione di stampa poster. • Aprire la sezione Preferenze di stampa e fare clic sul pulsante ? per visualizzare una spiegazione della funzione specifica. Per informazioni su come aprire il documento guida, consultare la sezione 5.2.

5.2. Impostazioni di stampa

Aprire le preferenze di stampa per le impostazioni di stampa.

5.2.1. Pagina di base

1. Impostazioni rapide: è possibile salvare e rimuovere le impostazioni, il nome delle impostazioni salvate verrà visualizzato nell'elenco a discesa. Tuttavia le impostazioni di fabbrica non possono essere eliminate. In caso di lavori differenti, le impostazioni applicate in precedenza verranno visualizzate ogni volta che l'utente riapre le Preferenze.

2. Fare clic su PANTUM per collegarsi direttamente al sito Web di PANTUM.

3. Fare clic sul pulsante ? per aprire il documento guida contenente la Guida utente della stampante.

5.2.2. Pagina

1. Alimentazione: per selezionare il vassoio da cui viene prelevata la carta.

2. Fare clic su Personalizzato per visualizzare la finestra di dialogo relativa alla carta personalizzata e modificare il formato della carta personalizzato.

5.2.3. Layout

1. Risparmio toner: consente di attivare la modalità di stampa con risparmio del toner.

2. Densità: consente di impostare la densità della stampa: chiara, normale e scura.

5.2.4. Avanzate

1. Nuova filigrana

Fare clic sul pulsante Nuovo per visualizzare la finestra di dialogo relativa alla modifica della filigrana, come mostrato di seguito:

2. Impostazione caratteri TrueType

Opzione di controllo | Descrizione
Usare sempre il carattere TrueType | Usare il carattere TrueType selezionato dall'utente per la stampa. Inviare il carattere TrueType alla stampante tramite Driver.
Sostituire il carattere TrueType con il carattere della stampante | Se l'utente seleziona questa opzione, il driver selezionerà il carattere della stampante appropriato corrispondente al carattere TrueType nell'elenco caratteri e la stampante stamperà con il proprio carattere. Quando si seleziona questa opzione, la funzione Stampare il carattere TrueType con stampa Bitmap è disabilitata.
Stampare il carattere TrueType con stampa Bitmap | Non è possibile selezionare contemporaneamente questa funzione e la funzione di utilizzo del carattere della stampante.

5.3. Modalità di stampa

La stampante offre due modalità di stampa, ovvero quella con il vassoio di alimentazione automatico e quella con il vassoio di alimentazione manuale. Per impostazione predefinita, la stampante utilizza la modalità di stampa con il vassoio di alimentazione automatico e stamperà prima utilizzando la carta nel vassoio di alimentazione manuale qualora vi siano dei supporti di stampa nel vassoio di alimentazione manuale.

5.3.1. Stampa con il vassoio di alimentazione automatico

Prima di stampare, assicurarsi di aver caricato una quantità di supporti sufficiente nel vassoio di alimentazione automatico e che non vi siano supporti di stampa nel vassoio di alimentazione manuale.

| Nota: | • Per le precauzioni sul caricamento della carta, consultare il capitolo 2. • Per informazioni sul tipo di supporti da stampare con il vassoio di alimentazione automatico, consultare il capitolo 2.

5.3.2. Stampa con il vassoio di alimentazione manuale

Al caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale, la stampante passerà automaticamente alla modalità di alimentazione manuale.

| Nota: | • La modalità di alimentazione manuale prevede prima l'alimentazione della carta nel vassoio di alimentazione manuale quando essa è caricata nel vassoio di alimentazione manuale. • In generale, il vassoio di alimentazione manuale è utilizzato per la stampa su carta speciale, come buste, trasparenze, ecc. ed è possibile caricare solo un elemento alla volta.

• Per informazioni sul caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale, consultare il capitolo 2.

• Per informazioni sul tipo di supporti da stampare con il vassoio di alimentazione manuale, consultare il capitolo 2.

5.4. Stampa fronte/retro automatica

1. La stampante consente la stampa fronte/retro automatica della carta comune. Formati di carta supportati dalla stampa fronte/retro automatica: A4/LETTERA, LEGALE, OFICIO, Folio.

| Nota: | Se la carta è sottile, potrebbe sgualcirsi. Se la carta è increspata, appiattirla e reimmetterla nel vassoio di alimentazione automatico. • Eventuali tentativi di stampa fronte/retro automatica con alcuni supporti cartacei non idonei a tale modalità di stampa potrebbero danneggiare la stampante.

• Se all'interno del vassoio di alimentazione automatico sono state caricate più di 250 pagine in una volta, la carta potrebbe incepparsi o non essere caricata.

• La stampa fronte/retro automatica non supporta la funzione poster.

• Per informazioni sul caricamento della carta e sul tipo di supporti da stampare con il vassoio di alimentazione automatico, consultare il capitolo 2. È consigliabile utilizzare carta standard.

• Per informazioni su come gestire gli inceppamenti della carta, consultare il capitolo 8.

2. La stampante consente la stampa fronte/retro automatica col vassoio di alimentazione automatico e con il vassoio di alimentazione manuale.

1) Stampa fronte/retro automatica con il vassoio di alimentazione automatico.

Prima di stampare, assicurarsi di aver caricato una quantità di supporti sufficiente nel vassoio di alimentazione automatico.

2) Stampa fronte/retro automatica con il vassoio di alimentazione manuale.

Caricare la carta dal vassoio di alimentazione manuale per la stampa fronte/retro automatica.

Quando si carica della carta nel vassoio di alimentazione manuale, la stampante utilizzerà darà priorità alla carta nel vassoio di alimentazione manuale.

| Nota: | • Il vassoio di alimentazione manuale supporta la stampa fronte/retro automatica ma prevede l'alimentazione manuale della carta e l'utilizzo di carta raccomandata.

Le fasi della stampa fronte/retro automatica sono i seguenti (solo per sistemi Windows)

1. Aprire il progetto da stampare dall'applicazione (ad esempio, Notepad).

2. Dal menu File, selezionare Stampa.

3. Selezionare il modello appropriato di stampante Pantum.

4. Fare clic su Preferenze o Proprietà per configurare la stampa.

5. Fare clic sulla scheda Di base nella sezione Stampa fronte/retro e selezionare le opzioni Lato lungo e Lato corto.

6. Fare clic su Stampa per completare le impostazioni di stampa e usare la stampa fronte/retro automatica.

| Nota: | • Si raccomanda di sollevare la piattaforma della carta per evitare che essi scivoli fuori dal raccoglitore. Se si sceglie di non sollevare la piattaforma della carta del raccoglitore, rimuovere la carta stampata non appena viene emessa dalla stampante.

• Durante la procedura di stampa, la stampante regolerà automaticamente la direzione del testo della pagina.