7. Mantenimiento rutinario

7.1. Limpieza de la impresora

| Nota: | • Use detergentes suaves. • Algunas piezas de la impresora pueden seguir calientes transcurrido un breve período de tiempo luego de su uso. Cuando abra la cubierta frontal o trasera para limpiar las piezas del interior de la impresora, no toque las piezas del área sombreada, tal y como se muestra más abajo.

1. Use un paño suave para limpiar la parte exterior de la impresora.

2. Abra la cubierta frontal y retire el cartucho de tóner.

| Nota: | • Cuando retire el cartucho de tóner, colóquelo en una bolsa protectora o envuélvalo en papel grueso para evitar que la luz directa dañe el cartucho de tóner.

3. Limpie el interior de la impresora con un paño seco que no deje pelusas y frote suavemente el área sombreada, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

7.2. Mantenimiento del cartucho de tóner

7.2.1. Acerca del cartucho de tóner

1. Uso y mantenimiento del cartucho de tóner

Para conseguir una mejor calidad de impresión, use un cartucho de tóner Pantum original.

Cuando use el cartucho de tóner, preste especial atención a los siguientes detalles:

• A menos que se vaya a usar inmediatamente, no saque el cartucho de tóner del paquete.

• No intente rellenar el cartucho de tóner sin autorización. De lo contrario, podrían producirse daños que no cubre la garantía de la impresora.

• Almacene el cartucho de tóner en un lugar fresco y seco.

• El tóner del interior del cartucho de tóner es combustible. No coloque el cartucho de tóner cerca de ninguna fuente de ignición para evitar provocar un incendio.

• Cuando retire o desmonte el cartucho de tóner, tenga cuidado de que no se produzca una fuga de tóner. En caso de que una fuga de tóner provoque que el tóner entre en contacto con su piel o le salpique en los ojos o en la boca, lávese inmediatamente con agua limpia y acuda a un médico de inmediato si no se siente mejor.

• Cuando almacene el cartucho de tóner, manténgalo alejado del alcance de los niños.

2. Vida útil del cartucho de tóner

La vida útil del cartucho de tóner depende de la cantidad de tóner que requieran los trabajos de impresión.

Si el estado del indicador de datos y de cartucho de la impresora se muestra como en la figura que aparece más abajo, significa que el cartucho de tóner caducó y se debe reemplazar.

7.2.2. Reemplazar el cartucho de tóner

| Nota: | Antes de reemplazar el cartucho de tóner, preste especial atención a los siguientes elementos: • La superficie del cartucho de tóner puede contener tóner. Retírelo con cuidado para evitar que se derrame el tóner. • Coloque el cartucho de tóner retirado en un trozo de papel para evitar que el tóner se derrame en un descuido.

• Tras retirar la cubierta protectora, instale inmediatamente el nuevo cartucho de tóner en la impresora para evitar daños provocados por una exposición demasiado directa a la luz natural o artificial.

• Durante la instalación, no toque la superficie del cartucho de tóner, para evitar que se produzcan rasguños.

Siga los siguientes pasos para reemplazar el cartucho de tóner:

1. Apague la impresora.

2. Abra la cubierta frontal y retire el cartucho de tóner usado siguiendo las guías.

3. Abra el paquete de un nuevo cartucho de tóner, agarre el cartucho por el mango y agítelo suavemente unas 5 o 6 veces, de forma que el tóner se distribuya uniformemente en el interior del cartucho.

4. Retire la cubierta protectora, coloque el cartucho de tóner en la impresora siguiendo las guías y cierre la cubierta correctamente.

| Nota: | Antes de instalar el cartucho en la impresora, compruebe si hay un sello, en caso de que exista, retírelo y continúe con la instalación.

5. Reinicie la impresora para imprimir una página de prueba.