9. Especificaciones del producto

9.1. Descripción general

Memoria | 128 MB
Tipo de interfaz | USB 2.0 y Ethernet 10/100 en ciertos modelos
Plataforma aplicable | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10（32bit&64bit） Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
Fuente de alimentación | 220V Modelo: 220 V~-240 V~; 50 Hz/60 Hz; 4,0 A 100V Modelo: 100 V~-127 V~; 50 Hz/60 Hz; 8,0 A (Nota: Para conocer qué fuente de alimentación y voltaje son adecuados para esta impresora, consulte la placa de identificación situada en la parte trasera de la misma).
Modelos | P3100D / P3100DN / P3105D / P3105DN / P3200D / P3200DN / P3205D / P3205DN / P3100DL / P3255DN (Nota: los modelos pueden cambiar sin previo aviso).
Consumo energético | Impresión | 495 W potencia máxima 750 W (25 °C)
Espera | 50 W
Suspensión | 2.0 W
Ruido | Impresión | < 55 dB
Espera | < 30 dB
Configuración de modo de suspensión | 1 minuto de forma predeterminada
Entorno operativo | Intervalo de temperatura en funcionamiento (mejor calidad de impresión): 5 °C - 35 °C (10 °C - 32 °C) Intervalo de humedad en funcionamiento: 20 % - 80% HR
Tamaño del producto (Ancho*Profundidad*Altura) mm | 370 mm X 370 mm X 270 mm
Peso (sin el cartucho de láser) | Aproximadamente 9 kg
Funciones de red | Clúster de protocolo | TCP/IP (IPv4)
Métodos de impresión | IP directo (puerto 9100), LPR/LPD
Protocolos de administración | DHCP, SNMPv1, DNS, HTTP
Función de servidor web integrado | Estado/configuración a través del servidor web integrado
Configuración y otros servicios | Alertas de correo electrónico, control de acceso a puerto TCP/IP, contraseña de configuración, restauración de configuración de fábrica
Servicios de la aplicación | Ping
Direccionamiento | Direcciones IPv4 de 32 bits Compatible con MIB-2, MIB de recursos del host, MIB de impresora, MIB empresarial Función compatible con Internet Explorer 6.0 (o posterior), Apple Safari 4.0 (o posterior), Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.

9.2. Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión (ppm**) | 30/33 (A4) 32/35 (Carta)
Lenguaje de impresión | PCL/PS
Tiempo de impresión de la primera página | ≤ 8.5 s
Tamaño de impresión máximo | Legal (216 mm X 355.6 mm)
Doble cara automática | Compatible
Capacidad de entrada del papel | Bandeja multiusos | 1 hoja (60 g/m² - 200 g/m²)
Bandeja estándar | 250 hojas (80 g/m²)
Capacidad de salida del papel | Cara de impresión hacia abajo | 150 hojas (80 g/m²)
Soporte de impresión | Tipo de soporte | Papel normal, grueso, especial (transparencia, cartulina, etiqueta, sobre)
Tamaño del soporte | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.º 10, ZL, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K, B6
Peso del soporte | 60 g/m² - 200 g/m²

*ppp es puntos por pulgada / ** ppm es páginas por minuto