7. УХОД ЗА ПРИНТЕРОМ

7.1. ЧИСТКА ПРИНТЕРА

| Примечание: | • Используйте мягкие моющие средства. • Некоторые компоненты принтера остаются горячими в течение короткого времени после использования. Открывая переднюю или заднюю крышку для чистки компонентов внутри принтера, не касайтесь компонентов в затемненной области, как показано на рисунке.

1. Протрите принтер мягкой тканью с внешней стороны.

2. Откройте переднюю крышку и извлеките тонер-картридж.

| Примечание: | • Вынув тонер-картридж, положите его в защитный пакет или оберните плотной бумагой, чтобы предотвратить его повреждение в результате попадания прямого света.

3. Очистите принтер изнутри с помощью сухой ткани, не оставляющей ворса, осторожно протерев затемненную область, как показано на рисунке.

7.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОНЕР-КАРТРИДЖА

7.2.1. СВЕДЕНИЯ О ТОНЕР-КАРТРИДЖЕ

1. Использование и техническое обслуживание тонер-картриджа.

Для улучшения качества печати используйте оригинальный тонер-картридж Pantum.

Во время использования тонер-картриджа обращайте внимание на следующее:

• не вынимайте тонер-картридж из упаковки, если вы не собираетесь сразу же использовать его.

• не пытайтесь заправлять тонер-картридж без разрешения. Гарантия на принтер не покрывает повреждения, которые могут возникнуть в противном случае.

• Храните тонер-картридж в прохладном сухом месте.

• тонер в тонер-картридже — является легко-воспламеняющимся. Не приближайте тонер-картридж к источникам возгорания, чтобы предотвратить возникновение пожара.

• во время извлечения или разборки тонер-картриджа следите за тем, чтобы не пролить тонер. Если вы пролили тонер, в результате чего он попал вам на кожу, в глаза или рот, немедленно смойте его чистой водой и немедленно обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия.

• держите тонер-картридж в местах, недоступных для детей.

2. Срок службы тонер-картриджа.

Срок службы тонер-картриджа зависит от количества тонера, требуемого для заданий печати.

Когда индикатор данных/картриджа принтера показывает состояние, как показано на рисунке, это означает, что срок эксплуатации тонер-картриджа истек и его нужно заменить.

7.2.2. ЗАМЕНА ТОНЕР-КАРТРИДЖА

| Примечание: | Перед заменой тонер-картриджа обращайте внимание на следующее. • Тонер может попасть на поверхность тонер-картриджа. Аккуратно уберите его, чтобы не пролить. • Положите вынутый тонер-картридж на лист бумаги, чтобы случайно не пролить тонер. • Сняв защитную крышку, немедленно установите тонер-картридж в принтер, чтобы предотвратить его повреждение под воздействием прямых солнечных лучей или освещения в помещении.

• Во время установки не касайтесь поверхности тонер-картриджа, чтобы не поцарапать его.

Замена тонер-картриджа состоит из следующих шагов.

1. Отключите питание принтера.

2. Откройте переднюю крышку и извлеките использованный тонер-картридж, двигаясь вдоль направляющих.

3. Откройте упаковку нового тонер-картриджа, возьмитесь за ручку тонер-картриджа и осторожно встряхните его 5—6 раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри.

4. Снимите защитную крышку, вставьте тонер-картридж в принтер вдоль направляющих и плотно закройте крышку.

| Примечание: | Перед установкой картриджа в принтер проверьте наличие на нем пломбы и удалите ее, если это необходимо, затем продолжите установку.

5. Перезапустите принтер, чтобы распечатать тестовую страницу.