2. Kağıt ve Yazıcı Medyası

2.1. Kağıt Özellikleri

Otomatik Besleme Tepsisi | Medya Tipi | Düz
Medya Boyutu | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6 özel, vb.
Medya Ağırlığı | 60~105g/m²
Maksimum Tepsi Kapasitesi | 250 sayfa, 80g/m² kağıt
Manuel Besleme Tepsisi | Medya Tipi | Düz, özel kağıt (saydam, cardstock, etiket, zarf, kalın, vs.)
Medya Ağırlığı | 60~200g/m²
Maksimum Tepsi Kapasitesi | 1 sayfa

| Not: | • Standart A4 (80g/m²) kağıt kullanmanız önerilir. • Aşırı miktarda özel kağıt kullanımı, yazıcının servis ömrünü etkileyebilir. • Bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen standartları karşılamayan yazıcı medyası, düşük yazdırma kalitesi, artan kağıt sıkışması ve aşırı yazıcı aşınmasına neden olabilir.

• Ağırlık, bileşim, doku ve nem gibi özellikler yazıcı performansını ve çıktı kalitesini etkileyen önemli etkenlerdir.

• Lütfen yazıcı medyasını seçerken aşağıdaki etkenlere dikkat edin:

1. İstenen yazdırma etkisi: Seçilen yazıcı medyası, yazdırma görevlerinin gereksinimlerini karşılamalıdır.

2. Yüzey düzgünlüğü: Yazıcı medyasının düzgün ya da kırışık olması, yazıcı çıktısının netliğini etkileyebilir.

3. Bazı yazdırma medyalarında, buradaki tüm kullanım standartları karşılansa bile memnun edici bir yazdırma elde edilemeyebilir. Bu durum yanlış işlem, uygun olmayan sıcaklık ve nem ya da Pantum'un kontrolü dışındaki farklı etkenlerden kaynaklanabilir. Yüksek miktarda yazıcı medyası satın almadan önce, yazıcı medyasının bu Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen özellikleri karşıladığından emin olun.

4. Bu özellikleri karşılamayan yazıcı medyası kullanılması yazıcıya hasar verebilir.

2.2. Özel Kağıt

Bu yazıcı, yazdırma için özel kağıt kullanımını destekler. Özel kağıtlara şunlar dahildir: etiket, zarf, saydam, kalın, vs.

| Not: | • Özel kağıt ya da yazıcı medyası kullanırken, en iyi yazdırma etkisini elde etmek için yazdırma ayarlarında, eşleşen kağıt türünü ve boyutunu seçtiğinizden emin olun.

| Lütfen aşağıdaki önerileri göz önüne alın:

Yazıcı medyası tipleri | Doğru Uygulamalar | Yanlış Uygulamalar
Etiket | Yalnızca astar kağıdı açıkta olmayan etiketleri kullanın. Etiketler kullanılırken düz yerleştirilmelidir. Yalnızca tüm kağıdı dolduran etiketleri kullanın. Piyasadaki tüm etiketlerin ilgili gereksinimleri karşılayabileceği garanti edilemez. | Buruşuk, kabarcıklı ya da hasarlı etiketleri kullanmayın.
Zarf | Etiketler hizalı olarak yerleştirilmelidir. | Buruşuk, çentikli, sıkışık ya da hasarlı zarfları kullanmayın. Klipsli, çıtçıtlı, pencereli ya da kaplamalı astarlı zarfları kullanmayın. Kendinden yapışkanlı çıkartmalar ya da diğer sentetik malzemeleri kullanmayın.
Saydamlık | Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için onaylı saydam filmleri kullanın. Yazıcıdan çıkartıldıklarında, saydam filmler düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir. | Lazer yazıcılar için uygun olmayan saydam yazıcı medyası kullanmayın.
Kalın | Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için onaylı ve bu yazıcının ağırlık özelliklerini karşılayan ağır kağıtları kullanın. | Kağıt bu yazıcıda kullanım için onaylı olmadıkça, bu yazıcı için önerilen medya özelliklerinden fazla ağırlığa sahip kağıtlar kullanmayın.

2.3. Kağıt Yerleştirme

2.3.1. Otomatik Besleme Tepsisine Yerleştirme

1. Otomatik besleme tepsisini yazıcıdan dışarı çıkarın.

2. Otomatik besleme tepsisinin kağıt uzunluğunu ve genişlik kılavuzlarını, kağıdın uzunluğu ve genişliğiyle tutarlı olacak şekilde, istenen kağıt boyutu yuvasına ayarlayın.

| Not: | • Kolay bir şekilde kağıt deformasyonuna neden olabileceği için, "Kağıt uzunluğu kılavuzunu" ve "kağıt genişliği kılavuzunu" çok fazla sıkmayın.

3. Kağıt yerleştirmeden önce, lütfen kağıt sıkışmasını veya besleme hatasını önlemek için kağıt yığınını açın ve ardından kağıdı yazdırma tarafı aşağı gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.
Otomatik besleme tepsisine en fazla 250 sayfa, 80g/m2 kağıt yerleştirilebilir.

4. Yazdırılan kağıdın kaymasını ya da düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın.

| Not: | • Yazdırma sonrası kağıdın dışarı kayıp düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırmanız önerilir. Çıkış tepsisini kaldırmamayı seçerseniz, yazdırılan kağıdı yazıcıdan hemen almanızı öneririz. • Standart tepsiye tek seferde yerleştirilen kağıt miktarı 250 sayfayı (80g/m2) aşarsa, kağıt sıkışabilir veya etkili bir şekilde beslenmeyebilir.

• Tek taraflı yazdırma gerçekleştiriliyorsa, lütfen yazdırılacak tarafın (boş tarafın) yüzünün aşağı dönük olduğundan emin olun.

2.3.2. Manuel Besleme Tepsisine Yerleştirme

1. Yazdırılan kağıdın kaymasını veya düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın veya yazdırma tamamlandıktan sonra yazdırılan belgeyi hemen alın.

2. Manuel besleme tepsisini açın.

3. Kağıt kılavuzlarını kağıdın her iki tarafının boyutuna göre manuel besleme tepsisine kaydırın. Çok fazla güç uygulamayın, aksi takdirde kağıt sıkışabilir veya yamulabilir.

4. Zarf veya saydam film gibi yazdırma medyasını her iki elinizle, zarf veya saydam filmin ön ucu düzeltme silindirine temas edene kadar manuel besleme tepsisine yerleştirin.

| Not: | • Manuel besleme tepsisine kağıt yerleştirirken, yazıcı otomatik olarak manuel besleme modunu etkinleştirecektir. • Lütfen manuel besleme tepsisine bir seferde yalnızca bir yazdırma medyası yerleştirin. Diğer yazdırma medyasını, yazdırma bittikten sonra yerleştirin.

• Yazdırma medyasını, yazdırma yüzü yukarıda olacak şekilde manuel besleme tepsisine yerleştirin. Yerleştirirken manuel besleme tepsisine ilk önce kağıdın üst kısmı girmelidir.

• Yazdırılmış kağıt kullanırken, lütfen yazdırılacak yüzün (boş yüz) yukarıda olmasına dikkat edin.

5. Yazdırılan sayfa yazıcıdan çıktıktan sonra, yazdırmaya devam etmek için aşağıdaki adımları izleyerek başka bir sayfa yerleştirin. Yerleştirirken yavaş davranırsanız, yazıcı tepsisinin boş olduğuna dair uyarı alırsınız. Yazdırmaya devam etmek için kontrol paneline basmanız gerekecektir. Kağıdı çok hızlı yerleştirirseniz, yazıcının içine sürüklenir ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.

| Not: | • Lütfen kağıdı, zarfları veya saydam kağıtları yazdırmanın ardından hemen çıkarın. Kağıt ya da zarfların birikmesi kağıdın sıkışmasına ya da kıvrılmasına neden olabilir.

2.4. Yazdırılamayan Alan

Gölgelendirilen alan, yazdırılamayan alanı gösterir.

Kullanım | Kağıt Boyutu | Üst ve alt kenar boşlukları (A) | Sol ve sağ kenar boşlukları (B)
Yazdırılıyor | A4 | 4,2 mm (0,165 inç) | 4,2 mm (0,165 inç)
Letter | 4,2 mm (0,165 inç) | 4,2 mm (0,165 inç)

Yukarıdaki kenar boşluğu ayarı yalnızca PCL6'ya karşılık gelir.

2.5. Kağıt ve Taslak Kullanım Prensipleri

• Kaba dokulu, içbükey ya da dışbükey, yağ lekesi bulunan ve yüksek parlaklığa sahip kağıt ya da taslaklar, düşük yazdırma performansına sahiptir.

• Lütfen kağıt üzerinde toz, kabartı, vb. olmadığından emin olun.

• Kağıt düz bir yüzeye yerleştirilmeli ve serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.