9. Spécifications du produit

9.1. Présentation

Mémoire | 128M
Type d'interface | USB 2.0 et Ethernet 10/100 sur certains modèles
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10（32bit&64bit） Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
Alimentation | 220V Modèle : CA 220-240 V, 50/60 Hz, 4.0 A 100V Modèle : CA 100-127 V, 50/60 Hz, 8.0 A (Remarque : pour l'alimentation et la tension adaptées à cette imprimante, veuillez consulter la plaque signalétique à l'arrière de l'imprimante).
Consommation électrique | Impression | 495 W Puiss. Max 750 W (25°C)
Attente | 50 W
Veille | 2.0 W
Bruit | Impression | < 55 dB
Attente | < 30 dB
Paramètre du mode Veille | 1 minute par défaut
Environnement opérationnel | Plage de température de fonctionnement (meilleure qualité d'impression) : 5-35 (10-32) °C Plage d'humidité de fonctionnement : 20~80 % (Humidité relative)
Taille du produit (L*P*H) en mm | 370*370*270 mm
Poids (sans la cartouche laser) | Environ 9 kg
Capacités réseau | Protocole de clustering | TCP/IP (IPv4)
Méthodes d'impression | Direct IP (port 9100), LPR/LPD
Protocoles de gestion | DHCP ,SNMPv1, DNS, HTTP
Fonctionnalité Serveur Web intégré | Configuration/Statut via le serveur Web intégré
Configuration & autres services | Alertes e-mail, contrôle d'accès TCP/IP, configuration du mot de passe, restauration des paramètres d'usine
Services de l'application | Ping
Adressage | Adresses IPv4 32bit Prise en charge MIB-2, MIB ressources hôtes, MIB imprimante, MIB entreprise Fonction prise en charge dans Internet Explorer 6.0 (ou version supérieure), Apple Safari 4.0 (ou version supérieure), MozillaFireFox, Google Chrome, Opera.

9.2. Spécification de l'impression

Vitesse d'impression (PPM) | 30/33 (A4) 32/35 (Lettre)
Langage d'imprimante | PCL/PS
Temps de sortie de la première page | ≤ 8,5 s
Taille d'impression maximum | Légal (216*355,6 mm)
Recto verso automatique | Pris en charge
Capacité d'alimentation papier | Bac polyvalent | 1 feuille (60 - 200 g/m²)
Bac standard | 250 feuilles (80 g/m²)
Capacité de réception papier | Face à imprimer vers le bas | 150 feuilles (80 g/m²)
Supports d'impression | Type de support | Papier ordinaire, épais, spécial (transparent, cartonné, étiquettes, enveloppes)
Format du support | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettre, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, carte postale japonaise, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
Grammage | 60 - 200 g/m²