2. Papier et support d'impression

2.1. Caractéristiques du papier

Bac de chargement automatique | Type de support | Normal
Format du support | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettre, Légal, Exécutif, Folio, Oficio, Statement, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, personnalisé, etc.
Grammage | 60 - 105 g/m²
Capacité maximale du bac de chargement | 250 feuilles, papier 80 g/m²
Bac de chargement manuel | Type de support | Normal, papier spécial (transparent, bristol, étiquette, enveloppe, épais, etc.)
Grammage | 60 - 200 g/m²
Capacité maximale du bac de chargement | 1 feuille

| Remarque : | • L'utilisation de feuilles standard format A4 (80 g/m²) est recommandée. • L'utilisation très fréquente de papiers spéciaux peut affecter la durée de vie de l'imprimante. • L'utilisation d'un support d'impression qui ne respecte pas les normes indiquées dans ce Guide de l'utilisateur peut entraîner une baisse de la qualité d'impression, augmenter le risque de bourrage papier et user prématurément l'imprimante.

• Les propriétés telles que le poids, la composition, la texture et l'humidité sont des facteurs importants qui affectent les performances de l'imprimante et la qualité des résultats.

• Veuillez prendre en compte des informations suivantes lors de la sélection du support d'impression :

1. Effet d'impression souhaité : Le support d'impression sélectionné doit répondre aux exigences des tâches d'impression.

2. Aspect lisse de la surface : L'aspect lisse du support d'impression peut affecter la netteté des résultats d'impression.

3. Des résultats insatisfaisants peuvent être obtenus avec des supports d'impression respectant les normes d'utilisation citées. Cela peut être dû à une opération incorrecte, une température et une humidité inappropriées ou à d'autres facteurs indépendants de la volonté de Pantum. Avant d'acheter des quantités importantes d'un support d'impression, assurez-vous que ce dernier respecte les caractéristiques détaillées dans ce Guide de l'utilisateur.

4.L'utilisation d'un support d'impression qui ne répond pas à ces caractéristiques peut endommager l'imprimante.

2.2. Papier spécial

Cette imprimante prend en charge les impressions sur les papiers spéciaux. Papiers spéciaux pris en charge : étiquette, enveloppe, transparent, épais, etc.

| Veuillez respecter les recommandations suivantes :

| Remarque : | • Lorsque vous utilisez du papier ou un support d'impression spécial, pensez à sélectionner le type et la taille de support appropriés dans les paramètres d'impression afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Types de support d'impression | Bonnes pratiques | Mauvaises pratiques
Étiquette | Utilisez seulement les feuilles d'étiquettes n'ayant pas de page de transfert exposée. Les étiquettes doivent être posées à plat lors de l'utilisation. Utilisez seulement des feuilles entières d'étiquettes. Nous ne pouvons vous garantir que toutes les étiquettes disponibles sur le marché respectent ces exigences. | Ne pas utiliser des étiquettes froissées, ondulées ou endommagées.
Enveloppe | Les enveloppes doivent être chargées uniformément. | Ne pas utiliser des enveloppes froissées, déchirées, collées ou endommagées. Ne pas utiliser des enveloppes avec des clips, des élastiques, des fenêtres ou enduites. Ne pas utiliser des autocollants sans feuille de transfert, ou d'autres matériaux synthétiques.
Transparents | Utilisez uniquement des films transparents compatibles avec les imprimantes laser. Après avoir été retirés de l'imprimante, les transparents doivent être posés sur une surface plane. | Ne pas utiliser des supports d'impression transparents non compatibles avec les imprimantes laser.
Papier épais | Utilisez uniquement du papier épais si celui-ci est compatible avec les imprimantes laser et si son grammage répond aux caractéristiques de cette imprimante. | Utilisez du papier dont le grammage est supérieur à celui recommandé pour cette imprimante, à moins que le papier soit compatible avec cette imprimante.

2.3. Chargement du papier

2.3.1. Chargement du bac de chargement automatique

1. Faites glisser le bac de chargement automatique vers l'extérieur de l'imprimante.

2. Ajustez la longueur et la largeur des guides du bac de chargement automatique pour qu'il s'adapte aux dimension du papier que vous souhaitez insérer.

| Remarque : | • N'appuyez pas trop fort sur les guides en longueur et en largeur. Cela peut facilement déformer le papier.

3. Avant de charger le papier, veuillez déramer le papier pour éviter le bourrage papier et les problèmes lors du chargement. Placez ensuite le papier dans le bac, face à imprimer vers le bas. Le bac de chargement automatique peut contenir jusqu'à 250 pages d'un grammage de 80 g/m2.

4. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe.

| Remarque : | • Il est recommandé de soulever le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe après l'impression. Si vous choisissez de ne pas soulever le plateau de sortie, nous vous recommandons d'enlever immédiatement le papier imprimé de l'imprimante.

• Si le nombre de feuilles de papier chargé en une fois dans le bac standard dépasse 250 feuilles (80 g/m2), des bourrages papier peuvent se produire et le papier peut ne pas être chargé correctement.

• Si vous ne souhaitez imprimer que sur l'un des côtés de la feuille, vérifier que le côté à imprimer (face vierge) est dirigé vers le bas.

2.3.2. Chargement du bac de chargement manuel

1. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe ou retirez immédiatement le document imprimé à la fin de l'impression.

2. Ouvrez le bac de chargement manuel.

3. Faites glisser les guides à l'intérieur du bac de chargement manuel pour qu'ils s'ajustent aux dimensions du papier. N'appuyez pas trop fort pour éviter le bourrage papier ou que le papier soit de travers.

4. Placez le support d'impression (enveloppe ou transparent, par exemple) à deux mains dans le bac de chargement manuel, jusqu'à ce que l'extrémité de l'enveloppe ou du transparent touche le rouleau de correction.

| Remarque : | • Lorsque vous insérez du papier dans le bac de chargement manuel, l'imprimante active automatiquement le mode de chargement manuel. • Veuillez n'insérer qu'un support d'impression dans le bac de chargement manuel à la fois et n'insérer les autres supports qu'après la fin de l'impression.

• Chargez le support d'impression dans le bac de chargement manuel, face imprimable vers le haut. Lors du chargement, le haut du papier entre en premier dans le bac de chargement manuel.

• Lorsque vous utilisez du papier imprimé, placez la face à imprimer (la face vierge) vers le haut.

5. Lorsque la page est imprimée, insérez une autre feuille en suivant les étapes précédentes ci-dessus afin de poursuivre l'impression. Si vous n'insérez pas une feuille assez rapidement, vous serez averti(e) que le bac de chargement est vide et vous devrez appuyer sur le panneau de commande afin de poursuivre l'impression. Si vous insérez une feuille trop rapidement, la feuille sera entraînée dans l'imprimante, ce qui pourra provoquer un bourrage papier.

| Remarque : | • Après l'impression, retirez immédiatement le papier, les enveloppes ou les transparents. Empiler le papier ou les enveloppes peut provoquer un bourrage papier ou un enroulement du papier.

2.4. Zone non imprimable

La zone non imprimable est grisée.

Utilisation | Format du papier | Marges haute et basse (A) | Marges gauche et droite (B)
Impression | A4 | 4,2 mm (0,165 pouce) | 4,2 mm (0,165 pouce)
Lettre | 4,2 mm (0,165 pouce) | 4,2 mm (0,165 pouce)

Les indications de réglage de la marge, ci-dessus, correspondent seulement au modèle PCL6.

2.5. Principes d'utilisation du papier et des documents

• L'utilisation de papiers et de documents granuleux, concaves, convexes, imprégnés d'huile ou très vernis réduira les performances de l'imprimante.

• Vérifiez qu'il n'y a pas de poussières ni d'autres résidus sur le papier.

• Le papier doit être conservé à plat à l'abri de la chaleur et de l'humidité.