2. Papel y soporte de impresión

2.1. Especificaciones del papel

Bandeja de alimentación automática | Tipo de soporte | Normal
Tamaño del soporte | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K, B6, personalizado, etc.
Peso del soporte | 60g/m²-105 g/m²
Capacidad máxima de la bandeja | 250 hojas, papel de 80 g/m²
Bandeja de alimentación manual | Tipo de soporte | Papel normal, especial (transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, grueso, etc.)
Peso del soporte | 60g/m²-200 g/m²
Capacidad máxima de la bandeja | 1 hoja

| Nota: | • Se recomienda usar papel A4 (80 g/m²) estándar. • El uso prolongado de papel especial puede afectar a la vida útil de la impresora. • El uso de soportes de impresión que no cumplen los estándares indicados en esta Guía de usuario puede provocar impresiones de calidad deficiente, aumento del riesgo de atasco de papel y desgaste excesivo de la impresora.

• Los factores como el peso, la composición, la textura y la humedad tienen gran importancia y afectan al rendimiento de la impresora y a la calidad de las impresiones.

• Tenga en cuenta los siguientes factores al seleccionar el soporte de impresión:

> 1. Efecto de impresión deseado: El soporte de impresión seleccionado debe cumplir los requisitos de las tareas de impresión.

> 2. Homogeneidad de la superficie: La homogeneidad del soporte de impresión puede afectar a la nitidez de los resultados de impresión.

> 3. Algunos soportes de impresión pueden cumplir todos los estándares de uso indicados en este documento, pero ofrecer efectos de impresión poco satisfactorios. Esto puede deberse a un funcionamiento incorrecto, una humedad y temperatura inadecuadas u otros factores que se encuentran fuera del control de Pantum. Antes de comprar grandes cantidades de soportes de impresión, asegúrese de que el soporte en cuestión cumpla las especificaciones establecidas en esta Guía de usuario.

> 4. El uso de soportes de impresión que no cumplan estas especificaciones puede dañar la impresora.

2.2. Papel especial

Esta impresora admite el uso de papeles de impresión especiales como, por ejemplo, etiquetas, sobres, transparencias, papeles gruesos, etc.

| Nota: | • Cuando use un papel o soporte de impresión especial, asegúrese de seleccionar el tipo y el tamaño de soporte apropiado en la configuración de la impresora para obtener los mejores resultados de impresión.

| Siga las siguientes recomendaciones:

Tipos y soportes de impresión | Prácticas adecuadas | Prácticas inadecuadas
Etiqueta | Usar únicamente etiquetas sin revestimiento de papel. Colocar las etiquetas de forma plana. Usar únicamente hojas completas de etiquetas. No se garantiza que todas las etiquetas del mercado cumplan los requisitos correspondientes. | Usar etiquetas dañadas, con burbujas o arrugadas.
Sobre | Cargar los sobres de forma uniforme. | Usar sobres arrugados, rotos, pegados o dañados. Usar sobres con clips, broches, ventanas o revestimientos. Usar pegatinas autoadhesivas u otros materiales sintéticos.
Transparencia | Usar únicamente transparencias aprobadas para su uso en impresoras láser. Colocar las transparencias extraídas de la impresora en una superficie plana. | Usar un soporte de impresión transparente que no sea adecuado para impresoras láser.
Grueso | Usar únicamente papel grueso aprobado para su uso en impresoras láser y conforme a las especificaciones de peso de esta impresora. | Usar papel cuyo peso sea mayor que la especificación del soporte recomendado para esta impresora, a menos que el uso de dicho papel esté aprobado para esta impresora.

2.3. Carga de papel

2.3.1. Carga de papel en la bandeja de alimentación automática

1. Extraiga la bandeja de alimentación automática de la impresora.

2. Ajuste las guías de la bandeja de alimentación automática a la muesca de tamaño de papel deseado, de forma que coincidan con la longitud y el ancho del papel.

| Nota: | • No ajuste demasiado la "guía de longitud del papel" y la "guía de ancho del papel", ya que podría deformar fácilmente el papel.

3. Antes de cargar el papel, aplane el papel almacenado para evitar que se forme un atasco de papel o que se notifique un error de alimentación. Luego, cargue el papel en la bandeja de alimentación con la cara de impresión hacia abajo.
En la bandeja de alimentación automática puede cargar hasta 250 páginas de papel de 80 g/m².

4. Abra la bandeja de salida para evitar que el papel impreso se deslice y se caiga.

| Nota: | • Se recomienda abrir la bandeja de salida para evitar que el papel se deslice y se caiga. Si decide no abrir la bandeja de salida, le recomendamos que retire inmediatamente el papel impreso de la impresora. • Si la cantidad de papel que cargó en la bandeja estándar supera las 250 hojas (80g/m² ), es posible que el papel se atasque o no se recoja correctamente.

• Si va a imprimir solo por una cara, asegúrese de que la cara en la que se va a imprimir (la cara en blanco) esté boca abajo.

2.3.2. Carga de papel en la bandeja de alimentación manual

1. Abra la bandeja de salida para evitar que el papel impreso se deslice y se caiga o retire inmediatamente el documento impreso una vez completada la impresión.

2. Abra la bandeja de alimentación manual.

3. Deslice las guías del interior de la bandeja de alimentación manual para hacerlas coincidir con el tamaño de los dos lados del papel. No ejerza demasiada fuerza, ya que puede provocar que el papel se atasque o se doble.

4. Coloque el soporte de impresión (por ejemplo, un sobre o una transparencia) en la bandeja de alimentación manual con las dos manos hasta que el extremo frontal del sobre o transparencia toque el rodillo de corrección.

| Nota: | • Al cargar papel en la bandeja de alimentación manual, la impresora cambiará automáticamente al modo de alimentación manual. • Cargue un único soporte de impresión en la bandeja de alimentación manual cada vez y cargue otro cuando la impresión haya finalizado.

• Cargue el soporte de impresión en la bandeja de alimentación manual con la cara en la que se va a imprimir hacia arriba. Al cargar soporte, la parte superior de este debe ingresar primero en la bandeja de alimentación manual.

• Cuando use papel impreso, asegúrese de que la cara en la que desea imprimir (la cara en blanco) esté hacia arriba.

5. Cuando el papel impreso salga de la impresora, cargue otra hoja de papel siguiendo los pasos indicados anteriormente para continuar con la impresión. Si tarda demasiado en cargar el papel, la impresora mostrará una alerta para indicarle que la bandeja de alimentación está vacía y tendrá que presionar el botón del panel de control para seguir con la impresión. Si carga el papel demasiado rápido, este se recogerá y es posible que cause un atasco de papel.

| Nota: | • Luego de imprimir, retire el papel, los sobres o las transparencias inmediatamente. La acumulación de papel o sobres puede provocar un atasco de papel o hacer que el papel se curve.

2.4. Zona no imprimible

La zona sombreada representa la zona no imprimible.

Uso | Tamaño del papel | Márgenes superior e inferior (A) | Márgenes izquierdo y derecho (B)
Impresión | A4 | 4.2 mm (0.165 pulgadas) | 4.2 mm (0.165 pulgadas)
Carta | 4.2 mm (0.165 pulgadas) | 4.2 mm (0.165 pulgadas)

La configuración de márgenes anterior solo corresponde a la versión PCL6.

2.5. Principios de uso del papel y el soporte

• Si el papel o soporte tiene una textura rugosa, presenta una forma cóncava o convexa, está manchado de aceite o tiene demasiado brillo, el rendimiento de impresión será deficiente.

• Asegúrese de que el papel está libre de polvo, pelusas, etc.

• El papel se debe colocar en una superficie plana y se debe almacenar en un lugar fresco y seco.