7. Rutinemessig vedlikehold

7.1. Rengjøring av skriveren

| Merk: | • Bruk milde rengjøringsmidler • Enkelte av skriverens deler kan fortsatt være varme en kort tid etter bruk. Når du åpner frontdekselet eller det bakre dekselet for å rengjøre skriverens innvendige deler, vær nøye med å ikke berør delene i det skyggelagte området som vist på bildet nedenfor.

1 Tørk utsiden av skriveren med en myk klut.

2. Åpne frontdekselet og ta ut tonerkassetten.

| Merk: | • Når du tar ut tonerkassetten, må du legge den i en beskyttende pose eller pakke den inn med tykt papir for å unngå skade som følge av lys

3. Rengjør skriveren innvendig ved å forsiktig tørke det skyggelagte området som vist på bildet. Bruk en tørr og lofri klut.

7.2. Vedlikehold av tonerkassetten

7.2.1. Om tonerkassetten

1 Bruk og vedlikehold av tonerkassetten

For bedre utskriftskvalitet bruk en original Pantum-tonerkassett.

Når du bruker tonerkassetten, må du overholde følgende:

• Ikke fjern emballasjen til tonerkassetten før du skal bruke den

• Ikke fyll opp tonerkassetten uten tillatelse. Skade som følge av dette vil ikke bli dekket av garantien.

• Oppbevar tonerkassetten i kjølige og tørre omgivelser

• Toneren inne i tonerkassetten er antennelig. Ikke plasser tonerkassetten i nærheten av antennelseskilder – dette for å unngå brann.

• Vær oppmerksom på fare for lekkasje når du tar ut eller demonterer tonerkassetten. Ved lekkasje og hudkontakt, eller dersom du får tonersprut i øynene eller munnen, skyll umiddelbart med rent vann og kontakte lege dersom du føler deg dårlig.

• Oppbevar tonerkassetten utenfor barns rekkevidde

2. Tonerkassettens levetid

Tonerkassettens levetid avhenger av hvor mye toner som brukes på utskriftsjobbene.

Når statusen for skriverens data-/kassettindikator er som på figuren nedenfor, betyr det at tonerkassettens levetid er ute, og at tonerkassetten må byttes ut.

7.2.2. Bytte ut tonerkassetten

| Merk: | Før du bytter ut tonerkassetten, husk følgende: • Tonerkassettens overflate kan inneholde toner. Ta ut tonerkassetten forsiktig for å unngå søl. • Legg deretter tonerkassetten på en papirbit • Når du har fjernet det beskyttende dekselet, må du straks sette inn den nye tonerkassetten i skriveren – dette for å unngå skade på grunn av for mye naturlig eller kunstig lys

• Under installasjon må du ikke berøre overflaten til tonerkassetten, dette for å unngå å lage riper

Bytt ut tonerkassetten på følgende måte:

1 Slå av skriveren.

2. Åpne frontdekselet og ta ut den brukte tonerkassetten etter styreskinnene.

3. Åpne pakken med den nye tonerkassetten, hold fast i håndtaket til tonerkassetten og rist forsiktig 5–6 ganger. På den måten vil toner fordeles jevnt inne i tonerkassetten.

4 Fjern det beskyttende dekselet, sett tonerkassetten inn i skriveren etter styreskinnene og sett på lokket.

| Merk: | Før du setter inn kassetten i skriveren, må du kontrollere om patronen er forseglet. Riv av forseglingen og sett inn kassetten.

5 Start skriveren på nytt for å skrive ut en testside.